ВЕСТНИК ДНЕПРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

№ 312                            22 июня  2026 года

Газета муниципального образования Днепровский сельсовет

 Беляевского района Оренбургской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДНЕПРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Днепровка   

22.06.2026                                                                                         № 62-п

«О  назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов МО Днепровский сельсовет «О внесении изменений в 

Генеральный план муниципального образования  Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

      В соответствие со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях на территории муниципального образования  Днепровский сельсовет, утвержденного решением Совета депутатов Днепровского сельсовета от 01.11.2019 № 136,  Устава муниципального образования Днепровский сельсовет:

1. Провести публичные слушания  по вопросу рассмотрения проекта решения Совета депутатов (согласно приложению №1) «О внесении изменений в Генеральный план  муниципального образования  Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»  06 июля  2026   года в 15 часов 00 минут в помещении администрации Днепровского сельсовета по адресу: с.Днепровка, ул.Ленинская, д.6

2. Образовать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области   в составе согласно приложению №2.

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, в установленные действующим законодательством сроки:

обеспечить публикацию в газете "Вестник Днепровского сельсовета" и размещение на официальном сайте муниципального образования  Днепровский сельсовет проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.  

обеспечить регистрацию поступивших предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области;

подготовить и обеспечить опубликование в газете " Вестник Днепровского сельсовета» заключения о результатах публичных слушаний.

4. Определить местом проведения выставки проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области   администрацию Днепровского сельсовета по адресу: с.Днепровка, ул.Ленинская, д.6. Дни и время для ознакомления, начиная с момента опубликования настоящего постановления и до дня проведения публичных слушаний.

5. Предложить жителям муниципального образования Днепровский сельсовет, иным заинтересованным лицам  направлять письменные предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, а также письменные извещения о своем желании принять участие в публичных слушаниях в администрацию Днепровского сельсовета, по адресу: с.Днепровка, ул.Ленинская, д.6.

6. Предложить жителям муниципального образования Днепровский сельсовет, иным заинтересованным лицам принять участие в данных публичных слушаниях в порядке, установленном решением Совета депутатов Днепровского сельсовета от 01.11.2022 № 136 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании  Днепровский сельсовет».

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для опубликования муниципальных правовых актов и вступает в силу со дня его официального опубликования на сайте администрации Днепровского сельсовета и муниципальной газете «Вестник Днепровского сельсовета».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                Е.В.Жукова

Разослано: администрации района, прокурору района, в дело

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению администрации

муниципального образования

Днепровский сельсовет

от 22.06.2026 № 62-п

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений и дополнений в

Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет 

Беляевского района Оренбургской области     

Приложение к Решению Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
от 
г. № 
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ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Положение о территориальном планировании
Заказчик: АО «Оренбургремдорстрой», Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет
Шифрработ:23-10.2026.002-ГП
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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Положение содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.
Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным, областным законодательством, муниципальными нормативно- правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При подготовке генерального плана учтены природные, социально- экономические, демографические и иные показатели развития поселения.
Основные причины, определившие необходимость разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Днепровский сельсовет»:
· изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;
· новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
· изменения функционального зонирования территории, учет лицензионных участков добычи полезных ископаемых:
· ОРБ 032560 ТР «Воротовское месторождение», расположенный в 15,0 км юго-западнее с. Днепровка, МО Беляевский район Оренбургской области;
Основные задачи генерального плана:
· Выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
· определение основных направлений и параметров пространственного развития, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основебалансаинтересовфедеральных,региональныхиместныхоргановвласти;
· создание электронного генерального плана на основе современных компьютерных технологий и программного обеспечения.

Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправлениямуниципальногообразованияисходяизскладывающейсясоциально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.
Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с действующим законодательством.
1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯРАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ
ВДнепровскомсельсоветепредлагаетсяразмещениеобъектовместногозначения:
· дополнительно предлагается разместить церковь и многофункциональный общественный мини-центр;
· предусмотреть строительство здания нового пожарного депо на 2 автомобиля в районе проектируемой производственной территории;
· проектирование и строительство новой скважины и водопроводной сети для села Кзылжар;
· проектированиеистроительствоновыхводопроводныхсетейдляновойжилой застройки;
· рекомендуется строительство централизованной системы канализации для новой (планируемой) и существующей застройки, для с. Днепровка и с. Кзылжар, с отводом сточных вод на очистные сооружения.
Строительство очистных сооружений рекомендуется в районе пониженного рельефа в юго-западной части с. Днепровка и в северо-западной в с. Кзылжар.
· в проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.
· для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.
2. ПАРАМЕТРЫФУНКЦИОНАЛЬНЫХЗОН,АТАКЖЕСВЕДЕНИЯОПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМЛИНЕЙНЫХОБЪЕКТОВ
зоны:

Вграницахтерриториипроектированияустановленыследующиефункциональные
· жилаязона;
· общественно-деловаязона;
· производственнаязона;
· зонаинженерно-транспортнойинфраструктуры;
· зонасельскохозяйственногоиспользования;
· иныезонысельскохозяйственногоназначения;
· зоналесногофонда;
· Зона кладбищ;
· зонаскладированияизахороненияотходов;
· зонадобычиполезныхископаемых.
Восновупланировочнойструктурынаселенныхпунктовположенасложившаяся
планировкатерриторииисуществующийприродныйкаркас.
3. ЖИЛЫЕЗОНЫ
Жилая зона включает: жилую застройку, общественные учреждения, зеленые насаждения общего пользования, улицы, проезды, площади. В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:
· изысканиенаиболеепригодныхплощадокдляновогожилищногостроительствана возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;
· увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;
· выходнапоказательобеспеченностинеменее30мкв.общейплощадина человека.
Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.
В результате комплексной оценки территориальных ресурсов Днепровского сельсовета выявлены территории, пригодные для жилищного освоения за границами населенных пунктов, всегооколо100га.

4. ОСНОВНЫЕ
ПРОЕКТНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В
РЕШЕНИИ
ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫИНОВАЯЖИЛИЩНАЯПОЛИТИКА:
Освоение новых площадок в  селе Днепровка под жилищное строительство в южном направлении:
· в порядке уплотнения предлагается разместить индивидуальную жилую застройку в границах села Днепровка в частях: в западной (1 га) и в восточной (8 га);
· в с. Кзылжар проектом предложено изменение границ в западном направлении для увеличения территории населённого пункта на 5,6 га (включение существующей жилой зоны в границу населенного пункта,
· ликвидация ветхого, аварийного фонда;
· наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;
· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения,частичнокомпенсируемогоизсредствбюджета,созданияоблегченнойи контролируемой системы предоставления участков и их застройку.
Поселение территориально расположено вблизи районного центра с.Беляевка. Такое положение повышает привлекательность территорий Днепровского сельсовета, в частности для строительства жителями индивидуального жилья, либо дачных хозяйств.
Общая емкость возможных площадок расселения поволяет расселить:
· на первую очередь строительства–86чел.;
· на расчетный срок–243чел. Всего–329чел.
5. ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕЗОНЫ
Мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.
Основной центр села Днепровка, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. В нем располагаются здания администрации, почтовогоотделения,домакультуры,ФАП,школы,детскогосада(реконструкция), торговые объекты. Дополнительно предлагается разместить церковь и многофункциональный общественный мини-центр. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.

Общественно-деловая зона в селе Кзылжар имеет в своем составе Дом Культуры, предлагается разместить детский сад, многофункциональный общественный мини-центр, торговлю, физкультурно-спортивные сооружения.
Также необходимо произвести реконструкцию существующих учреждений общественно-деловогоназначения,имеющихстепеньизносасвыше50%-первая очередь;
Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки, согласно Нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представлена в Таблице 3 Приложений.
ПредложенияпоразмещениюобъектовнатерриторииМОДнепровскийсельсовет:
1. церковь на территории рядом с кладбищем. Размер земельного участка для размещения объекта - 1,5 га.
2. многофункциональный общественный мини-центр, включающий в себя функции для благополучного развития населенного пункта, в т.ч. социального обслуживания населения.
3. Детское дошкольное учреждение (дет.сад и ясли), каждое на 30 мест. Размер земельного участка для размещения одного объекта – 0,2 га. На территории бывшего детского сада.
4. Требуются территории для строительства спортивных открытых сооружений на расчётный срок – 0,8 га, на прогнозный период – 1 га.
5. База отдыха в с.Кзылжар.
6. РЕКРЕАЦИОННЫЕЗОНЫ
Мероприятия по развитию и обустройству рекреационных зон:
· благоустройствотерриторииобщественныхцентровиселитебныхзонвцелом;
· озеленение улиц;
· расчистка
русла
и
благоустройство
прибрежной
территории
р.Урал
с организацией парковых зон и пляжей;
· озеленение и благоустройство коммунально-складских территорий;
· защитное озеленение вдоль межпоселенных автодорог, а также вдоль границ населенных пунктов;
· на территории оврага предлагается обустройство парковой зоны отдыха на территории оврага площадью 10 га.
На
участках,
не
пригодных
под
жилищное
строительство,
за овраженных территориях,организуютсярекреационныезоны.Планируемыерекреационныезоны

имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами. ПредлагаетсяобустройствопарковойзоныотдыханатерриторииоврагаБезымянный.
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складскихи других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.
Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.
При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.
7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ЗОНА.
ПАРАМЕТРЫ
ЗАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ.
Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями, а также санитарно-защитные зоны эти предприятий.
В состав производственных зон могут включаться:
· коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
· производственные зоны –зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;
· иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

Приразмещениииреконструкциипредприятийидругихобъектовнатерритории производственнойзоныследуетпредусматриватьмерыпообеспечениюихбезопасностив процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.
В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.
Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанныесохранойокружающейсредынаприлегающейкпредприятиюзагрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.
Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.
Территория, занимаемая площадкам и промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.
Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.
При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.
Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:
до300м
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св.300до1000м
50
от1000до3000м
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В санитарно- защитных зонах со стороны жилых и общественно- деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее50м,априширинезоныдо100м-неменее20м.
На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.
Размеры санитарно-защитных зон для картофеля-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.
При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.
Натерриторииживотноводческихкомплексовифермивихсанитарно-защитных
зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.
Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.
Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.
При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Насегодняшнийденьневсепроизводственныетерриториизадействованы,частьиз них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию и упорядочивание производственных территорий с целью их более интенсивного использования.
Производственной зоной в границах МО Днепровский сельсовет занято 40 га в селе Днепровка. Проектом намечается реанимирование существующей производственной зоны, так как при прогнозируемом росте населения существует потребность в местах приложения труда.
8. ЗОНАСПЕЦИАЛЬНОГОНАЗНАЧЕНИЯ
Взонуспециальногоназначениявходяттерриторииполигоновтвердыхбытовых отходов, кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
· существующая свалка за дорогой Оренбург- Беляевка ликвидируется, новый полигон ТБО площадью 6га организуется недалеко от существующей в соответствии с требованиями действующих нормативов;
· биотермическая яма Беккари остается существующая за западной границей села Днепровка;
· территории сельских кладбищ на юге с. Днепровка, площадью 2 га, и 2 кладбища за восточной и за западной границей с. Кзылжар площадью 1,6 га и 0,9 га соответственно, достаточны для всего периода действия генерального плана.
В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.
*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.
9. ЗОНАИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения.
Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.
Существующие водозаборные скважины размещены с учетом соблюдения зон санитарной охраны.

Централизованная канализация отсутствует.
На территории населенных пунктов запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, связи и электроснабжения. Источником водоснабжения для МО «Днепровский сельсовет» являются 2 водозаборных скважины в с. Днепровка и 1 водонапорная башня.
Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
· проектирование и строительство новой скважины и водопроводной сети для села Кзылжар;
· проектированиеистроительствоновыхводопроводныхсетейдляновойжилой застройки;
· выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, закольцовки тупиковых участков водопроводной сети; благоустройства зон санитарной охраны источников водоснабжения);
· вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
· проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;
· вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.
На территории населенных пунктов запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:
· водозаборныесооруженияс1поясомсанитарнойохраны;
· канализационные очистные сооружения;
· газораспределительные пункты;
· резервныесети10кВ
10. ЗОНАТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ
На территории населенных пунктов генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под строительство и реконструкцию следующих улиц и дорог:
· Поселковые дороги;
· Главные улицы;
· Основные и второстепенные улицы в жилой застройке;
· проезды.

Также формируются зоны под размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:
· станции технического обслуживания;
· пункты мойки автомобилей.
· в новом жилом образовании предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.
Размещение объектов федерального и регионального значения в границах муниципального образования Днепровский сельсовет не планируется.
,

Глава 10. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫМИ И ВОДООХРАННЫМИ ЗОНАМИ

Приложение к Решению Советадепутатов муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевскогорайона Оренбургской области
от 
г. № 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Материалы по обоснованию
Заказчик: АО «Оренбургремдорстрой», Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет
Шифрработ:23-10.2026.002-ГП
ИП Томарова Н.А. г.Оренбург,2026г.

Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
4
1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О

HYPERLINK \l "_bookmark1"НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ

HYPERLINK \l "_bookmark1"ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ

HYPERLINK \l "_bookmark1"ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ

HYPERLINK \l "_bookmark1"СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО

HYPERLINK \l "_bookmark1"ЗНАЧЕНИЯ
8
2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСРУКЦИИ

HYPERLINK \l "_bookmark2"ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

HYPERLINK \l "_bookmark2"ДНЕПРОВСКИЙСЕЛЬСОВЕТБЕЛЯЕВСКОГОРАЙОНАОРЕНБУРГСКОЙОБЛАСТИ
10
3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО

HYPERLINK \l "_bookmark3"ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ

HYPERLINK \l "_bookmark3"ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

HYPERLINK \l "_bookmark3"БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
11
4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

HYPERLINK \l "_bookmark4"ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ

HYPERLINK \l "_bookmark4"ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ

HYPERLINK \l "_bookmark4"ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ

HYPERLINK \l "_bookmark4"СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ

HYPERLINK \l "_bookmark4"ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

HYPERLINK \l "_bookmark4"ФЕДЕРАЛЬНОЙГОСУДАРСТВЕННОЙИНФОРМАЦИОННОЙСИСТЕМЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

HYPERLINK \l "_bookmark4"ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,

HYPERLINK \l "_bookmark4"СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

HYPERLINK \l "_bookmark4"ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
12
ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОПОСЕЛЕНИИ
13
5. ОСОБЕННОСТИЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГОПОЛОЖЕНИЯ
13
6. КЛИМАТИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКАИГЕОЛОГИЧЕСКОЕСТРОЕНИЕТЕРРИТОРИИ.14
ГИДРОГРАФИЯИГИДРОЛОГИЯ
16
7. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯСИТУАЦИЯ(ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТИНАСЕЛЕНИЯ)
17
8. ЖИЛОЙФОНД.ПРОГНОЗПОТРЕБНОСТИВЖИЛЫХТЕРРИТОРИЯХ
18
9. СОЦИАЛЬНАЯСФЕРА.ПРОБЛЕМЫИНАПРАВЛЕНИЯРАЗВИТИЯ
19
ОБРАЗОВАНИЕ
19
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
19
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ
19
КУЛЬТУРА
20
ОБЪЕКТЫКУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ
20
УЧРЕЖДЕНИЯКОММУНАЛЬНОГОИБЫТОВОГООБСЛУЖИВАНИЯ
20
10. ЗОНЫСОСОБЫМИУСЛОВИЯМИИСПОЛЬЗОВАНИЯТЕРРИТОРИИ
22
11. ЗОНАИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ
23
ЗОНАТРАНСПОРТНОЙИНФРАСТРУКТУРЫ
23
УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯСЕТЬИПАССАЖИРСКИЙТРАНСПОРТ
24
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙТРАНСПОРТ
24
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
25
КАНАЛИЗАЦИЯ
28
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
30
HYPERLINK \l "_bookmark26"
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
32

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
33
12. ОБЪЕКТЫКОММУНАЛЬНОГОХОЗЯЙСТВАИСАНИТАРНОЙОЧИСТКАТЕРРИТОРИИ
35
13. МЕРОПРИЯТИЯПОСАНИТАРНОЙОЧИСТКЕНАСЕЛЕННЫХМЕСТ
35
14. ТРАНСПОРТНАЯИНФРАСТРУКТУРА
36
15. ИНЖЕНЕРНАЯЗАЩИТАИПОДГОТОВКАТЕРРИТОРИИ
37
16. РАЗВИТИЕ
И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕФУНКЦИОНАЛЬНОГОЗОНИРОВАНИЯ
И

HYPERLINK \l "_bookmark32"ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ
37
17. ОЦЕНКАВОЗМОЖНОГОВЛИЯНИЯПЛАНИРУЕМЫХДЛЯРАЗМЕЩЕНИЯОБЪЕКТОВ

HYPERLINK \l "_bookmark33"МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ50
18. ПЕРЕЧЕНЬИХАРАКТЕРИСТИКАОСНОВНЫХФАКТОРОВРИСКАВОЗНИКНОВЕНИЯ

HYPERLINK \l "_bookmark34"ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
51
19. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕСИТУАЦИИПРИРОДНОГОХАРАКТЕРА
51
20. ПАВОДОК
52
21. ЭКЗОГЕННЫЕГЕОЛОГИЧЕСКИЕПРОЦЕССЫ
53
22. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕСИТУАЦИИТЕХНОГЕННОГОХАРАКТЕРА
54
23. АВАРИИНАВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХОБЪЕКТАХ
60
24. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯПОСОДЕРЖАНИЮТЕРРИТОРИИ
61
25. ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯКВЗРЫВО-ПОЖАРООПАСНЫМОБЪЕКТАМ
62
26. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ

HYPERLINK \l "_bookmark42"НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ

HYPERLINK \l "_bookmark42"ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ

HYPERLINK \l "_bookmark42"ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
69
27. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ

HYPERLINK \l "_bookmark43"ИСТОРИЧЕСКИХПОСЕЛЕНИЙФЕДЕРАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯИИСТОРИЧЕСКИХПОСЕЛЕНИЙ

HYPERLINK \l "_bookmark43"РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
69
28. ОБЪЕКТЫКУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ
69

ВВЕДЕНИЕ
Проект генерального плана муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в новой редакции выполнен индивидуальным предпринимателем Томаровой Натальей Анатольевной в рамках договора №20-11/10-ПД26 от 27 января 2026 года, о разработке проекта по внесению изменений в генеральный план, на основании постановления администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района от 26 декабря 2025 г. № 80-п «О подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области».
В утверждённом генеральном плане расчетный срок реализации положений генерального плана рассчитан - 2040 г., первая очередь 2026 г.
Причинами проведения работ являются:
1. Приведение картографического материала в соответствиие отраслевым требованиям.
2. Актуализация
отображения
на
картах
объектов
федерального, регионального и местного значения.
3. Актуализация отображения на картах зон с особыми условиями территории  в материалах по обоснованию.
4. Отображение в картографической части сведений о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций.
5. Актуализация основных положений в соответствии с действующими планами и программами.
6. Корректура функциональных зон согласно поступивших предложений.
Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в действующих редакциях.
Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и Беляевского района.
В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются административные границы муниципального образования Днепровский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Беляевский район Оренбургской области» от 9 марта 2005 N 2151/387-III-ОЗ.
При разработке учитывались:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4. Водный кодекс Российской Федерации;
5. Лесной кодекс Российской Федерации;
6. Федеральныйзаконот25июня2002г.№73-ФЗ«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
7. Федеральныйзаконот10января2002г. №7-ФЗ«Об охране окружающей среды»;
8. Федеральныйзаконот03марта1995г.№27-ФЗ«О недрах»;
9. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
10. Федеральныйзаконот23ноября1995г.№174-ФЗ«Об экологической экспертизе»;
11. Федеральный закон от 22 июня 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
12. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
13. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
14. Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
15. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
16. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
17. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
18. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
19. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении ио повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
20. Федеральный закон от №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
21. Закон Оренбургской области от 16 марта 2007 года N 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»;

22. Постановление Правительства Оренбургской области от 7 июля 2011 г. N 579-п "Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями);
23. Постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2015 г. № 121-п «О памятниках природы областного значения Оренбургской области» (с изменениями на 18 января 2021 года).
СОСТАВ:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (утверждаемая часть)
1
Положение о территориальном планировании;
1) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М1:25000;
2) Карта планируемого размещения объектов местного значения М1:25000, М  :5000;
3) Карта функциональных зон поселения М1:25000,М1:5000.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
1) Материалы по обоснованию (текстовая часть);
2) Материалы по обоснованию в виде карт, М1:25000, М1:5000.

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На территории муниципального образования Днепровский сельсовет действуют следующие программы:
1. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы», утвержденная Постановлением Администрации МО Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области № 65-пот17.08.2017г.
Паспорт программы:
	1.1Наименованиепрограммы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы

	1.2Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот01.10.2015г.
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; Устав муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, утвержденный решение Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет от 17.05.2017 года № 66;
Решение Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет от 23.12.2013 № 126 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Днепровский сельсовет»;
Решение Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 14.08.2012 № 74 ««Об утверждении положения о градостроительной деятельности и деятельности в сфере земельных отношений на территории муниципального образования Днепровский сельсовет»».

	1.3.Наименованиезаказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
Адрес: 461334, д.6, ул. Ленинская, с. Днепровка, Беляевского района, Оренбургской области

	1.4. Цель Программы и задачи Программы
	Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета

	
	Задачи:
а) безопасность, качество и эффективность использования

	
	населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городскогоокруга;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения,
д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.
е) сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности

	1.5.Целевыепоказатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	-процент обеспеченности населения дошкольными учреждениями;
-процент обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями;
-процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения;
· Процент обеспеченности населения учреждениями культуры;
· Процент обеспеченности населения спортивными сооружениями

	1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	-разработка схемы территориального планирования муниципального образования;
· разработка документации по планировке территории муниципальных образований сельских поселений;
· реконструкция Днепровского сельского дома  культуры
· обустройство спортивных площадок

	1.7.Срокииэтапы реализации  Программы
	Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022-2032 годы.
Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы.

	1.8.Объемыиисточники финансирования  Программы
	Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников.
Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год.

	1.9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы
	1. Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков;
2. Обеспечение регистрации права муниципальной собственности;
3. Утверждение и освоение проектов планировки территорий;
4. Увеличение числа жителей, участвующих в культурно- массовых мероприятиях поселения, повышение доверия населения к органам местного самоуправления, расширение кругозора различных слоев населения муниципального образования;

	
	5. Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении;
6. Организация проведения мероприятий военно-патриотической направленности, посвященные знаменательным датам Великой Отечественной войны;
7. Обеспечение реализации конституционного права на доступ населения к культурным ценностям, а также условия для проявления социально-культурной активности населения, способствующие объединению людей на духовной основе, поддержанию социальных норм поведения;
8. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
9. Улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; повышение уровня физической подготовки молодежи и детей;
10. Организация физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий с целью привлечения максимального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в летний период, формирования привычки здорового образа жизни, сохраненияи укрепления здоровья, активного отдыха, профилактики и предотвращения правонарушений среди детей и подростков;
11. Обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональных соревнованиях по всем культивирующим видам спорта;
12. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением;


2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
	Виды объектов
социальной инфраструктуры
	Наименование мероприятия
	Пропускная способность
	Площадь, (га)
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	Физическая культура и
Массовый спорт
	Организация открытых спортивных площадок в с.
Днепровка
	На жителей  села
	1,0
	2032
	Глава Днепровского
сельсовета

	Культура
	Реконструкция Сельского домакультуры в с.
Днепровка
	100 мест.
	0,6-1,0
	2027
	Глава Днепровского сельсовета

	Объекты культурного наследия
	Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия
	2 шт.
	-
	2032
	Министерство  культуры и внешних связей

	Образование
	Строительство дошкольного детского
Учреждения в с.Днепровка
	100 мест.
	
	2032
	Глава Днепровского
сельсовета



3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
	№п/п
	Наименованиепоказателя
	Наименованиемероприятия
	Единицаизмерения
	Проектнаямощность/фактичес каямощность
	Нормативна1000чел.
	Требуемаямощность
	Дефицит(-)на2021г./2032г.

	
	
	
	
	
	
	на2016г.-1054
чел.
	Обеспеченность,%
	на2021г.1060чел.
	Обеспеченность,%
	на
2032г.1070чел.
	Обеспеченность,%
	

	1
	
	Учреждения образования

	1.1
	Детские дошкольныеучреждения
	строительст водетского сада в с.
Днепровка
	мест
	250/200
	20
	105
	93,0
	107
	91,3
	110
	102,
0
	-14/+6

	2
	
	Учреждениякультурыиискусства

	2.1
	Клубыили учреждения клубноготипа
	реконструкциясельскогодомакультурывс.Днепровка.
	мест
	300/310
	100
	95
	98,0
	98
	96,2
	115
	112,4
	- 20/+
65

	3
	
	Спортивныеифизкультурно-оздоровительныесооружения

	3.1
	Спортивныесооружения
	Организация открытых спортивных площадокв с.Днепровка
	Площадьплоскостныхсооруже
ний
	0,6га/
1,0га
	0,6га открытые
	1,0
га
	50,1
	1,01г
а
	54,0
	1,2га
	95,8
	- 0,61
75/-
0,17
07


2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Днепровский сельсовет на 2017– 2027 годы», утвержденная Постановлением Администрации МО Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области № 47-п от 13.06.2017 г.
Паспорт программы:
	Наименование программы
	Муниципальная программа «комплексного развития систем транспортной инфраструктуры натерриториимуниципальногообразованияДнепровскийсельсоветна2017-2027годы (далее – Программа)

	Основания
для разработки программы
	· Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· порученияПрезидентаРоссийскойФедерацииот11апреля2016года№Пр-637ГС;
· постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»"
· ст.7п.6,ст.8п.8,ст.57.1ГрадостроительногокодексаРоссийскойФедерации
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.03.2016 № 181 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Разработчик
	Администрация

	программы
	Муниципального образования Днепровский сельсовет

	Исполнители программы
	Администрация
Муниципального образования Днепровский сельсовет

	Контроль за реализацией программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация
Муниципального образования Днепровский сельсовет

	Цель программы
	Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территориимуниципального образования Днепровский сельсовет


Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
· Модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;
· устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
· повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
3. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы», утвержденная Постановлением Администрации МО ДнепровскийсельсоветБеляевскогорайонаОренбургскойобласти№94-пот20.12.2022г.
Паспорт программы:
	Ответственный  исполнитель муниципальной  программы
	Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

	Период реализации муниципальной программы
	2023-2025г

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение устойчивого социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет

	Направления (при необходимости)
	-

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации
	Общий объем бюджетных ассигнований–18303,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023г–6811,1тыс.руб. 2024г–5324,1тыс.руб.
2025г-6167,8тыс.руб.

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	-


4. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙИНФОРМАЦИОННОЙСИСТЕМЕТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ,СОДЕРЖАЩИХСЯВГОСУДАРСТВЕННЫХИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЩИЕСВЕДЕНИЯОПОСЕЛЕНИИ
Изматериаловгенеральногоплана2013-2022г.:
Историческаяс правка
Даты образования: Беляевского района–30мая1927года.
С.Днепровка–1909год, переселенцы с Днепровской губернии (Украина).
В 1908, гонимые с берегов Днепра, прибыли первые переселенцы на берег Урала. В память о Днепре свое село, переселенцы назвали Днепровкой. Просторы уральской целины стали родными для десятков украинских семей, пострадавших на родине от безземелья и притеснений. Но нелегко было и в первые годы на новых местах. В 1930 году был организован колхоз, который в корне изменил жизнь людей и облик села. В начале колхоз имел всей земли 5928га, в т.ч. пашни около 2000 га. В 1937году было добавлено из государственного  фонда еще 1512га.
В 1951 году произошло укрупнение хозяйств. Из колхозов «Днепровский» «им. Калинина» «Труд», «8 марта» (Воротовка) был организован колхоз «Большевик» с общей земельной площадью 24438 га.
Большие изменения произошли в жизни колхоза, села Днепровка с 1958-1988 года.
В это время наблюдается подъем сельского хозяйства, преображение села. В 90 годы началось уменьшение поголовья скота, хозяйство пришло в упадок. Начался передел собственности. Многие достижения старшего поколения утрачены.
В С. Кзылжар живут люди с 17 века (ранее нет данных) А с 1902 г. С. Кзылжар образовалось как «Красный яр». С 1925 года существовал как аулсовет №8 Буртинской волости Оренбургского уезда. И уже в 1949 году как Кзыл-жар Яикского сельсовета Чкаловской области.
5. ОСОБЕННОСТИЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГОПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальное образование «Днепровский сельсовет» расположен на территории Беляевского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации.
Днепровский сельсовет расположен западнее села Беляевка — административного центраБеляевскогорайонаОренбургскойобласти.ГраничитназападесКрючковским сельсоветом, на севере граничит с землями Белогорского сельсовета, на востоке — с Беляевским сельсоветом, на юге – с Карагачским сельсоветом.
Сложившаяся планировочная структура Муниципального образования Днепровского сельсовета Оренбургского района представляет собой два населенных пункта — село Днепровка, село Кзылжар.
Общая площадь территории муниципального образования Днепровского сельсовета составляет — 19084 га.
Общая численность населения Днепровского сельсовета составляет 1020 человекпосостояниюна01.01.2010год.
Территория поселения изрезана руслами рек, ручьев и оврагами. Кроме того, через территорию Муниципального образования Днепровский сельсовет Оренбургского района проходит автомобильная дорога регионального значения «Оренбург-Беляевка». Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту.
Климат на территории поселения резко-континентальный. Количество осадков достаточнодлянормальногоростаиразвитиябольшинствасельскохозяйственных культур.Почвенныйпокровпредставленчерноземамиобыкновеннымииюжными, граница между которыми пролегает по долине Урала.
Село Днепровка является административным центром Муниципального образованияДнепровскийсельсовет.Расстояниемеждуадминистративнымиграницамис. Днепровка и административным центром района п. Беляевка около 5 км. Между с. Кзылжар и с. Днепровка – 7 км.
В состав муниципального образования входят два села: Днепровка и Кзылжар.
Расположенные на левом берегу реки Урал.
Земельная площадь муниципального образования Днепровский сельсовет составляет19084га.
6. КЛИМАТИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
И
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Климатический район строительства-///А;
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 15,8*С; Расчетная летняя температура наружного воздуха + 21,2*С Абсолютныйминимумтемператур-44*С
Абсолютныймаксимумтемператур+42*С Нормативный вес снегового покрова–1кПа; Величина скоростного напора ветра – 4,3 м/с;
Глубинапромерзанияпочвывцеломзазимнийсезон97см
Господствующие ветры в зимнее время имеют восточное направление, в летнее – юго-западное направление.
Относительная влажность воздуха в теплый период 50 до 72% Среднегодовое количество осадков составляет 320,0мм в год
Во взаимоотношении с влагосодержанием в почве, создают в основном благоприятные климатические условия для возделывания с/х культур, в отдельные годы почвеннаязасухаисуховеинаносятзначительныйущербсельскомухозяйству. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения с.Днепровка Беляевского района Оренбургской области в геоморфологическом отношении находится в пределах долины р. Урала и приурочена к левобережной первой надпойменной террасе. Поверхность относительно ровная.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 130,4 до 130,81м, относительноепревышениесоставляет0,41м.
Абсолютная отметка подошвы фундамента существующих зданий составляет 127,62м.
В геологическом строении участка изысканий до глубины 11,0м принимают участие аллювиальные верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками, песками и гравийными грунтами. Мощность водоносных прослоев составляет 10-15м.
Подземные воды скважинами вскрываются от 5м до 17м. По характеру условий залегания подземные воды имеют безнапорный и слабо напорный характер.
Толща грунтов основания проектируемого здания, до глубины 11,0 м изученной буровыми скважинами, является неоднородной, в ее пределах выделяются 7 инженерно-геологических элементов:
- суглинок просадочный, суглинок непросадочный, суглинок тугопластичный, песок средней крупности средней плотности, песок гравелистый средней плотности, песок гравелистый плотный, гравийный грунт.
При ленточном варианте фундамента и проектируемой глубине заложения до 3,0 м несущим слоем будут служить грунты первого инженерно-геологического элемента - суглинки просадочные, залегающие в интервале 0,2-5,5м.При природном давлении грунты непросадочные. Из физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на устойчивость и эксплуатацию проектируемого здания, на участке следует отметить наличие неравномерно- просадочных суглинков.
Грунтовые воды на глубине заложения фундаментов не встречены. Неблагоприятные физико-геологические не наблюдаются. В северной части берег старицы р. Урал подвержен эрозии.
Главной водной артерией Днепровского поселения является р. Урал и р. Урта- Буртя (левый приток р.Урал), Буртя и Бурлы протекающие среди рыхлых аллювиальных отложений, что местами образует извилистое и местами глубокое. Согласно справки №57 от24.04.2009г во время прохождения весеннего паводка подтопляемых мест, на планируемой территории поселения, наблюдается на отм.130.0
Климатические условия района в отношении комфортности для труда, отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов–весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.
ГИДРОГРАФИЯ И ГИДРОЛОГИЯ
Поверхностные воды на территории МО представлены: река Урал, которая тянется в горизонтальном направлении с востока на запад вдоль северной границы муниципального образования.
Реки Каргалка и Чёрная являются притоками реки Урал первого порядка, река Погромка- приток реки Самара.
Река Урал (Яик) - одна из наиболее значительных рек Южного Урала. Значительные объемы водных ресурсов реки вовлечены в народнохозяйственную деятельность и являются одним из основных источников промышленного водоснабжения, способствуя развитию производственного потенциала центрального и восточного Оренбуржья.
Начинается река Урал в Учалинском районе Башкирии пятью истоками из болота на восточном склоне хребта Уралтау, являющимся водораздельным хребтом между волго-камским бассейном и бассейном собственно реки Урал. Абсолютная отметка истока реки Урал - 760м. над уровнем моря. Впадает река Урал в Каспийское море далеко от Южного Урала.
Река Урал является третьей в Европе по протяженности рекой после Волги и  Дуная. Его протяженность составляет 2428 км. Площадь бассейна реки Урал - 219910 км2. Питание преимущественно снеговое и дождевое. Падение от истока до устья у реки Урал не велико. Русло Урала извилистое и прихотливое. Река Урал часто меняет русло, оставляя по берегам большое количество стариц. В верховьях дно реки Урал каменистое, в среднем и нижнем течении галечное и песчаное.
Русло реки Урал в верховьях зарегулировано в трех местах водохранилищами: Верхнеуральским, Заводским прудом в Магнитогорске и Ириклинским водохранилищами. Считается, что из Ирилкинского водохранилища начинается как бы новый исток реки Урал. Все основные притоки реки Урал находятся справа, стекая с предгорий Урала и Общего Сырта. По реке Урал проходит граница между Европой и Азией. В среднем течении река Урал судоходна.
Река Урал- ширина 70-140 м, глубина 1,5-3,0 м, скорость 0,4-0,5 м/сек.Берега обрывистые (высота обрывов до 10 м), дно песчаное. Пойма реки широкая, местами заселенная, со множеством озер и стариц. Замерзает река в конце ноября, вскрывается в середине апреля, весенний паводок длится до конца апреля, межень устанавливается в  конце июня. Главной особенностью Урала является чрезвычайная неравномерность стока. Так, в многоводный год, общий сток Урала может быть в десять раз больше, чем в маловодный. По амплитуде колебаний суммарного годового стока Уралу принадлежит европейский рекорд.
Река Урал получает питание от грунтовых вод и атмосферных осадков. Главную роль в годовом стоке реки играют талые снеговые воды, составляющие от 70% до 90%  его величины.
Река имеет статус межгосударственной реки. Воды реки Урал характеризуются повышенной концентрацией загрязняющих веществ. Специалисты России и Казахстана сотрудничают в вопросах восстановления природной экосистемы Урала.
7. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯСИТУАЦИЯ(ПРОГНОЗЧИСЛЕННОСТИНАСЕЛЕНИЯ)
Демографическая ситуация (прогноз численности населения) (Из материалов генерального плана 2013-2022г.)
Прогнозирование населения–весьма сложный процесс, особенно когда это касаетсянаселениямуниципальныхрайоновнезначительныхпочисленности.Это определяетсятем,чтоподвлияниемсоциально-экономическихфакторовпроисходит качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности.
РасчетианализтраекторийизменениячисленностинаселенияМОДнепровский сельсовет производился по двум сценариям перспективного развития:
· позитивный
· негативный
Как будут развиваться демографически процессы в районе, напрямую будут определяться мероприятиям и региональных и муниципальных управленческих структур по социально – экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.
Расчет численности населения:
I. Позитивный вариант:
Iя очередь: 1034×1,08≈1116(чел.);
Расчётный срок:1116×1,08≈1206(чел.);
На 2020год: 1206×1,17≈1411(чел.);
На 2040год:1411×1,38≈1947(чел.);
II. Негативный вариант:
Iя очередь: 1034 × 1,07≈ 1106(чел.); Расчётный срок: 1106× 1,07 ≈ 1183 (чел.);
На 2020год:1183×1,14≈1349(чел.);
На 2040год:1349×1,3≈1754(чел.);
Вывод: По позитивному варианту и по негативному варианту наблюдаются увеличение численности население это связано со значительным ростом миграции на территории Днепровского сельсовета за последние 4 года. Учитывая то что на данной территории отсутствуют крупные производственные зоны, маловероятно что данная тенденция сохранится. В связи с этим принимаем за основу дальнейших расчетов негативный вариант. В котором учтено отрицательное значение естественного прироста в Днепровском сельсовете, а также принят минимальный коэффициент миграционного прироста за последние 4 года.
Таким образом численность населения на 1ю очередь (5 лет) увеличится на 72 чел. и составит1106, а численность населения на расчетный период (10лет) увеличится на 149чел. И составит 1183 человека. Распределение перспективного населения на территории Днепровского сельсовета в  разрезе населенных пунктов определено в зависимости от градостроительной емкости территории этих населенных пунктов.
Прогнозные значения численности МО Днепровский сельсовет в целом.
	Прогнозный период
	2017г.
	2022г.
	2032г.
	2042г.

	МОДнепровский сельсовет
	1106
	1183
	1349
	1754


На основе фактических данных о сложившейся инфраструктуре МО Днепровский сельсовет и на основе прогнозных значений численности населения произведен анализ потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на прогнозный период. (Таблица 2 Приложения).
Согласно данных Таблицы с учетом прогнозного увеличения численности населения возникает необходимость в развитии сложившейся социальной сферы проектируемого района.
8. ЖИЛОЙ ФОНД. ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В Днепровском сельсовете жилищный фонд представлен в основном частной собственностью. Большинство домов одно этажные, кирпичные, панельные жилые дома.
С учетом сложившейся демографической ситуацией освоение новых территорий под жилищное строительство не требуется. Имеется достаточно свободных территорий в границах населенных пунктов (согласно ранее утвержденного Генерального плана) пригодных для расселения существующего населения.

9. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ
(Из материалов генерального плана 2013-2022г.)
Система образования является основой для формирования конкурентоспособной экономики Оренбургской области. Высокий уровень и эффективность образовательного комплекса способствует созданию диверсифицированного рынка труда и многопрофильной структуры промышленности.
Согласно сведениям, предоставленным главой МО Днепровского сельсовета, система образования района включает следующие учреждения:
Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Днепровский сельсовет Беляевского района на 2019 г:
Таблица
	№п/п
	Место нахождение учреждения
	Кол-вомест
	Резерв, дефицит
	%
загруженно сти

	
	
	Проектное
	Фактич.
	
	

	1.
	МБОУ Днепровская СОШ ул. Ленинская д.25 с. Днепровка
	120
	125
	-
	105%

	2.
	Днепровский детский сад при МБОУ Днепровская СОШ ул.Ленинская д.25 с.Днепровка
	60
	68
	-
	106%


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Таблица
	№п/п
	Место нахождение учреждения
	Кол-вомест
	Резерв, дефицит
	%
загруженности

	
	
	Проектное
	Фактич.
	
	

	1.
	ФАПс.Днепровкаул.Советскаяд.31
	13
	13
	-
	100%


ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ
Таблица
	№п/п
	Место нахождение учреждения
	Кол-вомест
	Резерв, дефицит
	%
загруженн ости

	
	
	Проектное (м2)
	Фактич. (м2)
	
	

	4.
	Футбольное поле ,при МБОУ Днепровкая СОШ с. Днепровка ул. Ленинская д.25
	(S=7280м2)
	
	
	

	5.
	Спортивный зал при школе
с. Днепровка ул.Ленинскаяд.25
	(S=150м2)
	
	
	



КУЛЬТУРА
Таблица
	№ п/п
	Место нахождениеу чреждения
	Кол-вомест
	Резерв, дефицит
	%
загру-женности

	
	
	Проектное
	Фактич.
	
	

	1.
	Сельский дом культуры с. Днепровка ул. Южная д.10
	250
	250
	-
	100%

	2.
	Сельская библиотека при СДК с.Днепровка ул. Южная д.10
	15
	25
	10
	155%


ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Список памятников историко-культурного наследия
МО Днепровский сельсовет Таблица
	№ п/п
	Наименование
	Местоположени е памятника
	Документ о принятии на государственную охрану

	Памятники архитектуры, истории и мемориального искусства

	1.
	Мемориал с вечным огнем
«Воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг
	Оренбургская обл., с.Днепровка ул. Южная д.10/2
	Решение Совета депутатов МО Днепровский сельсовет от 24.03.2010 № 157 «О принятии на баланс администрации муниципального образования Днепровский сельсовет мемориал с вечным огнем «Воинам погибшим в Великой Отечественной войне1941-1945гг.»


	Объекты археологическог онаследия

	2.
	Курганы*
	вдоль трассы от с. Днепровка до с. Кзылжар
	


* На картах памятники археологии нанесены условно и не отражают их реального расположения на местности.
УЧРЕЖДЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
(Из материалов генерального плана 2013–2022гг.).:
Предприятия торговли
Сведенияомагазинах,расположенныхнатерриторииДнепровскогосельсовета:

Таблица
	п.п.
	Наименование
	Прогнозныйпериод
	Численность,чел
	ед.изм
	Фактическаяобеспеченность
	Нормативный показатель в расчете на 1 тыс. чел.
	Проектноезначение
	Отклонениепрогнозногозначения от фактического значения показателя

	1
	Детскиедошкольныеучреждения
	2017
	1106
	место
	0
	40
	44
	-44

	2
	
	2022
	1183
	место
	0
	40
	47
	-47

	3
	
	2032
	1349
	место
	0
	40
	54
	-53

	4
	
	2042
	1754
	место
	0
	40
	70
	-70

	5
	Общеобразовательныешколы
	2017
	1106
	место
	117
	104
	115
	2

	6
	
	2022
	1183
	место
	117
	104
	123
	-6

	7
	
	2032
	1349
	место
	117
	104
	140
	-23

	8
	
	2042
	1754
	место
	117
	104
	182
	-65

	Учрежденияздравоохранения,социальногообеспечения,спортивныеифизкультурно-оздоровоительныесооружения

	9
	ФАП, Станции (подстанции) скорой медицинской помощи,автомобиль
	2017
	1106
	шт
	1
	0,1
	0
	0,8894

	10
	
	2022
	1183
	шт
	1
	0,1
	0
	0,8817

	11
	
	2032
	1349
	шт
	1
	0,1
	0
	0,8651

	12
	
	2042
	1754
	шт
	1
	0,1
	0
	0,8246

	13
	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль
	2017
	1106
	шт
	0
	0,2
	0
	-0,2212

	14
	
	2022
	1183
	шт
	0
	0,2
	0
	-0,2366

	15
	
	2032
	1349
	шт
	0
	0,2
	0
	-0,2698

	16
	
	2042
	1754
	шт
	0
	0,2
	0
	-0,3508

	17
	Спортивные залы общего пользования, м площади пола на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	м
	0
	30
	33
	-33

	18
	
	2022
	1183
	м
	0
	30
	35
	-35

	19
	
	2032
	1349
	м
	0
	30
	40
	-40

	20
	
	2042
	1754
	м
	0
	30
	53
	-53

	21
	Бассейны крытые и открытые общего пользования, мзеркалаводына1тыс.чел.
	2017
	1106
	м
	0
	25
	27
	-27

	22
	
	2022
	1183
	м
	0
	25
	29
	-29

	23
	
	2032
	1349
	м
	0
	25
	34
	-34

	24
	
	2042
	1754
	м
	0
	25
	44
	-44

	Учреждениякультурыиискусства

	25
	Танцевальныезалы,м2на1тыс.чел.
	2017
	1106
	м2
	0
	35
	39
	-39

	26
	
	2022
	1183
	м2
	0
	35
	41
	-41

	27
	
	2032
	1349
	м2
	0
	35
	47
	-47

	28
	
	2042
	1754
	м2
	0
	35
	61
	-61

	29
	Клубы,посетительскоеместона1тыс.чел.
	2017
	1106
	место
	306
	50
	55
	251

	30
	
	2022
	1183
	место
	306
	50
	59
	247

	31
	
	2032
	1349
	место
	306
	50
	67
	238

	32
	
	2042
	1754
	место
	306
	50
	88
	218

	33
	Кинотеатры,местона1тыс.чел.
	2017
	1106
	место
	0
	20
	22
	-22

	34
	
	2022
	1183
	место
	0
	20
	24
	-24

	35
	
	2032
	1349
	место
	0
	20
	27
	-27

	36
	
	2042
	1754
	место
	0
	20
	35
	-35

	Предприятияторговли,общественногопитанияибытовогообслуживания

	37
	Магазины,мторговойплощадина1тыс.чел.
	2017
	1106
	м
	153,8
	80
	88
	65,32

	38
	
	2022
	1183
	м
	153,8
	80
	95
	59,16

	39
	
	2032
	1349
	м
	153,8
	80
	108
	45,88

	40
	
	2042
	1754
	м
	153,8
	80
	140
	13,48

	41
	Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	место
	0
	40
	44
	-44

	42
	
	2022
	1183
	место
	0
	40
	47
	-47

	43
	
	2032
	1349
	место
	0
	40
	54
	-54

	44
	
	2042
	1754
	место
	0
	40
	70
	-70

	45
	Химчистки,кгвещейвсменуна1тыс.чел.
	2017
	1106
	кг
	0
	3,5
	4
	-4

	46
	
	2022
	1183
	кг
	0
	3,5
	4
	-4,1405

	47
	
	2032
	1349
	кг
	0
	3,5
	5
	-4,7215

	48
	
	2042
	1754
	кг
	0
	3,5
	6
	-6,139

	49
	Бани,местона1тыс.чел.
	2017
	1106
	место
	0
	7
	8
	-7,742

	50
	
	2022
	1183
	место
	0
	7
	8
	-8,281

	51
	
	2032
	1349
	место
	0
	7
	9
	-9,443

	52
	
	2042
	1754
	место
	0
	7
	12
	-12,278

	Организациииучрежденияуправления,проектныеорганизации,кредитно-финансовыеучрежденияипредприятиясвязи

	53
	Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционноеместо:
	2017
	1106
	операционное место
	1
	1
	1
	-

	54
	
	2022
	1183
	операционное место
	1
	1
	1
	-

	55
	
	2032
	1349
	операционное место
	1
	1
	1
	-

	56
	
	2042
	1754
	операционное место
	1
	1
	2
	-1

	57
	Отделениесвязи
	2017
	1106
	объект
	1
	1
	1
	-

	58
	
	2022
	1183
	объект
	1
	1
	1
	-

	59
	
	2032
	1349
	объект
	1
	1
	1
	-

	60
	
	2042
	1754
	объект
	1
	1
	2
	-1

	61
	Пунктохраныправопорядка
	2017
	1106
	объект
	0
	10
	11
	-11

	62
	
	2022
	1183
	объект
	0
	10
	12
	-12

	63
	
	2032
	1349
	объект
	0
	10
	13
	-13

	64
	
	2042
	1754
	объект
	0
	10
	17
	-17

	Учрежденияжилищно-коммунальногохозяйства

	65
	Гостиница,местона1тыс.чел.
	207
	1106
	место
	0
	6
	7
	-6,636

	66
	
	2022
	1183
	место
	0
	6
	7
	-7

	67
	
	2032
	1349
	место
	0
	6
	8
	-8


	68
	
	2042
	1754
	место
	0
	6
	10
	-10

	69
	Кладбищетрадиционногозахоронения
	2017
	1106
	га
	4,3
	0,24
	0,3
	4,03456

	70
	
	2022
	1183
	га
	4,3
	0,24
	0,3
	4,01608

	71
	
	2032
	1349
	га
	4,3
	0,24
	0,2
	3,97624

	72
	
	2042
	1754
	га
	4,3
	0,24
	0,3
	3,87904


10. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. (п.4 ст. 1 Гр.к.от 29.12.2004г. № 190-ФЗ). В составе материалов по обоснованию, на картах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е.территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности. Границы указанных территорий определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов. На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны существующие (утвержденные) зоны с особыми условиями использования территории:
· Охранная зона инженерных коммуникаций (EngProtectionZone)– охранная зона газопроводов и систем газоснабжения; охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций); охранная зона линий и сооружений связи;
· Водоохранные зоны WaterProtectionZone);
· Береговая полоса (Foreshore);
· Прибрежные защитные полосы (CoastalProtectionZone);
· Санитарно-защитная зона (SanitariProtectionZone);
· Охранная зона иного значения (OtherProtectionZone);
· Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (DrinkWaterProtectionZone);
· Иные зоны с особыми условиями использования (OtherZone)–другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации – охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети; зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.
11. ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Существующее положение
Через территорию сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Оренбург-Беляевка». По всем автомобильным дорогам организовано автобусное сообщение. Пассажирские
перевозки
в
межселенных
связях 
выполняются,
в
основном, Автобусным и маршрутным транспортом. Большую часть грузоперевозок осуществляют  частные предприятия и предприниматели.

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
Транспортная инфраструктура в целом по сельсовету развита. Часть улиц заасфальтирована. Но большинство улиц и дорог в населённых пунктах имеют грунтовое покрытие. Асфальтированные дороги имеют покрытие, требующее ремонта. На сегодняшний день проводится ряд мероприятий по ремонту дорожной сети населённых пунктов. Помимо ремонта покрытия на автомобильных дорогах, необходима организация пешеходных тротуаров вдоль главных улиц населённых пунктов. Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главная улица застройки, основные и второстепенные проезды.
Главная улица являются основными транспортными и функционально-планировочными осями территории застройки. Она обеспечивает транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков. Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.
Улично-дорожная сеть в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информациии и организации движения. К основным недостаткам улично-дорожной сети села следует отнести: Нечеткую дифференциацию уличной сети; Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц; Отсутствие твердого покрытия на большинстве улиц;
На территории сельсовета располагаются 1 необорудованная остановка общественного транспорта и 1 оборудованная остановка.
Согласно СНиП 2.07.01-89; в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта-800 м.Оба населённых пункта МО соответствуют нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов. Имеется необходимость установки остановочных павильонов на местах сложившихся остановок и реконструкции существующих.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возможным ростом жилищного строительства на территории сельсовета.
Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта отсутствуют. Также незначительно количество специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями. В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельсовета:
1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции существующих дорог внутри населенных пунктов;
2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта;
3. Проектом генерального плана определена дифференциация уличной сети;
На территории населенных пунктов генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под строительство и реконструкцию следующих улиц и дорог:
· Поселковые дороги;
· Главные улицы
· Основные и второстепенные улицы в жилой застройке;
· проезды
Также формируются зоны под размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:
· станции технического обслуживания;
· пункты мойки автомобилей.
В новом жилом образовании предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повешение благоприятныхусловийжизнедеятельностичеловека,наограничениенегативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Существующее положение
Село Днепровка имеет централизованную систему водоснабжения. В селе Кзылжар, пользуются скважинами, построенными на участках. Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водозаборв с. Днепровка состоит из 3 скважин: с одной водонапорной башней емкостью 50м3. На водопроводной сети установлены пожарные гидранты. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 50%.Станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют. Поливочных водопроводов в селах нет. Вопросами водоснабжения населения питьевой водой на территории муниципального образования Днепровский сельсовет занимается ООО «Вектор».
У скважин организованы пояса охраны.
Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и содержанию железа. В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений. Система водоснабжения сельсовета, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на сетях. Также на сети установлены водоразборные колонки. Трассировка разводящих сетей ниже глубины промерзания.
Проектные предложения.
Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
· проектирование и строительство новой скважины и водопроводной сети для села Кзылжар;
· проектированиеистроительствоновыхводопроводныхсетейдляновойжилой застройки;
· выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, закольцовки тупиковых участков водопроводной сети; благоустройства зон санитарной охраны источников водоснабжения);
· вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
· проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;
· вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.
Для обнаружения подземных источников водоснабжения необходимо провести соответствующие изыскания. Также необходимо разработка проекта централизованного водоснабжения для 100% обеспечения населения питьевой водой.
Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
 -организовать
зоны
санитарной
охраны
источников
водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;
· вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
· проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;
· вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально- устаревшего технологического оборудования;
· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;
· провести
проектирование
и
строительство
поливочного
водопровода
в населенном пункте.
Предложения по размещению сетей и сооружений водоснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Схема инженерной инфраструктуры».
Расчет
на
полив
зеленых
насаждений
определен
среднесуточным водопотреблением на 1 жителя.
Расчетные расходы представлены в таблице 2  Расход воды на наружное пожаротушение:
Для расчета магистральных линий водопроводной сети согласно п.212 и табл.5 СНиП2.04.02084«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», при количестве жителей до 5 тыс. чел. Расход воды на наружное пожаротушение составит 17.5 л/с.На сети водопровода установить пожарные гидранты для обеспечения противопожарной защиты. Пожарные гидранты устанавливать с радиусом доступности 150 м.
Расход воды на пожаротушение село Днепровка.
Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с федеральным законом №123-ФЗот 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа. Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 2 струи по2.5 л/сек.Суммарный расход воды на пожаротушение 40 л/сек.
Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет:
(40*3600*3)/1000=432м3
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду–1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Село Кзылжар.
Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 2 струи по2.5 л/сек.Суммарный расход воды на пожаротушение 40 л/сек.
Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет:
(45*3600*3)/1000=432м3
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду–1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Существующее положение.
В сельсовете (обоих населенных пунктах) отсутствует централизованная канализация. Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами, как правило с не забетонированным днищем и поглощающими колодцами. Жидкие бытовые отходы вывозятся специализированным автомобилем и сливаются в канализационную сеть ООО «Оренбург Водоканал»
Местные очистные сооружения отсутствуют.
Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы, и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.
Поэтому проектом предусматривается на расчетный срок II этапа реализации генерального плана размещение централизованных очистных сооружений на территории каждого населенного пункта сельского поселения, с полной биологической очисткой.
Проектные решения.
Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации населённых пунктов соответствует водопотреблению (см. Таблица 2 Приложения) канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии жилой застройки. Точное место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность на I этапе реализации генерального плана применения более локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки активации процессов, модульность исполнения и т. д.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки, в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в р. Урал;
Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-
2001» технические» диаметром от160 до 400 мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации принять согласно СНиП 2.04.03-85. Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания минус -0.3 м. В отдельных случаях, в связи с особенностями рельефа глубину заложения можно уменьшать вплоть до 0.7 м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.
Смотровые колодцы устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимостиотдиаметратруб:для160мм–35м,для200-450мм-через50м,для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.
· Канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчнымиинапорнымиколлекторамивотдельныесборныеканализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;
организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорийжилыхкварталоввовсехнаселенныхпунктахнапроезжиечастиулиц. Водоотведениепредусматриваетсявдольпроезжихчастейулицкпониженнымчастям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:
· строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий,спредварительнойочисткойстоковнамини-очистныхсооруженияхтипа
«Катрин»,споследующимвыпускомвпроектируемуюсетьоткрытыхливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков (см. выше).. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.
Генеральным планом рекомендуется строительство централизованной системы канализации для новой (планируемой) и существующей застройки, для с.Днепровка и с. Кзылжар, с отводом сточных вод на очистные сооружения. Строительство очистных сооружений рекомендуется в районе пониженного рельефа в юго-западной части с. Днепровка и в северо-западной в с.Кзылжар. Прием сточных вод от не канализованных районов следует осуществлять через сливные станции. Генпланом планируется строительство централизованной системы канализации для новой планируемой жилой застройки.
Рекомендуется проводить ремонт реконструкцию и модернизацию действующего оборудования очистных сооружений, КНС, сетей с целью увеличения эффективности работы оборудования и повышения качества стоков
Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных,жилыхипроизводственныхзданийпредусматриваетсяустройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.
Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.
Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».
Предложения по размещению сетей и сооружений канализации показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Схема инженерной инфраструктуры».
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ.
Современное состояние.
По территории Муниципального образования Днепровский сельсовет проходят ЛЭП 35 кВ, 10 кВ. Источником электроснабжения муниципального образования Днепровский сельсовет является подстанция 35кВ: Беляевка, от которой запитаны трансформаторные подстанции, расположенные в сёлах Днепровка, Кзылжар
Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ. Электрические
сети напряжением 0,4 кВ - четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ, проложенными в земле.
Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.
На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:

1. Восстановлениенормативногоресурсавысоковольтныхсетей.
2. Заменаморальноифизическиустаревшегооборудованияподстанций10/0,4кВ..
3. Переходкэнергосберегающимтехнологиям.
Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качествопередаваемойэлектроэнергии.
Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественнаяипроизводственнаязастройка,расположеннаявнаселённыхпунктах,а также отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.
Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытовогоэлектропотреблениянаосновании«Измененийидополненийк инструкциипопроектированиюэлектрическихсетей»РД34.20.185-94,атакжепо объектам-аналогам.
Расчетобщейэлектрическойнагрузкипосельсовету.
Таблица
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Расчетныйсрок I периода
	Расчетный срок
IIпериода

	
	Днепровскийсельсовет
	
	
	

	1.1.
	Селитебнаятерритория
	кВт
	1842
	1972

	1.2.
	Производственныезоны(10%отп.1.1)
	кВт
	184,2
	118,3

	1.3.
	ИТОГО:
	кВт
	2026,2
	2090,3


Примечание: * - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.
Расчет годового потребления электроэнергии Таблица
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Расчетныйсрок I периода
	Расчетный срок
IIпериода

	1.
	Днепровскийсельсовет
	
	
	

	1.1.
	Потребностьвэлектроэнергиина
коммунально-бытовыенужды
	млн.кВт.ч/год
	1,0
	1,6

	1.2.
	Потребностьвэлектроэнергиина
производственныенужды
	-“-
	0,1
	0,16

	1.3.
	ИТОГО:
	-“-
	1,1
	1,76


В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.
Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребленияэлектроэнергиизасчётзаменыморальноустаревшегоэнергоёмкого оборудования на более экономичное современное.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Существующееположение
По
территории
Муниципального
образования
Днепровский
газоснабжение осуществляется на базе природного газа от АГРС «Беляевка», мощностью 3000 м3.
Уровеньгазификацииприроднымгазом96%вселеим.Днепровкаи7%вселе Кзылжар.
Распределениегазапос.Днепровкаис.Кзылжаросуществляетсяпо3-х ступенчатой схеме:
I- яступень—газопроводвысокогодавленияI-ойкатегориир≤0,6МПА;
II- яступень—газопроводсреднегодавленияр≤0,3МПА;
III- яступень—газопроводнизкогодавленияр≤0,003МПА.
Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.
Процент износа сетей составляет 5-8%. Направленияиспользованиягаза:
· Нахозяйственно-бытовыенуждынаселения;
· Вкачествеэнергоносителядлятеплоисточников.
Существующая жилая застройка Муниципального образования Днепровский сельсовет состоит из:
· индивидуальныхжилыхдомовусадебноготипа;
· малоэтажнойзастройки.
В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домахусадебнойзастройкиустановленыгазовыеплитыи2-хконтурныеотопительные котлы.
Проектныерешения.
Генеральным
планом
предусмотрено
сохранение
существующей
схемы газоснабжения сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.
Газоснабжение
проектируемых
кварталов
предлагается
предусмотреть
от существующих межпоселковых газопроводов с учетом строительства новых ГРП.
Необходимо
разработать
проект
газоснабжения
новой
жилой
застройки
и осуществить строительство новых газовых сетей высокого инизкого давления и ГРП.
Предложенияпоразмещениюсетейисооруженийгазоснабженияпоказанына схеме размещения объектов местного значения: «Схема инженерной инфраструктуры».
Газоснабжение
застройки
новых
селитебных
зон
будет
осуществляться
по действующейсхеме:отмежпоселковогогазопроводавысокогодавления,,далее,через газораспределительную станцию, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.
Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться подвухступенчатой системе:
1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;
ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержанияегоназаданномуровне.
2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельнымдляобщественнойзастройкиикГРПШ,откудагазопроводаминизкого давлениягазбудетподводитьсякпотребителям–индивидуальнымжилымдомам.
Схемагазопроводовсреднегодавленияпринятытупиковые.
Схемыгазопроводовнизкогодавленияпринятыкольцевымиитупиковыми.
Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.
Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.
Расчетное потребление газа по поселению Таблица
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Iэтап
расчетного срока
	IIэтап
расчетного срока

	1.
	Днепровскийсельсовет

	1.1.
	Потреблениегазанакоммунально-бытовыенужды
	куб.м./час
	1842
	1972

	1.2.
	Потреблениегазанапроизводственныенужды(10%отп.1.1)
	куб.м./час
	184,2
	118,3

	1.3.
	ИТОГО:
	куб.м./час
	2026,2
	2090,3


ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Центральное теплоснабжение на территории Днепровского сельсовета отсутствует заисключениемкотельныхвцентресела,обслуживающихобщественно-деловуюзону (социально значимую зону).
В качестве топлива используется газ, в качестве резервного топлива используется угольимазут.
Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурамиТ = 150-700С,Т =95-700С.
Систематеплоснабженияотвышеперечисленныхкотельных—закрытая.

Схематеплоснабжениятупиковая,двухтрубная,снасоснымоборудованием.
Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных—для систем горячего водоснабжения.
Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.
Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматриваетсявсвязисотсутствиемданных.
В с. Кзылжар котельные отсутствуют. Проектные решения.
Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий, от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.
Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.
Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.
Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будутобеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.
Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотренодифференцированным:
· дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных блочно-модульных котельных;
· объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.
Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.
Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе Газоснабжение».
Послезавершенияпрограммыгазификациирайоновсостояниетеплоснабжения существенно улучшится.
После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и экологическая обстановка в населенных пунктах.
Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:
-строительство небольших блочно-модульных котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;
-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.
12. ОБЪЕКТЫ
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
И
САНИТАРНОЙ
ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, улицы, проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учрежденийи организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.
Взонуспециальногоназначениявходяттерриторииполигоновтвердыхбытовых отходов, кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
· существующая свалка за дорогой Оренбург-Беляевка ликвидируется, новый полигонТБОплощадью6гаорганизуетсянедалекоотсуществующейвсоответствиис требованиямидействующихнормативов;
· биотермическая яма Беккари остается существующая за западной границей села Днепровка;
· территории сельских кладбищ на юге с. Днепровка, площадью 2 га, и 2 кладбищаза восточной и за западной границей с. Кзылжар площадью 1,6 га и 0,9 га соответственно, достаточны для всего периода действия генерального плана.
В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.
13. МЕРОПРИЯТИЯПОСАНИТАРНОЙОЧИСТКЕНАСЕЛЕННЫХМЕСТ
· предусмотретьсборитранспортировкуТКОнаучастокТКО;

· длясбораотходовиспользоватьстандартныеконтейнерынебольшого объема;
· не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;
· передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ.
14. ТРАНСПОРТНАЯИНФРАСТРУКТУРА
На территории муниципального образования протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2012 году составляет 20,1 км, что по сравнению с 2011 годом превышает на 50% в результате проведенной инвентаризации, в том числе асфальтобетонные 16.1 км требующие ремонта, с черным покрытием 3км, гравийные 1 км. Все автодороги общего пользования в муниципальном образовании Днепровский сельсовет с твердым покрытием, т.е. 100%.
ВМОДнепровскийсельсоветнетнаселенныхпунктов,неимеющихрегулярного транспортного сообщения с районным центром.Все автомобильные дороги на территорииМО–этоавтодорогиобщегопользованиятерриториальногозначения. Автомобильных дорог федерального значения на территории МО нет.
Автомобильныйпассажирскийтранспорт–важнейшаясоставнаячастьвсего транспортногокомплекса.Егоустойчивоеиэффективноефункционированиеявляется необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечениябезопасногопередвижения.
Пассажирские перевозки населения в г. Оренбург обеспечивают 2 индивидуальных предпринимателя с. Днепровка. Организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, нет. Пассажирские перевозки в с. Беляевка осуществляют 2 человека как предпринимателинезарегистрированы.
Ремонт и содержание дорог осуществляется Беляевским дорожным управлением ГУП «Оренбургремдорстрой». В целях реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения в Беляевском районе в 2009-2012 годах» было. Объем финансирования из средств бюджетов всех уровней на ремонт и реконструкцию дорожногополотнаавтодорогсоставилв2011году–300тыс.руб.
Состояние дорог хорошее. Ежегодно проводится их текущий и капитальный ремонт: отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью, грейдерование, нарезка кюветов, укладкатрубдляотводаталыхводнасредствафедеральногобюджетаисредств бюджета поселения.

Проектныепредложения:
Генеральнымпланомпредлагается:
1. реконструироватьипривестивсоответствиесГОСТомулично-дорожнуюсеть поселений;
2. Сформироватьдорожнуюсетьвновыхпланируемыхкварталахнаселенных пунктовсельсоветасширинойулицот20до30метров;
15. ИНЖЕНЕРНАЯЗАЩИТАИПОДГОТОВКАТЕРРИТОРИИ
Переченьмероприятийпоинженернойзащите:
1. Организацияповерхностногостока.
2. Очисткаповерхностногостока.
3. Берегоукрепление.
4. Благоустройствоовражныхтерриторий.
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли,нарушенныеи(или)загрязненныепри:
· разработкеместорожденийполезныхископаемых;
· прокладкетрубопроводовразличногоназначения;
· складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.
Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимомдляобоснованияпланировочныхрешенийиподлежитуточнениюна последующихстадияхпроектирования.
16. РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ИПЛАНИРОВОЧНОЙСТРУКТУРЫПОСЕЛЕНИЯ
(Изматериаловгенеральногоплана2022г.).:
В настоящее время территория МО сельское поселение Днепровский сельсовет) по функциональномуиспользованию делится на зоны:
· Жилыезоны,которыепредставленызонамижилойзастройки;
· Общественно-деловые зоны, представленные общественными зданиями различного функционального назначения;
· Зоны производственного использования, представленные производственными и коммунально-складскими объектами;
· Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в состав которой входят асфальтированные, грунтовые и проселочные дороги, объекты инженерного обеспечения: КТП, ГРП, скважины, линии инженерных коммуникаций и др.;

· Зоны
сельскохозяйственного
использования,
занимаемые сельскохозяйственными угодьями, выпасами;
· Зоны
сельскохозяйственного
использования
в
водоохранной
зоне, занимаемые сельскохозяйственными угодьями, выпасами в зоне действия ограничений;
· Зонырекреационногоназначения,представленныепарками,скверамиидр.;
· Зоныспециальногоназначения,ккоторымотносятсятерриториикладбищ,скотомогильников;
· Зоны
гослесфонда,
к
которым
относятся
территории
гослесфонда (параметры не задаются);
· Зоныводногофонда,ккоторымотносятсятерриторииповерхностных
водотоков(параметрынезадаются);
· Зоны
памятников
природы,
к
которым
относятся
территории
особо охраняемых природных территорий (параметры не задаются).
Четкого функционального деления между зонами не наблюдается. В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории муниципального образования, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится к производственным объектам, прилегающим к жилой территории.
Разработанное в Генеральном плане муниципального образования функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа,учитываетисторико-культурнуюипланировочнуюспецификупоселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природногои культурногонаследия. При установлениитерриториальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.
Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений.
Жилые зоны включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона среднеэтажной жилой застройки, зона малоэтажной жилой застройки.
Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми домами усадебногоикоттеджноготипов,блокированныхжилыхдомовсземельнымиучасткамипридомах (квартирах),многоквартирнымималоэтажнымижилымидомамитакжеобъектами культурно-бытового и иного назначения. В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие,встроенныеипристроенныеобъектысоциальногоикультурно-бытового обслуживаниянаселения,культовыездания,стоянкиавтомобильногоавтотранспорта, промышленные,коммунальныеискладскиеобъекты,длякоторыхнетребуется
установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).
Общественно-деловые зоны–территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные,деловые,культурно-зрелищные, торговые и др.объекты).
Параметрызастройкижилыхиобщественно-деловыхзон
Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственнымизданиямиследуетприниматьнаосноверасчетовинсоляциии освещенности приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями.
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы):дляжилыхзданийвысотойдва-триэтажа-неменее15м;четыреэтажа-не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от жилых строений и хозяйственных построек до границ соседнего участка следует принимать в соответствии с СП 53.13330.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом
противопожарных
требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домамхозяйственныепостройки.
Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций и отдыха следует принимать не менее 50 м.
Сараидляскотаиптицыследуетпредусматриватьнарасстоянииотоконжилых помещений дома, м, не менее: одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствиистребованиямипожарнойбезопасности.Расстояниеотсараевдляскота иптицыдошахтныхколодцевдолжнобытьнеменее20м.

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормамиилиправиламизастройки.Приэтомобщаяплощадьтерритории,занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступнойдляМГН.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилыхи общественных зданий, м, неменее:
· дляигрдетейдошкольногоимладшегошкольноговозраста-12;
· дляотдыхавзрослогонаселения-10;
· длязанятийфизкультурой(взависимостиотшумовыххарактеристик*)-10-
40;
· дляхозяйственныхцелей-20;
· длявыгуласобак-40;
Зоны
производственного
использования,
зоны
инженерной
и
транспортной
инфраструктуры
Всоставпроизводственныхзон,зонинженернойитранспортнойинфраструктурывключаются:
· коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта,объектовоптовойторговли;
· промышленные зоны - зоны размещения промышленных предприятий, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;
· иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженернойи транспортной инфраструктуры;
· сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другиеобъекты.
В пределах производственных и санитарно-защитных зон предприятий не допускаетсяразмещать:жилыедома,ландшафтно-рекреационныезоны,зоныотдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородныхучастков,атакжедругиетерриторииснормируемымипоказателями

качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, общеобразовательные и дошкольные образовательные организации. лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования согласно санитарным правилам и нормам.
Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических ипротивопожарныхтребований к ихразмещению, грузооборотаи видов транспорта, а также очередности строительства.
Территория,занимаемаяплощадкамипромышленныхпредприятийидругих производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлятьне менее 60%всей территории промышленной зоны.
Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещатьна обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.
Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.
Производственныезонысельскихпоселенийнедолжныбытьразделенына обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.
Всоставзонсельскохозяйственногоиспользованиямогутвключаться:
· зонысельскохозяйственных угодий –пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);
· зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зоны рекреационного назначения предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения,учрежденияотдыха.Сформированнаярекреационнаязонапредставлена участками рекреационного озеленения.
Площадь озеленённых территорий общего пользования должна составлять не менее10мкв.наодногочеловека.
Зоны специального использования предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.
Проектомпредусмотреныследующиезоны:

· жилыезоны;
· общественно-деловыезоны;
· производственнаязона;
· зонаинженернойинфраструктуры;
· зонатранспортнойинфраструктуры;
· зонысельскохозяйственногоиспользования;
· зонырекреационногоназначения;
· зоныспециальногоназначения;
· зоналесов(зонаподГЛФ).
Жилыезоны
Жилыезоныпредусматриваютсявцеляхсозданиядлянаселенияудобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.
В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социальногоикультурно-бытовогообслуживаниянаселениясучетомсоциальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должнаиметьразмернеменее25м).
К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.
Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.
В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:
- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительствана возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;
· увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлеченияразличныхвнебюджетныхинегосударственныхисточников,втомчисле

привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;
· выходнапоказательобеспеченностинеменее30мкв.общейплощадина человека.
Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.
Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м;
4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнамииз жилых комнат – не менее 10 м.
Врайонахусадебнойисадово-дачнойзастройкирасстоянияотоконжилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.
Допускаетсяблокировкажилыхдомов,атакжехозяйственныхпостроекна смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.
Размещаемыевпределахжилойзоныгруппысараевдолжнысодержатьне более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянииотоконжилыхпомещенийдоманеменее,м:одиночныеилидвойные-10,до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (втом числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требованийсанитарныхипротивопожарныхнорм.
Основныепроектныепредложенияврешениижилищнойпроблемыиновая жилищная политика:
· наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;
· ликвидацияветхого,аварийногофонда;
· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения,частичнокомпенсируемогоизсредствбюджета,созданияоблегченнойи контролируемой системы предоставления участков и их застройку.
Основныепараметрызастройкижилыхзон:
· Типзастройки–усадебный,секционный.
· Площадьучасткаподиндивидуальнуюзастройку-15соток.
· Этажность–до3этажей.

· Плотность населения усадебной застройки – 15 человек на 1 га (средний составсемьи3чел.).
Общественно-деловыезоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянокавтотранспорта,объектовделового,финансовогоназначения,иныхобъектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.
Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицами объектам массового посещения.
Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села.
Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческойзастройки.
Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатациипоселенийигородскихокругов»Техническогорегламентаотребованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).
Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловыхзонах,дожилыхиобщественныхзданий,атакжедограниц участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохраненияиотдыхаследуетприниматьнеменее50м.
Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользованияизастройки.
Производственнаязона
Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.
Всоставпроизводственныхзонмогутвключаться:
· коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

· производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездныхпутей;
· иныевидыпроизводственной,инженернойитранспортнойинфраструктур.
В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятияи другие объекты.
При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственнойзоныследуетпредусматриватьмерыпообеспечениюихбезопасностив процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.
В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.
Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.
Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических ипротивопожарныхтребований к ихразмещению, грузооборотаи видов транспорта, а также очередности строительства.
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.
Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.
Приразмещениипредприятийидругихобъектовнеобходимопредусматривать мерыпоисключениюзагрязненияпочв,поверхностныхиподземныхвод,поверхностных

водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а такжеположенийобохранеподземныхвод.
Размерысанитарно-защитныхзонследуетустанавливатьсучетомтребований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихсяв выбросахпромышленныхпредприятий, всоответствиис методикой.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:
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В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее50м,априширинезоныдо100м-неменее20м.
На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.
Размеры санитарно-защитных зон для картофеля-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.
При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.
Натерриторииживотноводческихкомплексовифермивихсанитарно-защитных
зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.
Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следуетразмещатьпограницамполейсевооборотоввдольдорог,лесополос,

существующих трассс таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.
Производственныезонысельскихпоселений,какправило,недолжныбыть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.
При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.
Зонаинженернойинфраструктуры
Зону инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.
Вцеляхобеспечениянормальнойэксплуатациисооружений,устройствадругих объектов допускается устанавливать охранные зоны.
Отвод земель для сооружений и устройств осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.
Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 11 и 12 СП 42.13330.2016.
Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых,общественно-деловых ирекреационных зон.
Территориивграницахотводасооруженийикоммуникацийсвязи,инженерного оборудованияиихсанитарно-защитныхзонподлежатблагоустройствуиозеленениюс учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.
Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.
Зонатранспортнойинфраструктуры
Зонутранспортнойинфраструктурыследуетпредусматриватьдляразмещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.
Вцеляхобеспечениянормальнойэксплуатациисооружений,устройствадругих объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.

Отводземельдлясооруженийиустройстввнешнеготранспортаосуществляетсяв установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.
Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территориипоселенийдолжносоответствоватьтребованиям,приведеннымвразделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.
Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.
Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.
Зонысельскохозяйственногоиспользования
Территории сельскохозяйственного использования выделяются на землях не занятых лесной растительностью,внеземель лесного фонда.
Всоставзонсельскохозяйственногоиспользованиямогутвключаться:
· пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
· зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Взоны, занятыеобъектами сельскохозяйственногоназначения–зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зоныспециальногоназначения
В зону специального назначения входят территории кладбищ и скотомогильников, очистных сооружений. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населениязасчетснижениянегативноговоздействияотпредприятийиобъектов,
генеральнымпланомпредусмотреныследующиемероприятия:вслучаяхобнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.
Зонынедропользования
Взонунедропользованиявходятграницылицензионныхучастков.
ВграницахМОДнепровскийсельсоветБеляевскогорайонаОренбургской областирасположены следующие лицензионные участкидобычи полезныхископаемых:
· ОРБ032560ТР«Воротовскоеместорождение»,расположенныйв15,0кмюго-западнее с. Днепровка, МО Беляевский район Оренбургской области;
Зонарекреационногоназначения
На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.
Всоставзонрекреационногоназначениямогутвключатьсязонывграницах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширениедействующихпромышленных, коммунально-складскихи другихобъектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.
Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.
При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

пункта.

Зоналесов
Землигосударственноголесногофондарасположенывнеграницнаселенного

Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а такжезаконовииныхнормативныхправовыхактовсубъектовРоссийскойФедерации. Законы и иные нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законом.
*площади территорий, приведенные в этой главе получены путем картометрическихизмерений.
17. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ
Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения муниципального образованиянаправленнаобеспечениереализацииполномочиймуниципального образования Днепровский сельсовет, а также на обеспечение возможности развития его экономикивцеломсучетомприоритетныхнаправлений,заложенныхвстратегических документахкомплексногосоциально-экономическогоразвития(объектыместного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросамместногозначенияивпределахпереданныхгосударственныхполномочийв соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов п.20 ст.20, статья 1 Градостроительного кодекса РФ).
Кромеположительногокомплексногосоциально-экономическогоэффекта,
реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением заложенных в них целевых показателей.
Реализациямероприятийпостроительствуиреконструкцииобъектовместного значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности поселковой среды, оптимизацию экологической ситуациииулучшениездоровьянаселения,создастблагоприятныеусловиядляделовойи социальной инициативы, для развития производственного, административного, образовательногоикультурногоцентра.

18. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
КосновнымопасностямнатерриторииОренбургскойобластиследуетотнести:
· природные – агрометеорологические, метеорологические и гидрологические опасности;
· техногенные–опасностинатранспорте,взрывопожароопасность,химическая опасность;
· биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно-очаговые инфекционные заболевания животных и людей.
19. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕСИТУАЦИИПРИРОДНОГОХАРАКТЕРА
Рисунок6-1.ИсточникиприродныхопасностейОренбургскойобласти
Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений (Рисунок 6-1 Источники природных опасностей Оренбургской области).
Область находится в зоне с резко континентальным климатом. На территории областивозможнычрезвычайныеситуацииприродногохарактера.Онимогутбыть вызваныследующимиприроднымиопасностями:подъемомводыврекахвпериод весеннегополоводья,сильнымиветрами,природнымипожарами,засухой,дождямис

градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, туманами, сложными гололедно-изморозевыми отложениями. Прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений.
Возникновениеприродныхопасныхявленийзависитвбольшейстепениот природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определятьсяпогоднымиусловиями.
Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения за последние 5 лет выявила тенденцию снижения их числа. Однако более чем 50-летние наблюдения за метеорологическими опасными явлениями (ОЯ), инициирующими ЧС рассматриваемого типа, показывают наличие цикличности в их проявлении. Так, засуха, влекущаязасобойЧСснаиболеетяжелымиматериальнымипотерями,натерритории Оренбургской области повторяется примерно через 2 - 3 года, наводнения имеют периодичность1разв3-5лет.Сучетомэтогофактораианализадинамическогоряда ЧС за предыдущие годы следуетожидать ростколичества ЧС природного происхождениявпредстоящие2-3года.
Максимальное годовое число дней с сильным снегопадом (более 20 мм за 12 часов) – 2, с метелью и снегопадом – 2-3, с метелью более 12 часов и скоростью ветра более15м/с–2-4.
20. ПАВОДОК
Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территорийсубъекта.Территорияобластиежегодно(последняядекадамарта–первая декада мая) подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод, их объем и сроков. К таким факторам относятся: осеннее увлажнение почвы; запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния; атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья; глубина промерзания почвы; толщина льда на водных объектах; температурный режим снеготаяния.
Обычно при средних погодных условиях весны максимальные уровни воды в реках ожидаются около нормы. Возможны затопление низководных мостовых сооружений,участковдорогвпоймахрек.
При неблагоприятном развитии, паводковой обстановки (значительном увеличении снегозапасов в зимний период, дополнительными осадками в период формирования половодья, а также при интенсивном таяние в весенний период) возможно подтопление населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в пойменных и пониженных местах непосредственно талыми водами и местными речками.
Принаихудшемразвитиипаводковойобстановкинатерриторииобластиможет быть подвержено угрозе подтопления множества населенных пунктов в 38 муниципальныхобразованияхобласти.

В летнийпериод одним из возможных опасных явленийнатерритории области являетсявыпадениеобильныхосадковввидедождейсградом,сопровождаемых сильнымветром,смывающихпосевысельскохозяйственныхкультуринаносящих значительный материальный ущерб.
На территории Оренбургской области имеются объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения местного значения, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидацииих последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранения здоровья людейпричрезвычайныхситуациях,обеспечивающиезащитуобъектоврегионального значенияилирасположенныенатерриториидвухиболеемуниципальныхрайонов.
В соответствии с климатическими особенностями региона (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном. За эти семь месяцев в среднем бывает около 150 возгораний, общая площадь, пройденная пожарами может составить 2000 га и 2-3 крупных лесных (степных) пожара. Возможно крупные пожары достигнут критериев чрезвычайных ситуаций.
Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до 0,5, обусловленной атмосферной и почвенной засухой.
Заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели также носят сезонный характер. Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных этими явлениями в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительностьэтих природных явлений составляет от25 до39 дней в год.
Чрезвычайные ситуации, обусловленные сильными метелями в период с октябряпо март, на территории Оренбургской области фиксируются с частотой 0,1-0,5 за десять лет.
Прогнозныеожиданиясейсмическойактивностив2023году,исходяиз
статистического анализа событий за 2006 - 2022 годы, остаются в пределах 700-750 событий с магнитудами от 1,5 до 4,6. Существует реальная вероятность землетрясений, превышающих расчетную сейсмическую интенсивность 6 баллов с вытекающими последствиями.
Сейсмические станции Казахстанского национального центра данных расположены на большом расстоянии от территории Оренбургской области и не позволяют получать в достаточном объеме и точности информацию о сейсмической активностиуказаннойтерритории.
21. ЭКЗОГЕННЫЕГЕОЛОГИЧЕСКИЕПРОЦЕССЫ
Наблюдательная сеть за развитием экзогенных геологических процессов (ЭГП) на территории Оренбургской области в настоящее время состоит из 8 специализированных пунктовнаблюдениязаразвитиемэрозионныхпроцессов.Наблюдательнойсетью

охвачены8административных районов, расположенныенатерритории 2основных регионов инженерно-геологического районирования Русской платформы и Урал.
Из наиболее вероятных проявлений экзогенных геологических процессов – эрозии,образованиеирост оврагов.
Образование и рост оврагов вызывается не только природными факторами, но и деятельностью человека, поэтому зачастую они возникают возле поселков, автомобильных и железных дорог, плотин и т.д., создавая им угрозу, сокращая площади поселков,пастбищ,посевныхугодий.
На участке Тузлуккульский (Беляевский район) прогнозируется рост вершин овраговпорядка0,25-0,45мзагод.
Такимобразом,прогнозируетсясредняяактивностьовражнойэрозии(рост вершин оврагов от 0,25 до 0,9 м/год).
Наводныхобъектахобластичрезвычайныеситуациинепрогнозируются.В летнийпериодсохраняетсявысокимрискгибелилюдейнаводныхобъектахобласти,в основном из-за несоблюдения правил поведения на воде. В зимнее время возможны происшествия, связанные с выходом людей и техники на неокрепший или подтаявший лед.
Параметры пожарной обстановки техногенного характера прогнозируются не выше предыдущих лет. Пожарный максимум на объектах экономики предполагается в месяцы отопительного периода. Максимум возможен в мае, вероятность возникновения таких пожаров около 93%, в декабре 91%, минимум в марте и апреле.
Также, на месяца отопительного периода приходится пожарный максимум в зданиях жилого, социального-бытового, культурного и административного назначения.
22. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕСИТУАЦИИТЕХНОГЕННОГОХАРАКТЕРА
Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.
Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства.

Рисунок6-2Источникиопасностейпромышленностиитранспорта
Рисунок6-3Источникиопасностейжилищно-коммунальнойсреды

Рисунок6-4Источникиопасностейагропромышленногокомплекса
Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергиипозволяетвыявитьосновныетенденцииразвитиятехносферывОренбургской области и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.
Достаточно высокую химическую и взрывопожарную опасность для населения и территорий представляет магистральный трубопроводный транспорт.
В зонах поражения от ЧС на пожаровзрывоопасных объектах прогнозируются возможныебезвозвратныепотери–13-14тысяччеловек,среднийматериальныйущерб 10-12% от балансной стоимости основного фонда предприятий.
Аварийность при транспортировке опасных грузов по автодорогам составляет 1,2х10-6 аварий на километр, а для значительных проливов – 2,4х10-7 аварий на километр. Общая степень аварийности на железнодорожном транспорте составляет на главномпути–3,8х10-7вагонанакилометр;приманеврировании1,8х10-6вагонна километр.
Таблица6-1Обобщенныйсреднийиндивидуальныйрискдлявзрывопожароопасныхобъектов
	Видыпромышленныхобъектов
	Показатели

	
	опасныевещества
	индивидуальныериски

	Предприятиягазовой промышленности, трубопроводы
	товарный газ, нефтепродукты, ШФЛУ
	3,5х10-5–7,3х10-6

	Видыпромышленныхобъектов
	Показатели

	
	опасныевещества
	индивидуальныериски

	Предприятия нефтяной промышленности
	попутныйгаз,нефтепродукты
	1,6х10-4–3,5х10-5

	Предприятияэнергетики
	товарный газ, нефтепродукты, аммиак
	2х10-5–1,9х10-6

	Предприятия переработки и хранения зерна
	органическая пыль, товарный газ,нефтепродукты
	1,56х10-5–3,4х10-6

	Предприятия пищевой промышленности
	аммиак,нефтепродукты,газ
	2,0х10-4–8,0х10-5

	Предприятия хранения нефтепродуктов
	нефтепродукты
	1,7х10-5–3,5х10-6

	Склады хранения взрывчатых веществ
	тротил,грамонитидр.
	1,65х10-5–2,7х10-6

	Предприятияметаллургии
	газ,аммиак, нефтепродукты
	2,0х10-4–1,2х10-5

	ПредприятияЖКХ
	газ,аммиак, нефтепродукты
	1,76х10-5–3,24х10-6

	Железнодорожныйтранспорт
	взрыво-,пожароопасные
	4,6х10-5

	Другиепромышленныепредприятия
	газ,нефтепродукты
	1,3х10-4–2,1х10-5


Таблица6-2Обобщенныйсреднийиндивидуальныйрискдляхимическиопасныхобъектов
	Видыпромышленныхобъектов
	Показатели

	
	опасныевещества
	индивидуальныериски

	Хлораторныеводозаборов,очистныесооружения
	хлор
	1,78х10-6

	Предприятиямолочнойпромышленности
	аммиак
	1,63х10-7

	Предприятия мясоперерабатывающей промышленности, птицефабрики
	аммиак
	1,16х10-6

	Предприятиячернойицветнойметаллургии
	аммиак, хлор, соляная кислота
	2х10-4

	Предприятиягазовойпромышленности
	сероводород,кислоты
	2,53х10-5

	Железнодорожныйтранспорт
	хлор, аммиак,соляная кислота и др.
	1,65х10-6

	Магистральныйтрубопровод
	сероводород
	1,3х10-5

	Предприятияэнергетикиинефтепереработки
	хлор, аммиак,соляная кислота
	2,09х10-6


Анализмноголетнихданныхпозволяетвыделитьиспрогнозироватьосновные опасности территории региона:
· сохраняется вероятность возникновения ЧС на потенциально опасных объектахтехносферы;

· значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах экономики объектах социально-культурного и бытового назначения (ОСКБН);
· остается высокаяаварийность на транспортных системах (трубопроводы, железные дороги, ДТП и др.);
· не снижаются аварии и чрезвычайные происшествия на объектах жизнеобеспечения населения.
К доминирующим на территории региона техногенным ЧС с убыванием ранга относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на объектах экономики, транспорта, социально-бытового и культурного назначения с гибелью людей; утечка АХОВ; аварии на магистральных газопроводах с утечкой ОВ.
По сравнению со средним показателем за 10 лет на территории Оренбургской областиколичествочрезвычайныхситуаций,аварийипроисшествийтехногенного характерасгибельюснизилосьна15%(среднийза1998-2007гг.–572).
Таблица. Основные показатели пожарной опасности территорий в Беляевском районеза2004-2007гг. ипрогноз.
	Количествопожаров
	Количествопогибших
	Прогнозируемые
показателиколичества

	2004
	2005
	2006
	2007
	По прогнозу
	Оправды-
ваемость,
%
	2004
	2005
	2006
	2007
	пожаров
	погибших

	16
	20
	16
	18
	18
	100
	4
	5
	1
	3
	15-20
	3-4


Возможны залповые выбросы газа в атмосферу с повышенным содержанием сероводорода, кратность превышения ПДК, которых может достигать значений экологическихчрезвычайныхситуаций.
Предположительное количество происшествий, ЧС не выше муниципального уровня составит 18-20 случаев.
Уровень индивидуального риска для населения районов и городов области и прогнозгибелилюдейвДТПприведенвтаблице.
Таблица.РискипрогнозируемыепоказателигибелинаселениявДТП
	Район,город
	Индивидуальныйриск
	Ожидаемое число погибших, чел.

	Днепровка
	4,1х10-4
	8-11


По статистическим данным гибель людей на территории Оренбургской области на водныхобъектахсоставляет195--224человека.
Индивидуальный риск для ЧС техногенного характера на территории области составит:
дорожно-транспортныепроисшествия
1,7810-4
пожарынаобъектахсоциально-бытовогои
культурногоназначения
2,7410-5
пожары(взрывы)наобъектахэкономикиивсельскомхозяйстве3,0810-6 авариинаэлектрическихсетях
1,1810-6
авариинамагистральныхпродуктопроводахсутечкойХОВ1,1410-6 обрушение
элементовконструкцийжилого,социально-бытовогои
культурного назначения, зданий
2,7310-7
утечкаАХОВнаобъектахэкономики
1,9010-6
выбросынанефтяныхигазовыхместорождениях
3,0010-7
Рискгибелиот«неестественных»причин:
убийство
2,3910-4
самоубийство
4,2310-4
несчастныеслучаинапроизводстве
1,7510-4
утопление
9,410-5
отравлениеалкоголем
3,1310-4
смертьотпаразитарныхиинфекционныхболезней
2,6610-4
Таблица6-5ПрогнозныепоказателитехногенныхЧСдлятерриторийгородовирайоновобласти
	Наименование города,района
	ОжидаемоечислоиуровеньЧС
	Уязвимость территорий к источникамЧС

	
	общее
число
	локальный
	муниципальн
ый
	межмуниципальны
й
	

	Беляевский
	5-7
	5-7
	-
	-
	выше среднего


Авариинатранспорте
Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Оренбургской области являются:
· нарушениеправилдорожногодвижения;
· неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и огражденийнаопасныхучастках;
· недостаточноеосвещениедорог;
· качествопокрытий–низкоесцепление,особеннозимойидр.факторы.
Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах,где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтомуостроставитсяпроблемаобходагородов.
Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.
Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций
Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайныхситуацийнадорогахгороданеобходимкомплексорганизационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.
Аварии на автомобильном транспорте. Сохраняется наметившаяся в последние годы тенденция сокращения общего количества ДТП и высокая тяжесть их последствий.
ВзонеповышенногорискаДТП–участкифедеральныхирегиональныхдорогс интенсивнымдвижениемтранспорта.
В летние и осенние месяцы регистрируется рост аварийности на дорогах, первые места по дорожно-транспортным происшествиям занимают август, июль, сентябрь
Мероприятияпопредотвращениючрезвычайныхситуацийнаавтотранспорте:
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересеченияс магистральными трубопроводами, в период гололеда;
· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках,пересекающиховраги;
· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части,борьбасзимнейскользкостьюнамостахбезпримененияхлоридовипеска, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).
· укреплениеобочин,откосовнасыпей,устройствоводоотводовидругих
инженерныхмероприятийдляпредотвращенияразмывовнапредмостныхучастках;
· регулярнаяпроверкасостоянияпостоянныхавтомобильныхмостовчерезрекии
овраги;
· очисткадорогвзимнеевремяотснежныхвалов,сужающихпроезжуючастьи
ограничивающихвидимость
· строительство южной обходной дороги II категории для пропуска автомобилей с опасными грузами 8,0х10-4…1,9х10-3.
23. АВАРИИНАВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХОБЪЕКТАХ
К числупожаро- и взрывоопасных объектов (ВПО) относятсяпредприятияи объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.
Последствия пожара усугубляют вторичныефакторы – взрыв, утечка ядовитых и загрязняющих веществ в окружающую среду, обрушение конструкций и другие.
Наиболее часто аварии с взрывами и пожарами происходят на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности.
Припожарахполностьюиличастичноуничтожаются,иливыходятизстроя здания, сооружения,различное технологическое оборудование и транспортные средства.
Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:
· совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работникови населения;
· содержаниевполнойготовностиподдоновиобваловокемкостей,содержащих
ЛВЖ;
· точное
выполнение
плана-графика
предупредительных
ремонтов
и
профилактическихработ,соблюдениеихобъемовиправилпроведения;
· регулярная
проверка
соблюдения
действующих
норм
и
правил
по промышленной безопасности;
· регулярноепроведениетренировокпоотработкедействийвсегоперсонала предприятия в случае ЧС.
24. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯПОСОДЕРЖАНИЮТЕРРИТОРИИ
Территория впределах противопожарных разрывов должнасвоевременно очищатьсяот горючихотходов, мусора,тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
Дороги,проездыиподъездыкзданиям,сооружениям,открытымскладам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения,должныбытьвсегдасвободнымидляпроездапожарнойтехники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.
Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.
Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более10вгруппеиплощадьюнеболее800м2.Расстояниемеждугруппамиэтихзданийиот них до других строений,торговых киосков ит.п.следует принимать не менее 15м.
Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючихгазов(ГГ),производстввсехвидоввзрывчатыхвеществ,взрывопожароопасныхи пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.
Разведениекостров,сжиганиеотходовитарынеразрешаетсявпределах, установленныхнормамипроектированияпротивопожарныхразрывов,нонеближе50мдо зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
Территория города и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.
На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллонысосжатымиисжиженнымигазами.
На территории города и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
25. ОБЩИЕТРЕБОВАНИЯКВЗРЫВО-ПОЖАРООПАСНЫМОБЪЕКТАМ
Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).
Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.
Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается

В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и другихлиц.
В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.
Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямкамидлядымоудаления,атакжеприсообщенииобщихлестничныхклетокзданийсэтимиэтажами.
Запрещается:
· эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;
· эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарныепротивопожарныеустройства;
· наличиедеревьевикустарниковвкареобваловании;
· установкаемкостейнагорючееилитрудногорючееоснования;
· переполнениерезервуаровицистерн;
· отборпробизрезервуароввовремясливаилиналиванефтепродуктов;
· сливиналивнефтепродуктоввовремягрозы.
Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.
Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-технических мероприятий:
заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;
оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;
−создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственнойблизостиотобъектов;
−оборудованиетерриторииобъектовпожарнымигидрантами;
−оборудованиепроизводственныхплощадокмолниезащитой;
−оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;
−обеспечитьпроездвокругпромплощадкокирезервуаровдляпередвижения механизированных средств пожаротушения;

−осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;
−дляобеспечениясвоевременнойлокализациизагорания,веденияконтроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно-техническихработников,рабочих;
−привыполненииработнатерриторияхрезервуарныхпарковилискладских помещенийрекомендуетсяприменятьинструментыизматериалов,исключающих искрообразование;
−создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персоналавзрывопожароопасныхобъектов;
−проведениеинструктажапопожарнойбезопасности.
Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в Оренбургской области составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило,ихколичествовозрастаетснаступлениемхолодов.
Косновнымпричинамвозгоранияотносятся:неосторожноеобращениесогнеми нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.
Авариинагидродинамическихобъектах
Гидродинамически опасный объект – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него. К ним относятся гидротехнические сооружениянапорноготипаиестественныеплотины.Особенностьютакихсооружений являетсявозникновение,приразрушении,волныпрорывасобразованиемпрорывного паводка, зон катастрофического затопления повлекшие смыв плодородных почв или отложениенаносовнаобширныхтерриториях.
На территории Оренбургской области расположено 1738 водохозяйственных объектов, в том числе:
Водохранилищаипруды:
−
единичнойемкостьюсвыше10млн.м3–10объектов;
−
единичнойемкостьюот1млн.м310млн.м3–130объектов;
−
единичнойемкостьюот100тыс.м31млн.м3–239объектов;
−
единичнойемкостьюменее100тыс.м3–1290объектов;
−
накопители–25объектов;
−
защитныедамбы–28объектов;
−
берегоукрепления–26объектов.
Наиболее масштабное катастрофическое затопление возможно при прорыве плотиныИриклинскоговодохранилища.Прорывможетпроизойтииз-занегативного

природного воздействия, конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации, воздействия паводков, разрушения основания, терактов.
В случае прорыва плотины Ириклинского водохранилища возможно катастрофическоезатопление,взонукоторогопопадают26населенныхпунктов,втом числе два категорированных города–Орск и Новотроицк с общей численностью населения до 145 тыс. человек. В зону возможного затопления попадают 9 промышленных предприятий.
Таблица 6-7 Прогнозные показатели территорий, расположенных в зонах вероятного катастрофическогозатопления
	Территории
	Наименование гидротехнического сооружения
	Прогнозныепоказателизонзатопления

	
	
	Количество населенных пунктов
	Длительность затопления,час
	Эвакуация населенияот общей
численности,%

	Гайский городскойокруг
	Ириклинское водохранилище
	7-8
	50–85
	38–40

	Новоорский район
	
	3–4
	50–55
	3–3,5

	г.Орск
	
	1
	70–75
	30–33

	г.Новотроицк
	
	1
	75–80
	40–43

	Кувандыкский городскойокруг
	
	6–7
	85–90
	16–16,5

	Беляевский район
	
	2–3
	85–90
	4,0–4,5


Участки возможного катастрофического затопления занимают площадь 91,6 тыс. га вдоль реки Урал на протяжении 287 км от створа гидроузла до села Донское Беляевского района. Высота волны в створе гидроузла возможна до 30 м, в селе Донское – до 9,2 м. В зонусчетырехчасовымдобеганиемволныпопадают4поселкаснаселением1820 человек (Терекла, Уральск, Новоактюбинск, Колппакское). Продолжительность затопления – четверо суток.
Анализбиолого-социальныхЧС
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни и вредители сельскохозяйственных растений. массовое размножение саранчовых – лугового мотылька. клоп-черепашка, колорадский жук.
Эпидемиологическая обстановка на территории области несколько стабилизировалась.
По сравнению с предыдущим годами отмечается снижение природно-очагового заболевания геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в 6 раз.

Ноотмечалсяростзаболеваемостиэнтеровируснойинфекциейв 2раза,краснухой– в 1,5 раза, псевдотуберкулезом – в 3 раза.
Эпидемическая ситуация по заболеваемости клещевым энцефалитом на территории региона сохраняется напряженной. За последние годы увеличилось число обратившихся в лечебно-профилактические учреждения по поводу укусов клещей (2006год–657,2007год–1716),ноколичествозаболевшихклещевымэнцефалитом уменьшилось в2,5 раза (2006 год – 11 случаев, 2007 год – 4 случая).
Эпизоотическая обстановка в области складывается из очаговых заболеваний крупного рогатого скота бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом Заболевание сибирская язвапредставляет потенциальнуюопасность длянаселенияи животных в связис большим количеством природных очагов по области и многочисленными сибиреязвенными захоронениями, часть из которых не отвечает ветеринарно-санитарным требованиям.
По территории области проходят пути миграции диких птиц, имеются места их отдыха игнездования. Всвязисэтиместь угроза распространениягриппа птиц,особеннов населенных пунктах, близко расположенных к водоемам. Прогнозные показатели биолого-социальныхЧСвгородахирайонах
Наибольшую вредоносность проявляли: саранчовые вредители, луговой мотылек; вредная черепашка, пшеничный трипс, хлебные жуки, злаковые мухи, хлебная полосатая блоха на посевах озимых и яровых зерновых культур; на высоком уровне оставалась степень засоренности посевов сельскохозяйственных культур.
Погодные условия благоприятны для развития и вредоносности фитофага лишь в летний период, что способствовало сдерживанию вредоносности клопа.
Коэффициент заселения бурой ржавчины составил 0,002 (в 2021 году - 0,001), погодные условия сложились неблагоприятно для развития заболевания.
В лесном фонде Оренбургской области по данным государственного лесопатологического мониторинга поврежденных и погибших насаждений числится 40,4 тыс. га, в т.ч. погибших – 7,1 тыс. га.
Основными причинами повреждения и гибели насаждений в Оренбургских лесах, влияющиминасанитарноеилесопатологическоесостояниелесов,являютсяпогодные условия и почвенно-климатические факторы, болезни леса и лесные пожары. Регулярные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проведенные инженерами-лесопатологами, позволяют своевременно выявлять очаги вредных организмов и рекомендовать проведение мероприятий по защите лесов, что способствует сохранятьздоровьелесовОренбургскойобласти.
Эпидемическая обстановка. Инфекционная и паразитарная заболеваемость населения прогнозируется на уровне среднемноголетних значений.
Подъем заболеваемости населения с воздушно-капельным механизмом передачи: острыереспираторныезаболевания,гриппвозможенсовторойполовиныянваря(выход
с каникул и образование организованных коллективов в школах, детских садах). Второй подъем заболеваемости ОРВИ возможен с конца октября до середины ноября.
В структуре заболеваемости острых кишечных инфекций (ОКИ), по-прежнему будут преобладать ОКИ неустановленной этиологии. В круглогодичной заболеваемости энтеровирусными инфекциями прослеживается четко выраженная сезонность с началом эпидподъема в июне, пиком в августе сентябре. Основными причинами вспышек ОКИ являются – несоблюдение требований по санитарному состоянию производственных помещений; нарушения технологии приготовления пищи, хранения продуктов и готовых блюд; несоблюдения персоналом правил личной гигиены, а также законодательное уменьшение числа проверок предприятий, занятых в сфере производства и оборота пищевых продуктов.
Не исключены случаи отравления ядовитыми и условно-съедобными грибами Природно-очаговыеинфекциинатерриторииобластипредставленывосновном
геморрагическойлихорадкойспочечнымсиндромом(ГЛПС)иединичнымислучаями клещевого вирусногоэнцефалита.
Показатель заболеваемости населения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) прогнозируется на уровне среднемноголетних показателей – 5 случаев.
Сезон активности клещей на территории области, как правило, наступает в первой декаде апреля. Регистрируемая частота контактов населения с клещами зависит от климатических условий, масштабов и интенсивности нахождения населения на территории природных очагов, работе по гигиеническому воспитанию населения.
Отмечается сезонные пики активности клещей и соответственно заболеваемости КВЭ в мае-июне и августе-сентябре, второй пик ожидается менее выраженным вследствие проведения плановых акарицидных (противоклещевых) обработок открытых территорий.
На уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями оказывают влияние многие факторы. Это и колебания численности резервуарных хозяев (в основном мелкие млекопитающие) и переносчиков возбудителей инфекций (членистоногие), динамика численностиинфицированныхособей,особенностипогодныхусловийнаочаговых территориях. Интенсивность нахождения населения на территории природных очагов (посещение и проживание на эндемичных территориях), а также проводимые мероприятия по специфической (иммунопрофилактика) и неспецифической (дератизация, дезинсекция) профилактике, работа по гигиеническому воспитанию населения.
Наиболее высокий уровень заболеваемости ГЛПС, может быть зарегистрирован на территориях районов области: Илекского, Шарлыкского, Бугурусланского, Асекеевского, Новосергиевского, Матвеевского, Ташлинского, Северного.
Природные очаги по туляремии, на территории области активны, что ежегодно подтверждается данными лабораторных исследований. Выявление положительных находоксвидетельствуеторазлитойэпизоотиисредиживотных,влияющейнаактивность

природныхочаговинфекции.Исходяизрезультатовисследованийдоставленного материала, очаги туляремии на территории области относятся к малоактивным пойменно-леснымилипойменно-степнымтипамочагов.
Влетнийпериод2023годасмалойдолейвероятностивозможныединичные случаи заболеваемости лептоспирозом и туляремией на территории области.
Географическое расположение области, протяженность границы с республикой Казахстан, большие миграционные процессы, создают постоянную угрозу завоза случаев карантинных, особо опасных и других инфекционных заболеваний на территорию области.
В период предновогодних и новогодних праздников повышается вероятность отравления людей спиртосодержащими жидкостями и недоброкачественными продуктами.
Эпизоотическая ситуация прогнозируется в виде локальных очагов опасных заболеваний таких как лейкоз, бруцеллез, бешенство животных, африканская чума свиней,высокопатогенныйгриппптиц.
Количество безнадзорных животных, повсеместное нарушение правил содержания домашних животных, недостаточная вакцинация против бешенства, неудовлетворительноепроведениемероприятийпорегулированиючисленностидиких животных, а также многолетний анализ роста числа вспышек, обуславливает прогноз по бешенству как неблагоприятный. Количество очагов прогнозируется не выше среднемноголетних показателей. Рост очагов заболеваний возможен в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Очаги бешенства по области распространены практически повсеместно, риск заражения существует на всех территориях, в эпизоотическом процессе участвуют домашние, дикие и сельскохозяйственные животные.
Напряженной сохранится обстановка и по бруцеллезу животных. Основными причинами возникновения бруцеллеза являются: бесконтрольный обмен скота, совместное использование пастбищ скотом общественного и частного сектора, произвольная перегруппировка между гуртами.
Возможныединичныеслучаизаболеванияживотныхтуберкулезомживотных.
Наличие на территории области более 900 стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов, почвенных очагов, возможность существования не выявленных очагов, неполная вакцинация животных, создают постоянную угрозу возникновения заболеванийсибирскойязвойсредиживотныхилюдей.Наиболеевысокомуриску заражения подвергнется неучтенный и не вакцинированный скот в личных хозяйствах граждан.
В связи с неблагоприятной эпизоотической обстановкой на территории Российской Федерации сохраняется высокий риск заноса и распространения африканской чумы свиней,катаральнойлихорадкиовец(блютанга)овец,ящура.Впериодвесеннейи осенней миграции птиц существует вероятность возникновения и распространения гриппа

птиц,особенновпоселениях,близкорасположенныхкводоемам(местамгнездования водоплавающих птиц).
НакартематериаловпообоснованиюуказаныТерритории,подверженныериску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области (с внесенными изменениями от 31.05.2024г.№464-п).
26. ПЕРЕЧЕНЬЗЕМЕЛЬНЫХУЧАСТКОВ,КОТОРЫЕВКЛЮЧАЮТСЯВГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Границы населенных пунктов показаны согласно сведениям публичной кадастровой карты, ранее утвержденного генерального плана и данным проектом не меняются.
	Наименованиенаселенногопункта
	Реестровыйномер

	с.Днепровка
	
56:06-4.10


	с.Кзылжар
	
56:06-4.13



27. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ
Днепровский сельсовет не является историческим поселением федерального или регионального значения.
Особоохраняемыеприродныетерритории
На территории МО Днепровский сельсовет особо охраняемые природные территории отсутствуют.
28. ОБЪЕКТЫКУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ
НатерриторииДнепровскогосельсоветарасположеныпамятникиархеологии.
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. №2328 не подлежат опубликованию следующие сведения об объектах археологического наследия:
1. Сведенияоместонахождении объектаархеологическогонаследия(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);
2. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия;

3. Описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.
Таблица.Переченьобъектовкультурногонаследияфедеральногозначения(памятникиархеологии) Оренбургской области
	№
п/п
	Наименованиепамятника
	Местонахождениепамятника

	1
	Одиночныйкурган
	с.Днепровка,в2кмкЮЗотсела

	2
	Одиночныйкурган
	ЮЮВотс.Днепровка


ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

к постановлению администрации

муниципального образования

Днепровский сельсовет

от 22.06.2026 № 62-п

Состав комиссии 

по организации и проведению публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района 

Оренбургской области
Председатель комиссии:

Жукова Елена Валерьевна- глава администрации Днепровского сельсовета,

заместитель председателя комиссии:

Горте Занипа Каримулловна - Председатель Совета депутатов муниципального образования Днепровский  сельсовет (по согласованию),
секретарь комиссии: 

Ажгулова Гульсим Тулепбергеновна - депутат Совета депутатов муниципального образования Днепровский  сельсовет (по согласованию),
Члены комиссии: 

Кияева Наталья Карловна – специалист по ведению воинского учета ГПЗ,

Бушаев Вениамин Сергеевич – директор МУП «Днепр» (по согласованию).
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДНЕПРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с.Днепровка   

22.06.2026                                                                                                    № 63-п

Об отмене постановления от 17.03.2020 №29-п «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 33-ФЗ от 20.03.2025 «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области,  в связи с изменением действующего законодательства, администрация Днепровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

          1. Отменить постановление администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 17.03.2020 №29-п «Об утверждении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов, предъявляемых к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдачи рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и расположенных на территории муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» с изменениями и дополнениями к нему.

1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Днепровского сельсовета в сети Интернет: днепровка56.рф. и в муниципальной газете «Вестник Днепровского сельсовета».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования                                    Е.В.Жукова

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  ДНЕПРОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО  РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с.Днепровка   

22.06.2026                                                                                                    № 63-п

Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в муниципальном образовании  Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

В целях расширения практики вовлечения граждан в распределение бюджетных средств, руководствуясь Уставом муниципального образования Днепровский сельсовет: 

 1.Утвердить Положение о проекте «Народный бюджет» в муниципальном образовании Днепровский сельсовет   Беляевского района Оренбургской области (приложение).

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования на сайте муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

Глава муниципального образования                                    Е.В.Жукова

Разослано: администрации района; прокурору района; в дело.

	


                                              Приложение № 1 

                                                                            к постановлению администрации

                                                                      Днепровского сельсовета № 64-п

                                                                             от 22.06.2026

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Народный бюджет» 

в муниципальном образовании  Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, участников и порядок реализации проекта «Народный бюджет» в муниципальном образовании Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.                 
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
 а) проект «Народный бюджет» – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение участия населения муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в решении вопросов социально-экономического развития муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского район Оренбургской области (далее – проект);
 б) инициатор – гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, либо юридическое лицо, сформировавшие заявку в рамках реализации проекта;
 в) участники проекта – инициаторы, физические и юридические лица, органы местного самоуправления муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области и иные лица, участвующие в реализации проекта.
3. Целью проекта является обеспечение участия населения муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в решении вопросов социально-экономического развития муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, по средством формирования заявок, содержащих описание проблем социально-экономического характера.
4. Финансирование проекта осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также за счет средств участников проекта.
5. Информация о проекте размещается администрацией муниципального образования  Днепровский сельсовет  Беляевского района  Оренбургской области на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Реализация проекта осуществляется в три этапа:

  а) формирование заявок;

  б) отбор заявок, предполагаемых к реализации;

  в) реализация заявок.

II. Формирование заявок

7. На первом этапе реализации проекта администрация муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района  Оренбургской области публикует информационное сообщение о реализации проекта «Народный бюджет» и объявляет сбор заявок согласно приложению  1 к настоящему Положению в течение 20 рабочих дней на официальном сайте муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

8. В заявке должно содержаться конкретное описание проблемы социально-экономического характера с предложениями по их решению и финансированию.

Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области осуществляет проверку заявок на соответствие требованиям и адекватность изложенной информации.

Употребление в тексте заявки информации, не связанной с решением вопросов социально-экономического развития муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, не допускается.

III. Отбор заявок, предполагаемых к реализации

9. На втором этапе реализации проекта администрация муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в течение 3 рабочих дней после окончания сбора заявок публикует на официальном сайте муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области заявки, которые прошли проверку на соответствие требованиям пунктов 7 и 8 настоящего Положения, для последующего общественного обсуждения.

10. Общественное обсуждение проводится в форме интернет – голосования путем заполнения анкеты-теста, согласно приложению  2 к настоящему Положению для каждой отдельной заявки, в течение 10 рабочих дней со дня публикации заявок.

11. Интернет – голосование в отношении каждой заявки осуществляется каждым участником проекта не более одного раза.

12. Итоги интернет – голосования размещаются на официальном сайте муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

13. Общее количество баллов в отношении каждой заявки рассчитывается по следующей формуле:

                 n
А = SUM Вi / n,

           i=1 

где:

А – общее количество баллов по заявке;

i – вопрос анкеты-теста;

Вi – балл по результатам ответа на i-ый вопрос анкеты-теста;

n – количество вопросов в анкете-тесте.

14. В целях отбора заявок, предполагаемых к реализации, создается комиссия.

 Порядок деятельности комиссии, и ее персональный состав утверждается администрацией муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

15. На третьем этапе комиссия в срок не позднее 3 рабочих дней со дня публикации результатов интернет – голосования, представляет в финансовый отдел администрации муниципального образования Беляевский район Оренбургской области перечень заявок, принятых к реализации за счет средств муниципального бюджета в рамках проекта, по форме согласно приложению  3 к настоящему Положению.

16. Финансовый отдел администрации муниципального образования Оренбургской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 15 настоящего Положения, формирует сводный перечень заявок, принимаемых к реализации за счет средств местного бюджета. В рамках проекта, по форме согласно приложению  4 к настоящему Положению и размещает его на официальном сайте муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

IV. Реализация заявок

17. Реализация заявки осуществляется в рамках исполнения бюджета муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в соответствии с законодательством.

18.Финансовый отдел по итогам отчетного финансового года подготавливает отчет о реализации заявок в рамках проекта по форме согласно приложению  5 к настоящему Положению и представляет его в администрацию муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области с последующей публикацией на официальном сайте муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

                                                                           Приложение №  1

                                                                                      к Положению о проекте

                                                                                  «Народный бюджет»

ЗАЯВКА

для участия в проекте «Народный бюджет» (далее – проект) 

от ____________________________________________________________

(Ф.И.О.; наименование организации)

1.Адрес электронной почты __________

2.Наименование заявки __________________

3.Сфера реализация заявки _____________

4.Описание проблемы социально-экономического характера, на решение которой направлена реализация заявки  _________________________

5.Место нахождения объекта, с которым связана реализация заявки (указывается в случае возможности его определения) ___________________________________

6.Предложения по решению проблемы социально-экономического характера (предлагаемые мероприятия по реализации заявки) ______________________

7.Предполагаемый срок реализации заявки ______________________

8.Ожидаемые результаты реализации заявки ___________________

9.Ориентировочная стоимость реализации заявки и источников финансирования (указывается в случае возможности ее определения) ___________________________________


                                                                  Приложение № 2

                                                                                       к Положению о проекте

                                                                                    «Народный бюджет»

АНКЕТА-ТЕСТ

для интернет – голосования в рамках реализации проекта 

«Народный бюджет»

1. Считаете ли Вы заявку полезной и актуальной? ("да" – 1 балл, "нет" – 0 баллов).

2. Считаете ли Вы, что реализация заявки имеет позитивные последствия для развития муниципального образования в целом? ("да" – 1 балл, "нет" – 0 баллов).

3. Повлечет ли реализация заявки позитивные последствия для Вас? ("да" – 1 балл, "нет" – 0 баллов).

4. Считаете ли Вы, что предложения по решению проблемы, указанной в заявке, являются достаточными? ("да" – 1 балл, "нет" – 0 баллов).

                                                                                                                                                         Приложение   №3

                                                                                                                                                                   к Положению о проекте

                                                                                                                                                                «Народный бюджет»

ПЕРЕЧЕНЬ

заявок, принимаемых к реализации за счет средств местного бюджета

в рамках проекта «Народный бюджет»

на __________________

          (указывается период реализации)

	№ п/п
	Описание заявки
	Ожидаемый результат реализации заявки
	Финансовое обеспечение заявки, рублей 

	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Прогнозное значение
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	Приложение  №4

к Положению о проекте                                                                                                                                                                      «Народный бюджет»




СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

заявок, принимаемых к реализации за счет средств муниципального бюджета

в рамках проекта «Народный бюджет»

на __________________

        (указывается период реализации)

	№ п/п
	Описание заявки
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществляется (предполагается) реализация заявки
	Ожидаемый результат реализации заявки
	Финансовое обеспечение заявки, рублей 

	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Прогнозное значение
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	Приложение  № 5

к Положению о проекте                                                                                                                                                                      «Народный бюджет»




ОТЧЕТ

 о реализации заявок в рамках проекта «Народный бюджет»
за __________________

       (указывается отчетный период)

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия, непрограммного направления, в рамках которых осуществлялась реализация заявки 

(далее – мероприятие)
	Действия по реализации мероприятия
	Результат реализации мероприятия
	Финансовое обеспечение мероприятия, рублей

	
	
	
	Наименование
	Единица измерения
	Значение
	План
	Факт

	
	
	
	
	
	Прогнозное
	Фактическое
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
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