 (
МАТЕРИАЛЫПО
ОБОСНОВАНИЮ
)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
с.Днепровка
 
15.07.2026                                                                                                                 № 32
	«О внесении изменений в решение  Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет от 23.12.2013  №126 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области»»



На основании статей 12, 132 Конституции Российской Федерации, статьи 23 и части 13 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 10 статьи 14 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области», Устава муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, учитывая результаты публичных слушаний, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение  Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет от 23.12.2013  №126 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области» в составе материалов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по мандатным вопросам,  вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, муниципальной службы, работе с общественными и религиозными объединениями, национальным вопросам. 
          3. Настоящее решение подлежит опубликованию в муниципальной газете «Вестник Днепровского сельсовета» и размещению на сайте администрации в сети интернет: днепровка56.рф.
          4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
муниципального образования 
Днепровский сельсовет                                                                                З.К.Горте  
   
Глава муниципального образования
Днепровский сельсовет                                                                             Е.В.Жукова


Разослано: Государственно-правовое управление Аппарата Губернатора и     Правительства Оренбургской области,  администрации района, прокурору района, в дело.
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


Положение о территориальном планировании


Заказчик: АО «Оренбургремдорстрой», Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет
Шифр работ: 23-10.2026.002-ГП










ИП Томарова Н.А. г. Оренбург, 2026 г.
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[bookmark: Введение][bookmark: _bookmark0]ВВЕДЕНИЕ

Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Положение содержит цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.
Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным, областным законодательством, муниципальными нормативно- правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
При подготовке генерального плана учтены природные, социально- экономические, демографические и иные показатели развития поселения.
Основные причины, определившие необходимость разработки генерального плана муниципального образования сельского поселения «Днепровский сельсовет»:
· изменение земельного и градостроительного законодательства Российской Федерации;
· новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с территориальным планированием, градостроительным зонированием территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
· изменения	функционального	зонирования	территории,	учет	лицензионных участков добычи полезных ископаемых:
· ОРБ 032560 ТР «Воротовское месторождение», расположенный в 15,0 км юго- западнее с. Днепровка, МО Беляевский район Оренбургской области;
Основные задачи генерального плана:
· выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
· определение основных направлений и параметров пространственного развития, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти;
· создание электронного генерального плана на основе современных компьютерных технологий и программного обеспечения.


Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления муниципального образования исходя из складывающейся социально- экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.
Реализация генерального плана осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разработанного в соответствии с действующим законодательством.

1. [bookmark: 1._СВЕДЕНИЯ_О_ВИДАХ,_НАЗНАЧЕНИИ_И_НАИМЕН][bookmark: _bookmark1]СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

В Днепровском сельсовете предлагается размещение объектов местного значения:
· дополнительно предлагается разместить церковь и многофункциональный общественный мини-центр;
· предусмотреть строительство здания нового пожарного депо на 2 автомобиля в районе проектируемой производственной территории;
· проектирование и строительство новой скважины и водопроводной сети для села Кзылжар;
· проектирование и строительство новых водопроводных сетей для новой жилой застройки;
· рекомендуется строительство централизованной системы канализации для новой (планируемой) и существующей застройки, для с. Днепровка и с. Кзылжар, с отводом сточных вод на очистные сооружения.
Строительство очистных сооружений рекомендуется в районе пониженного рельефа в юго-западной части с. Днепровка и в северо-западной в с. Кзылжар.
· в проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.
· для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.
2. [bookmark: 2._ПАРАМЕТРЫ_ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ_ЗОН,_А_ТАКЖЕ][bookmark: _bookmark2]ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
В границах территории проектирования установлены следующие функциональные
зоны:
· жилая зона;
· общественно-деловая зона;
· производственная зона;
· зона инженерно-транспортной инфраструктуры;
· зона сельскохозяйственного использования;
· иные зоны сельскохозяйственного назначения;
· зона лесного фонда;
· Зона кладбищ;
· зона складирования и захоронения отходов;
· зона добычи полезных ископаемых.
В основу планировочной структуры населенных пунктов положена сложившаяся
планировка территории и существующий природный каркас.

3. [bookmark: 3._Жилые_зоны][bookmark: _bookmark3]ЖИЛЫЕ ЗОНЫ
Жилая зона включает: жилую застройку, общественные учреждения, зеленые насаждения общего пользования, улицы, проезды, площади. В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:
· изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;
· увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;
· выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.
Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.
В результате комплексной оценки территориальных ресурсов Днепровского сельсовета выявлены территории, пригодные для жилищного освоения за границами населенных пунктов, всего около 100 га.

4. [bookmark: 4._Основные_проектные_предложения_в_реше][bookmark: _bookmark4]ОСНОВНЫЕ	ПРОЕКТНЫЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЯ	В	РЕШЕНИИ	ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЫ И НОВАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА:



Освоение новых площадок в селе Днепровка под жилищное строительство в южном направлении:
· в порядке уплотнения предлагается разместить индивидуальную жилую застройку в границах села Днепровка в частях: в западной (1 га) и в восточной (8 га);
· в с. Кзылжар проектом предложено изменение границ в западном направлении для увеличения территории населённого пункта на 5,6 га (включение существующей жилой зоны в границу населенного пункта,
· ликвидация ветхого, аварийного фонда;
· наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;
· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.
Поселение территориально расположено вблизи районного центра с.Беляевка. Такое положение повышает привлекательность территорий Днепровского сельсовета, в частности для строительства жителями индивидуального жилья, либо дачных хозяйств.
Общая емкость возможных площадок расселения позволяет расселить:
· на первую очередь строительства – 86 чел.;
· на расчетный срок – 243 чел. Всего – 329 чел.
5. [bookmark: 5._Общественно-деловые_зоны][bookmark: _bookmark5]ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
Мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.
Основной центр села Днепровка, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села. В нем располагаются здания администрации, почтового отделения, дома культуры, ФАП, школы, детского сада (реконструкция), торговые объекты. Дополнительно предлагается разместить церковь и многофункциональный общественный мини-центр. Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.
        Общественно-деловая зона в селе Кзылжар имеет в своем составе Дом Культуры, предлагается разместить детский сад, многофункциональный общественный мини-центр, торговлю, физкультурно-спортивные сооружения.
Также необходимо произвести реконструкцию существующих учреждений общественно-делового назначения, имеющих степень износа свыше 50% - первая очередь;
Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки, согласно Нормативов градостроительного

 проектирования Оренбургской области и СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представлена в Таблице 3 Приложений.
Предложения по размещению объектов на территории МО Днепровский сельсовет:
1. церковь на территории рядом с кладбищем. Размер земельного участка для размещения объекта - 1,5 га.
2. многофункциональный общественный мини-центр, включающий в себя функции для благополучного развития населенного пункта, в т.ч. социального обслуживания населения.
3. Детское дошкольное учреждение (дет.сад и ясли), каждое на 30 мест. Размер земельного участка для размещения одного объекта – 0,2 га. На территории бывшего детского сада.
4. Требуются территории для строительства спортивных открытых сооружений на расчётный срок – 0,8 га, на прогнозный период – 1 га.
5. База отдыха в с.Кзылжар.

6. [bookmark: 6._Рекреационные_зоны][bookmark: _bookmark6]РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ
Мероприятия по развитию и обустройству рекреационных зон:
· благоустройство территории общественных центров и селитебных зон в целом;
· озеленение улиц;
· расчистка	русла	и	благоустройство	прибрежной	территории	р.Урал	с организацией парковых зон и пляжей;
· озеленение и благоустройство коммунально-складских территорий;
· защитное озеленение вдоль межпоселенных автодорог, а также вдоль границ населенных пунктов;
· на территории оврага предлагается обустройство парковой зоны отдыха на территории оврага площадью 10 га.
На	участках,	не	пригодных	под	жилищное	строительство, заовраженных территориях, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами. Предлагается обустройство парковой зоны отдыха на территории оврага Безымянный.
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.


Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.
При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др.
7. [bookmark: 7._Производственная_зона._Параметры_заст][bookmark: _bookmark7]ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	ЗОНА.	ПАРАМЕТРЫ	ЗАСТРОЙКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ.
Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями, а также санитарно-защитные зоны эти предприятий.
В состав производственных зон могут включаться:
· коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
· производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;
· иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.
           При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.
В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.
Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.
Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.
Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.
При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.
Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:
             до 300 м	60
св. 300 до 1000 м	50
от 1000 до 3000 м	40
св. 3000 м	20
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.
Размеры санитарно-защитных зон для картофеля-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.
При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.
На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.
Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.
Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.
При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха. На сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию и упорядочивание производственных территорий с целью их более интенсивного использования.
Производственной зоной в границах МО Днепровский сельсовет занято 40 га в селе Днепровка. Проектом намечается реанимирование существующей производственной зоны, так как при прогнозируемом росте населения существует потребность в местах приложения труда.
8. [bookmark: 8._Зона_специального_назначения][bookmark: _bookmark8]ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В зону специального назначения входят территории полигонов твердых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
· существующая свалка за дорогой Оренбург-Новоуральск ликвидируется, новый полигон ТБО площадью 6 га организуется недалеко от существующей в соответствии с требованиями действующих нормативов;
· биотермическая яма Беккари остается существующая за западной границей села Днепровка;
· территории сельских кладбищ на юге с. Днепровка, площадью 2 га, и 2 кладбища за восточной и за западной границей с. Кзылжар площадью 1,6 га и 0,9 га соответственно, достаточны для всего периода действия генерального плана.
В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем картометрических измерений.
9. [bookmark: 9._Зона_инженерно-транспортной_инфрастру][bookmark: _bookmark9]ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения.
Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.
Существующие водозаборные скважины размещены с учетом соблюдения зон санитарной охраны.
          Централизованная канализация отсутствует.
На территории населенных пунктов запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, связи и электроснабжения. Источником водоснабжения для МО «Днепровский сельсовет» являются 2 водозаборных скважины в с. Днепровка и 1 водонапорная башня.
Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
· проектирование и строительство новой скважины и водопроводной сети для села Кзылжар;
· проектирование и строительство новых водопроводных сетей для новой жилой застройки;
· выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно- технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, закольцовки тупиковых участков водопроводной сети; благоустройства зон санитарной охраны источников водоснабжения);
· вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
· проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;
· вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.
На территории населенных пунктов запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:
· водозаборные сооружения с 1 поясом санитарной охраны;
· канализационные очистные сооружения;
· газораспределительные пункты;
· резервные сети 10 кВ
· 
10. [bookmark: 10._Зона_транспортной_инфраструктуры][bookmark: _bookmark10]ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
На территории населенных пунктов генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под строительство и реконструкцию следующих улиц и дорог:
· поселковые дороги;
· главные улицы;
· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;
· проезды.
Также формируются зоны под размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:
· станции технического обслуживания;
· пункты мойки автомобилей.
· в новом жилом образовании предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.

Размещение объектов федерального и регионального значения в границах муниципального образования Днепровский сельсовет не планируется.
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ВВЕДЕНИЕ

Проект генерального плана муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области в новой редакции выполнен индивидуальным предпринимателем Томаровой Натальей Анатольевной в рамках договора №20-11/10- ПД26 от 27 января 2026 года, о разработке проекта по внесению изменений в генеральный план, на основании постановления администрации муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района от 26 декабря 2025 г. № 80-п «О подготовке проекта внесении изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области».
В утверждённом генеральном плане расчетный срок реализации положений генерального плана рассчитан - 2040 г., первая очередь 2026 г.
Причинами проведения работ являются:
1. Приведение картографического материала в соответствие отраслевым требованиям.
2. Актуализация	отображения	на	картах	объектов	федерального, регионального и местного значения.
3. Актуализация отображения на картах зон с особыми условиями территории и в материалах по обоснованию.
4. Отображение в картографической части сведений о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций.
5. Актуализация основных положений в соответствии с действующими планами и программами.
6. Корректура функциональных зон согласно поступивших предложений.
Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Днепровский сельсовет является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в действующих редакциях.
Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и Беляевского района.
В соответствии с техническим заданием, границами разработки генерального плана являются административные границы муниципального образования Днепровский сельсовет, установленные в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Беляевский район Оренбургской области» от 9 марта 2005 N 2151/387-III-ОЗ.
При разработке учитывались:
1. Конституция Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4. Водный кодекс Российской Федерации;
5. Лесной кодекс Российской Федерации;
6. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
8. Федеральный закон от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ «О недрах»;
9. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
10. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
11. Федеральный закон от 22 июня 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»;
12. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
13. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;
14. Федеральный закон от 4 сентября 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
15. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
16. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
17. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
18. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
19. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
20. Федеральный закон от №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
21. Закон Оренбургской области от 16 марта 2007 года N 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»; 
22. Постановление Правительства Оренбургской области от 7 июля 2011 г. N 579-п "Об утверждении схемы территориального планирования Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями);
23. Постановление Правительства Оренбургской области от 25.02.2015 г. № 121-п «О памятниках природы областного значения Оренбургской области» (с изменениями на 18 января 2021 года).


СОСТАВ:
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (утверждаемая часть) 




1
1) 
Положение о территориальном планировании;
2) Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:25000;
3) Карта планируемого размещения объектов местного значения М1:25000, М:5000; 
4) Карта функциональных зон поселения М 1:25000, М 1:5000.
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ
1) Материалы по обоснованию (текстовая часть);
2) Материалы по обоснованию в виде карт, М 1:25000, М 1:5000.

Генеральный план представляется в электронном виде. Проект разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных.

1. [bookmark: 1._Сведения_об_утвержденных_документах_с]СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
На территории муниципального образования Днепровский сельсовет действуют следующие программы:
1. Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы», утвержденная Постановлением Администрации МО Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области № 65-п от 17.08.2017 г.
Паспорт программы:
	1.1 Наименование программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области до 2021 года и на период с 2022-2032 годы

	1.2 Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г.
№1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»; Устав муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, утвержденный решение Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет от 17.05.2017 года № 66;
Решение Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет от 23.12.2013 № 126 «Об утверждении генерального плана муниципального образования Днепровский сельсовет»;
Решение Совета депутатов муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области от 14.08.2012 № 74 ««Об утверждении положения о градостроительной деятельности и деятельности в сфере земельных отношений на территории муниципального образования Днепровский сельсовет»».

	1.3. Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
Адрес: 461334, д.6, ул. Ленинская, с. Днепровка, Беляевского района, Оренбургской области

	1.4. Цель Программы и задачи Программы
	Цель: Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения сельсовета

	
	Задачи: а) безопасность, качество и эффективность использования

	
	населением объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа для населения поселения, городского округа в соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или городского округа;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения, городского округа;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения,
д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.
е) сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности

	1.5. Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры
	-процент обеспеченности населения дошкольными учреждениями;
-процент обеспеченности населения общеобразовательными учреждениями;
-процент обеспеченности населения учреждениями здравоохранения;
· процент обеспеченности населения учреждениями культуры;
· процент обеспеченности населения спортивными сооружениями

	1.6 Укрупненное описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	-разработка схемы территориального планирования муниципального образования;
· разработка документации по планировке территории муниципальных образований сельских поселений;
· реконструкция Днепровского сельского дома культуры
· обустройство спортивных площадок

	1.7. Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации программы: до 2021 года и на период с 2022-2032 годы.
Четкое выделение этапов программы не предусматривается, так как осуществление мероприятий осуществляется на всем протяжении реализации программы.

	1.8. Объемы и источники финансирования Программы
	Общий объем финансирования за счет средств бюджетов различного уровня, в том числе привлечение внебюджетных источников.
Бюджетные ассигнования внебюджетных средств могут быть учтены при формировании проекта местного бюджета. Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год.

	1.9. Ожидаемые результаты реализации Комплексной Программы
	1. Постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков;
2. Обеспечение регистрации права муниципальной собственности;
3. Утверждение и освоение проектов планировки территорий;
4. Увеличение числа жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения, повышение доверия населения к органам местного самоуправления, расширение кругозора различных слоев населения муниципального образования;

	
	5. Повышение эффективности и качества культурно-досуговой деятельности в поселении;
6. Организация проведения мероприятий военно-патриотической направленности, посвященные знаменательным датам Великой Отечественной войны;
7. Обеспечение реализации конституционного права на доступ населения к культурным ценностям, а также условия для проявления социально-культурной активности населения, способствующие объединению людей на духовной основе, поддержанию социальных норм поведения;
8. Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
9. Улучшение физического здоровья, физической подготовленности населения; повышение уровня физической подготовки молодежи и детей;
10. Организация физкультурно-спортивных и досуговых мероприятий с целью привлечения максимального количества детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом в летний период, формирования привычки здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, активного отдыха, профилактики и предотвращения правонарушений среди детей и подростков;
11. Обеспечение участия спортсменов и команд поселения в районных, областных и межрегиональных соревнованиях по всем культивирующим видам спорта;
12. Повышение качества спортивно-массовой работы с населением;



2. [bookmark: 2._ПЕРЕЧЕНЬ_МЕРОПРИЯТИЙ_ПО_ПРОЕКТИРОВАНИ]ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

	Виды объектов
социальной инфраструктуры
	Наименование мероприятия
	Пропускная способность
	Площадь, (га)
	Сроки реализации
	Ответственные исполнители

	Физическая культура и
массовый спорт
	Организация открытых спортивных площадок в с.
Днепровка
	На жителей села
	1,0
	2032
	Глава Днепровского
сельсовета

	Культура
	Реконструкция Сельского дома культуры в с.
Днепровка
	100 мест.
	0,6-1,0
	2027
	Глава Днепровского сельсовета

	Объекты культурного наследия
	Инвентаризация и мониторинг объектов культурного наследия
	2 шт.
	-
	2032
	Министерство культуры и внешних связей

	Образование
	Строительство дошкольного детского
учреждения в с. Днепровка
	100 мест.
	
	2032
	Глава Днепровского
сельсовета


[bookmark: 3._Оценка_эффективности_мероприятий_(инв]3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДНЕПРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

	№ п/п
	Наименование показателя
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Проектная мощность/фактичес кая мощность
	Норматив на 1000 чел.
	Требуемая мощность
	Дефицит (-) на 2021 г. / 2032 г.

	
	
	
	
	
	
	на 2016 г. - 1054	чел.
	Обеспеченность, %
	на 2021 г. 1060 чел.
	Обеспеченность, %
	на
2032 г. 1070 чел.
	Обеспеченность, %
	

	1
	
	Учреждения образования

	1.1
	Детские дошкольные учреждения
	строительст во детского сада в с.
Днепровка
	мест
	250/200
	20
	105
	93,0
	107
	91,3
	110
	102,
0
	-14/+6

	2
	
	Учреждения культуры и искусства

	2.1
	Клубы или учреждения клубного типа
	реконструкц ия сельского дома культуры в с. Днепровка.
	мест
	300/310
	100
	95
	98,0
	98
	96,2
	115
	112,4
	- 20/+
65

	3
	
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	3.1
	Спортивные сооружения
	Организация открытых спортивных площадок в с. Днепровка
	Площад ь плоскост ных сооруже
ний
	0,6 га /
1,0 га
	0,6 га открыты е
	1,0
га
	50,1
	1,01г
а
	54,0
	1,2 га
	95,8
	- 0,61
75/-
0,17
07


2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Днепровский сельсовет на 2017– 2027 годы», утвержденная Постановлением Администрации МО Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области № 47-п от 13.06.2017 г.

Паспорт программы:
	Наименование программы
	Муниципальная программа «комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Днепровский сельсовет на 2017-2027 годы (далее – Программа)

	Основания	для разработки программы
	· Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
· поручения Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года №Пр-637ГС;
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года N 1440 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»"
· ст.7 п.6, ст.8 п.8, ст.57.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации
· Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 29.03.2016 № 181 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

	Разработчик
	Администрация

	программы
	муниципального образования Днепровский сельсовет

	Исполнители программы
	Администрация
муниципального образования Днепровский сельсовет

	Контроль за реализацией программы
	Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация
муниципального образования Днепровский сельсовет

	Цель программы
	Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории муниципального образования Днепровский сельсовет



Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
· модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;
· устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;
· повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
3. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на 2020-2024 годы», утвержденная Постановлением Администрации МО Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области № 94-п от 20.12.2022 г.
Паспорт программы:

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация муниципального образования Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области

	Период реализации муниципальной программы
	2023-2025г

	Цель муниципальной программы
	Обеспечение устойчивого социально-экономическое развитие территории муниципального образования Днепровский сельсовет

	Направления (при необходимости)
	-

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации
	Общий объем бюджетных ассигнований–18303,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2023г – 6811,1 тыс. руб. 2024г – 5324,1 тыс. руб.
2025 г- 6167,8 тыс. руб.

	Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации
	-



4. [bookmark: 4._Обоснование_выбранного_варианта_разме]ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ИНФОРМАЦИОННОЙ   СИСТЕМЕ   ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
[bookmark: 4.1_Общие_сведения_о_поселении]ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ
Из материалов генерального плана 2013- 2022 г.:
Историческая справка
Даты образования: Беляевского района – 30 мая 1927 года.
С. Днепровка – 1909 год, переселенцы с Днепровской губернии (Украина).
В 1908, гонимые с берегов Днепра, прибыли первые переселенцы на берег Урала. В память о Днепре свое село, переселенцы назвали Днепровкой. Просторы уральской целины стали родными для десятков украинских семей, пострадавших на родине от безземелья и притеснений. Но нелегко было и в первые годы на новых местах. В 1930 году был организован колхоз, который в корне изменил жизнь людей и облик села. Вначале колхоз имел всей земли 5928 га, в т.ч. пашни около 2000 га. В 1937 году было добавлено из государственного фонда еще 1512 га.
В 1951 году произошло укрупнение хозяйств. Из колхозов «Днепровский» «им. Калинина» «Труд», «8 марта» (Воротовка) был организован колхоз «Большевик» с общей земельной площадью 24438 га.
Большие изменения произошли в жизни колхоза, села Днепровка с 1958-1988 года.
В это время наблюдается подъем сельского хозяйства, преображение села. В 90 годы началось уменьшение поголовья скота, хозяйство пришло в упадок. Начался передел собственности. Многие достижения старшего поколения утрачены.
В С. Кзылжар живут люди с 17 века (ранее нет данных) А с 1902 г. С. Кзылжар образовалось как «Красный яр». С 1925 года существовал как аулсовет№8 Буртинской волости Оренбургского уезда. И уже в 1949 году как Кзыл-жар Яикского сельсовета Чкаловской области.
5. [bookmark: 5._Особенности_экономико-географического]ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Муниципальное образование «Днепровский сельсовет» расположен на территории Беляевского района Оренбургской области, Приволжского федерального округа Российской Федерации.
Днепровский сельсовет расположен западнее села Беляевка — административного центра Беляевского района Оренбургской области. Граничит на западе с Крючковским сельсоветом, на севере граничит с землями Белогорского сельсовета, на востоке — с Беляевским сельсоветом, на юге – с Карагачским сельсоветом.
Сложившаяся планировочная структура Муниципального образования Днепровского сельсовета Оренбургского района представляет собой два населенных пункта — село Днепровка, село Кзылжар.
Общая площадь территории муниципального образования Днепровского сельсовета составляет — 19084 га.
Общая численность населения Днепровского сельсовета составляет 1020 человек по состоянию на 01.01.2010 год.
Территория поселения изрезана руслами рек, ручьев и оврагами. Кроме того, через территорию Муниципального образования Днепровский сельсовет Оренбургского района проходит автомобильная дорога регионального значения «Оренбург-Беляевка». Основная роль во внешних связях принадлежит автомобильному транспорту.
Климат на территории поселения резко-континентальный. Количество осадков достаточно для нормального роста и развития большинства сельскохозяйственных культур. Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными и южными, граница между которыми пролегает по долине Урала.
Село Днепровка является административным центром Муниципального образования Днепровский сельсовет. Расстояние между административными границами с. Днепровка и административным центром района п. Беляевка около 5 км. Между с. Кзылжар и с. Днепровка – 7 км.
В состав муниципального образования входят два села: Днепровка и Кзылжар.
Расположенные на левом берегу реки Урал.
Земельная площадь муниципального образования Днепровский сельсовет составляет 19084 га.
6. [bookmark: 6._Климатическая_характеристика_и_геолог]КЛИМАТИЧЕСКАЯ	ХАРАКТЕРИСТИКА	И	ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ	СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
Климатический район строительства -///А;
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – 15,8*С; Расчетная летняя температура наружного воздуха + 21,2*С Абсолютный минимум температур - 44*С
Абсолютный максимум температур +42*С Нормативный вес снегового покрова – 1кПа; Величина скоростного напора ветра – 4,3 м/с;
Глубина промерзания почвы в целом за зимний сезон 97см
Господствующие ветры в зимнее время имеют восточное направление, в летнее – юго-западное направление.
Относительная влажность воздуха в теплый период 50 до 72% Среднегодовое количество осадков составляет 320,0мм в год
Во взаимоотношении с влагосодержанием в почве, создают в основном благоприятные климатические условия для возделывания с/х культур, в отдельные годы почвенная засуха и суховеи наносят значительный ущерб сельскому хозяйству. Весь год наблюдается недостаточность и неустойчивость атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения с. Днепровка Беляевского района Оренбургской области в геоморфологическом отношении находится в пределах долины р. Урала и приурочена к левобережной первой надпойменной террасе. Поверхность относительно ровная.
Абсолютные отметки поверхности земли изменяются от 130,4 до 130,81м, относительное превышение составляет 0,41м.
Абсолютная отметка подошвы фундамента существующих зданий составляет 127,62м.
В геологическом строении участка изысканий до глубины 11,0м принимают участие аллювиальные верхнечетвертичные отложения, представленные суглинками, песками и гравийными грунтами. Мощность водоносных прослоев составляет 10-15м.
Подземные воды скважинами вскрываются от 5м до 17м. По характеру условий залегания подземные воды имеют безнапорный и слабо напорный характер.
Толща грунтов основания проектируемого здания, до глубины 11,0 м изученной буровыми скважинами, является неоднородной, в ее пределах выделяются 7 инженерно- геологических элементов:
- суглинок просадочный, суглинок непросадочный, суглинок тугопластичный, песок средней крупности средней плотности, песок гравелистый средней плотности, песок гравелистый плотный, гравийный грунт.
При ленточном варианте фундамента и проектируемой глубине заложения до 3,0 м несущим слоем будут служить грунты первого инженерно-геологического элемента - суглинки просадочные, залегающие в интервале 0,2-5,5м. При природном давлении грунты непросадочные. Из физико-геологических процессов и явлений, отрицательно влияющих на устойчивость и эксплуатацию проектируемого здания, на участке следует отметить наличие неравномерно-просадочных суглинков.
Грунтовые воды на глубине заложения фундаментов не встречены. Неблагоприятные физико-геологические не наблюдаются. В северной части берег старицы р. Урал подвержен эрозии.
Главной водной артерией Беляевского поселения является р. Урал и р. Урта-Буртя (левый приток р. Урал), Буртя и Бурлы протекающие среди рыхлых аллювиальных отложений, что местами образует извилистое и местами глубокое. Согласно справки №57 от24.04.2009г во время прохождения весеннего паводка подтопляемых мест, на планируемой территории поселения, наблюдается на отм.130.0
Климатические условия района в отношении комфортности для труда, отдыха и лечения имеют как положительные, так и отрицательные черты. Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации жилых массивов.
[bookmark: 6.1_Гидрография_и_гидрология]ГИДРОГРАФИЯ И ГИДРОЛОГИЯ
Поверхностные воды на территории МО представлены: река Урал, которая тянется в горизонтальном направлении с востока на запад вдоль северной границы муниципального образования.
Реки Каргалка и Чёрная являются притоками реки Урал первого порядка, река Погромка - приток реки Самара.
Река Урал (Яик) - одна из наиболее значительных рек Южного Урала. Значительные объемы водных ресурсов реки вовлечены в народнохозяйственную деятельность и являются одним из основных источников промышленного водоснабжения, способствуя развитию производственного потенциала центрального и восточного Оренбуржья.
Начинается река Урал в Учалинском районе Башкирии пятью истоками из болота на восточном склоне хребта Уралтау, являющимся водораздельным хребтом между волго-камским бассейном и бассейном собственно реки Урал. Абсолютная отметка истока реки Урал - 760 м. над уровнем моря. Впадает река Урал в Каспийское море далеко от Южного Урала.
Река Урал является третьей в Европе по протяженности рекой после Волги и Дуная. Его протяженность составляет 2428 км. Площадь бассейна реки Урал - 219910 км2. Питание преимущественно снеговое и дождевое.
Падение от истока до устья у реки Урал не велико. Русло Урала извилистое и прихотливое. Река Урал часто меняет русло, оставляя по берегам большое количество стариц. В верховьях дно реки Урал каменистое, в среднем и нижнем течении галечное и песчаное.
Русло реки Урал в верховьях зарегулировано в трех местах водохранилищами: Верхнеуральским, Заводским прудом в Магнитогорске и Ириклинским водохранилищами. Считается, что из Ирилкинского водохранилища начинается как бы новый исток реки Урал.
Все основные притоки реки Урал находятся справа, стекая с предгорий Урала и Общего Сырта. По реке Урал проходит граница между Европой и Азией. В среднем течении река Урал судоходна.
Река Урал- ширина 70-140 м, глубина 1,5-3,0 м, скорость 0,4-0,5 м/сек. Берега обрывистые (высота обрывов до 10 м), дно песчаное. Пойма реки широкая, местами заселенная, со множеством озер и стариц. Замерзает река в конце ноября, вскрывается в середине апреля, весенний паводок длится до конца апреля, межень устанавливается в конце июня. Главной особенностью Урала является чрезвычайная неравномерность стока. Так, в многоводный год, общий сток Урала может быть в десять раз больше, чем в маловодный. По амплитуде колебаний суммарного годового стока Уралу принадлежит европейский рекорд.
Река Урал получает питание от грунтовых вод и атмосферных осадков. Главную роль в годовом стоке реки играют талые снеговые воды, составляющие от 70% до 90% его величины.
Река имеет статус межгосударственной реки. Воды реки Урал характеризуются повышенной концентрацией загрязняющих веществ. Специалисты России и Казахстана сотрудничают в вопросах восстановления природной экосистемы Урала.
7. [bookmark: 7._Демографическая_ситуация_(прогноз_чис]ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ (ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ) Демографическая ситуация (прогноз численности населения)
(Из материалов генерального плана 2013-2022 г.)
Прогнозирование населения – весьма сложный процесс, особенно когда это касается населения муниципальных районов незначительных по численности. Это определяется тем, что под влиянием социально - экономических факторов происходит качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности.
Расчет и анализ траекторий изменения численности населения МО Днепровский сельсовет производился по двум сценариям перспективного развития:
· позитивный
· негативный
Как будут развиваться демографически процессы в районе, напрямую будут определяться мероприятиями региональных и муниципальных управленческих структур по социально – экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.
Расчет численности населения:
I. Позитивный вариант:
Iя очередь: 1034× 1,08 ≈ 1116(чел.);
Расчётный срок: 1116 × 1,08 ≈ 1206 (чел.);
На 2020 год : 1206× 1,17 ≈ 1411(чел.);
На 2040 год: 1411× 1,38≈ 1947 (чел.);
II. Негативный вариант:
Iя очередь:1034 × 1,07≈ 1106(чел.); Расчётный срок: 1106× 1,07 ≈ 1183 (чел.);
На 2020 год : 1183× 1,14 ≈ 1349(чел.);
На 2040 год: 1349× 1,3 ≈ 1754 (чел.);


Вывод: По позитивному варианту и по негативному варианту наблюдаются увеличение численности население это связано со значительным ростом миграции на территории Днепровского сельсовета за последние 4 года. Учитывая то что на данной территории отсутствуют крупные производственные зоны, маловероятно что данная тенденция сохранится. В связи с этим принимаем за основу дальнейших расчетов негативный вариант. В котором учтено отрицательное значение естественного прироста в Днепровском сельсовете, а также принят минимальный коэффициент миграционного прироста за последние 4 года.
Таким образом численность населения на 1ю очередь (5 лет) увеличится на 72 чел. и составит 1106, а численность населения на расчетный период (10 лет) увеличится на 149 чел. и составит 1183 человека.
Распределение перспективного населения на территории Днепровского сельсовета в разрезе населенных пунктов определено в зависимости от градостроительной емкости территории этих населенных пунктов.

Прогнозные значения численности МО Днепровский сельсовет в целом.

	Прогнозный период
	2017 г.
	2022 г.
	2032 г.
	2042 г.

	МО Днепровский сельсовет
	1106
	1183
	1349
	1754



На основе фактических данных о сложившейся инфраструктур МО Днепровский сельсовет и на основе прогнозных значений численности населения произведен анализ потребности в учреждениях и предприятиях обслуживания на прогнозный период. (Таблица 2 Приложения).
Согласно данных Таблицы с учетом прогнозного увеличения численности населения возникает необходимость в развитии сложившейся социальной сферы проектируемого района.
8. [bookmark: 8._Жилой_фонд._Прогноз_потребности_в_жил]ЖИЛОЙ ФОНД. ПРОГНОЗ ПОТРЕБНОСТИ В ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
В Днепровском сельсовете жилищный фонд представлен в основном частной собственностью. Большинство домов одно этажные, кирпичные, панельные жилые дома.
С учетом сложившейся демографической ситуацией освоение новых территорий под жилищное строительство не требуется. Имеется достаточно свободных территорий в границах населенных пунктов (согласно ранее утвержденного Генерального плана) пригодных для расселения существующего населения.
[bookmark: 9._Социальная_сфера._Проблемы_и_направле][bookmark: _bookmark11]СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
[bookmark: 9.1_Образование][bookmark: _bookmark12]ОБРАЗОВАНИЕ
(Из материалов генерального плана 2013-2022 г.)
Система образования является основой для формирования конкурентоспособной экономики Оренбургской области. Высокий уровень и эффективность образовательного комплекса способствует созданию диверсифицированного рынка труда и многопрофильной структуры промышленности.
Согласно сведениям, предоставленным главой МО Днепровского сельсовета, система образования района включает следующие учреждения:
Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах в МО Днепровский сельсовет Беляевского района на 2019 г:
Таблица
	
№ п/п
	
Местонахождение учреждения
	Кол-во мест
	Резерв, дефицит
	%
загруженно сти

	
	
	Проектное
	Фактич.
	
	

	1.
	МБОУ Днепровская СОШ ул. Ленинская д.25 с. Днепровка
	120
	125
	-
	105%

	2.
	Днепровский детский сад при МБОУ Днепровская СОШ ул. Ленинская д.25 с. Днепровка
	60
	68
	-
	106%


[bookmark: 9.2_Здравоохранение][bookmark: _bookmark13]ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Таблица
	
№ п/п
	
Местонахождение учреждения
	Кол-во мест
	Резерв, дефицит
	%
загруженности

	
	
	Проектное
	Фактич.
	
	

	1.
	ФАП с. Днепровка ул. Советская д.31
	13
	13
	-
	100%


[bookmark: 9.3_Физическая_культура_и_массовый_спорт][bookmark: _bookmark14]ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ
Таблица
	
№ п/п
	
Местонахождение учреждения
	Кол-во мест
	Резерв, дефицит
	%
загруженн ости

	
	
	Проектное (м2)
	Фактич. (м2)
	
	

	4.
	Футбольное поле, при МБОУ Днепровкая СОШ с. Днепровка ул. Ленинская д.25
	(S=7280м2)
	
	
	

	5.
	Спортивный зал при школе	с. Днепровка ул. Ленинская д.25
	(S=150м2)
	
	
	


[bookmark: 9.4_Культура][bookmark: _bookmark15]КУЛЬТУРА
Таблица
	
№ п/п
	
Местонахождение учреждения
	Кол-во мест
	Резерв, дефицит
	%
загру- женности

	
	
	Проектное
	Фактич.
	
	

	1.
	Сельский дом культуры с. Днепровка ул. Южная д.10
	250
	250
	-
	100%

	2.
	Сельская библиотека при СДК с. Днепровка ул. Южная д.10
	15
	25
	10
	155%


[bookmark: 9.5_Объекты_культурного_наследия][bookmark: _bookmark16]ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Список памятников историко-культурного наследия	МО Днепровский сельсовет Таблица
	№ п/п
	Наименование
	Местоположени е памятника
	Документ о принятии на государственную охрану

	Памятники архитектуры, истории и мемориального искусства

	1.
	мемориал с вечным огнем
«Воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945гг
	Оренбургская обл., с. Днепровка ул. Южная д.10/2
	Решение Совета депутатов МО Днепровский сельсовет от 24.03.2010 № 157 «О принятии на баланс администрации муниципального образования Днепровский сельсовет мемориал с вечным огнем «Воинам погибшим
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

	Объекты археологического наследия

	2.
	Курганы*
	вдоль трассы от с. Днепровка до с.
Кзылжар
	


* На картах памятники археологии нанесены условно и не отражают их реального расположения на местности.
[bookmark: 9.6_Учреждения_коммунального_и_бытового_][bookmark: _bookmark17]УЧРЕЖДЕНИЯ КОММУНАЛЬНОГО И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
 (Из материалов генерального плана 2013 – 2022 гг.).:
Предприятия торговли
Сведения о магазинах, расположенных на территории Днепровского сельсовета:

Таблица
	п.п.
	Наименование
	Прогнозный период
	Численность, чел
	ед. изм
	Фактическая обеспеченность
	Нормативный показатель в расчете на 1 тыс. чел.
	Проектное значение
	Отклонение прогнозного значения от фактического значения показателя

	1
	Детские дошкольные учреждения
	2017
	1106
	место
	0
	40
	44
	-44

	2
	
	2022
	1183
	место
	0
	40
	47
	-47

	3
	
	2032
	1349
	место
	0
	40
	54
	-53

	4
	
	2042
	1754
	место
	0
	40
	70
	-70

	5
	Общеобразовательные школы
	2017
	1106
	место
	117
	104
	115
	2

	6
	
	2022
	1183
	место
	117
	104
	123
	-6

	7
	
	2032
	1349
	место
	117
	104
	140
	-23

	8
	
	2042
	1754
	место
	117
	104
	182
	-65

	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровоительные сооружения

	9
	ФАП, Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, автомобиль
	2017
	1106
	шт
	1
	0,1
	0
	0,8894

	10
	
	2022
	1183
	шт
	1
	0,1
	0
	0,8817

	11
	
	2032
	1349
	шт
	1
	0,1
	0
	0,8651

	12
	
	2042
	1754
	шт
	1
	0,1
	0
	0,8246

	13
	Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, автомобиль
	2017
	1106
	шт
	0
	0,2
	0
	-0,2212

	14
	
	2022
	1183
	шт
	0
	0,2
	0
	-0,2366

	15
	
	2032
	1349
	шт
	0
	0,2
	0
	-0,2698

	16
	
	2042
	1754
	шт
	0
	0,2
	0
	-0,3508

	17
	Спортивные залы общего пользования, м площади пола на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	м
	0
	30
	33
	-33

	18
	
	2022
	1183
	м
	0
	30
	35
	-35

	19
	
	2032
	1349
	м
	0
	30
	40
	-40

	20
	
	2042
	1754
	м
	0
	30
	53
	-53

	21
	Бассейны крытые и открытые общего пользования, м зеркала воды на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	м
	0
	25
	27
	-27

	22
	
	2022
	1183
	м
	0
	25
	29
	-29

	23
	
	2032
	1349
	м
	0
	25
	34
	-34

	24
	
	2042
	1754
	м
	0
	25
	44
	-44

	Учреждения культуры и искусства

	25
	Танцевальные залы,м2 на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	м2
	0
	35
	39
	-39

	26
	
	2022
	1183
	м2
	0
	35
	41
	-41

	27
	
	2032
	1349
	м2
	0
	35
	47
	-47

	28
	
	2042
	1754
	м2
	0
	35
	61
	-61

	29
	Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	место
	306
	50
	55
	251

	30
	
	2022
	1183
	место
	306
	50
	59
	247

	31
	
	2032
	1349
	место
	306
	50
	67
	238

	32
	
	2042
	1754
	место
	306
	50
	88
	218

	33
	Кинотеатры, место на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	место
	0
	20
	22
	-22

	34
	
	2022
	1183
	место
	0
	20
	24
	-24

	35
	
	2032
	1349
	место
	0
	20
	27
	-27

	36
	
	2042
	1754
	место
	0
	20
	35
	-35

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	37
	Магазины, м торговой площади на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	м
	153,8
	80
	88
	65,32

	38
	
	2022
	1183
	м
	153,8
	80
	95
	59,16

	39
	
	2032
	1349
	м
	153,8
	80
	108
	45,88

	40
	
	2042
	1754
	м
	153,8
	80
	140
	13,48

	41
	Предприятия общественного питания, место на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	место
	0
	40
	44
	-44

	42
	
	2022
	1183
	место
	0
	40
	47
	-47

	43
	
	2032
	1349
	место
	0
	40
	54
	-54

	44
	
	2042
	1754
	место
	0
	40
	70
	-70

	45
	Химчистки, кг вещей в смену на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	кг
	0
	3,5
	4
	-4

	46
	
	2022
	1183
	кг
	0
	3,5
	4
	-4,1405

	47
	
	2032
	1349
	кг
	0
	3,5
	5
	-4,7215

	48
	
	2042
	1754
	кг
	0
	3,5
	6
	-6,139

	49
	Бани, место на 1 тыс. чел.
	2017
	1106
	место
	0
	7
	8
	-7,742

	50
	
	2022
	1183
	место
	0
	7
	8
	-8,281

	51
	
	2032
	1349
	место
	0
	7
	9
	-9,443

	52
	
	2042
	1754
	место
	0
	7
	12
	-12,278

	Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи

	53
	Отделения и филиалы сберегательного банка РФ, операционное место:
	2017
	1106
	операционное место
	1
	1
	1
	-

	54
	
	2022
	1183
	операционное место
	1
	1
	1
	-

	55
	
	2032
	1349
	операционное место
	1
	1
	1
	-

	56
	
	2042
	1754
	операционное место
	1
	1
	2
	-1

	57
	Отделение связи
	2017
	1106
	объект
	1
	1
	1
	-

	58
	
	2022
	1183
	объект
	1
	1
	1
	-

	59
	
	2032
	1349
	объект
	1
	1
	1
	-

	60
	
	2042
	1754
	объект
	1
	1
	2
	-1

	61
	Пункт охраны правопорядка
	2017
	1106
	объект
	0
	10
	11
	-11

	62
	
	2022
	1183
	объект
	0
	10
	12
	-12

	63
	
	2032
	1349
	объект
	0
	10
	13
	-13

	64
	
	2042
	1754
	объект
	0
	10
	17
	-17

	Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

	65
	Гостиница, место на 1 тыс. чел.
	207
	1106
	место
	0
	6
	7
	-6,636

	66
	
	2022
	1183
	место
	0
	6
	7
	-7

	67
	
	2032
	1349
	место
	0
	6
	8
	-8

	68
	
	2042
	1754
	место
	0
	6
	10
	-10

	69
	Кладбище традиционного захоронения
	2017
	1106
	га
	4,3
	0,24
	0,3
	4,03456

	70
	
	2022
	1183
	га
	4,3
	0,24
	0,3
	4,01608

	71
	
	2032
	1349
	га
	4,3
	0,24
	0,2
	3,97624

	72
	
	2042
	1754
	га
	4,3
	0,24
	0,3
	3,87904



9. [bookmark: 10._Зоны_с_особыми_условиями_использован][bookmark: _bookmark18]ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Зоны с особыми условиями использования территории – это охранные, санитарно- защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ. (п.4 ст. 1 Гр.к. от 29.12.2004г. № 190-ФЗ). В составе материалов по обоснованию, на картах выделены зоны с особыми условиями использования территории, т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности.
Границы указанных территорий определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и местных нормативных актов.
На картах материалов по обоснованию генерального плана показаны существующие (утвержденные) зоны с особыми условиями использования территории:
· Охранная зона инженерных коммуникаций (EngProtectionZone) – охранная зона газопроводов и систем газоснабжения; охранная зона объектов электросетевого хозяйства (вдоль линий электропередачи, вокруг подстанций); охранная зона линий и сооружений связи;
· Водоохранные зоны (WaterProtectionZone);
· Береговая полоса (Foreshore);
· Прибрежные защитные полосы (CoastalProtectionZone);
· Санитарно-защитная зона (SanitariProtectionZone);
· Охранная зона иного значения (OtherProtectionZone);
· Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и водопроводов питьевого назначения (DrinkWaterProtectionZone);
· Иные зоны с особыми условиями использования (OtherZone) –другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации – охранная зона пунктов государственной геодезической сети, государственной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети; зона минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов); другие зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ.
10. [bookmark: 11._Зона_инженерно-транспортной_инфрастр][bookmark: _bookmark19]ЗОНА ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
[bookmark: 11.1_Зона_транспортной_инфраструктуры][bookmark: _bookmark20]ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Существующее положение
Через территорию сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения «Оренбург-Беляевка».
По всем автомобильным дорогам организовано автобусное сообщение. Пассажирские	перевозки	в	межселенных	связях	выполняются,	в	основном,
автобусным и маршрутным транспортом. Большую часть грузоперевозок осуществляют частные предприятия и предприниматели.
[bookmark: 11.2_Улично-дорожная_сеть_и_пассажирский][bookmark: _bookmark21]
УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
Транспортная инфраструктура в целом по сельсовету развита. Часть улиц заасфальтирована. Но большинство улиц и дорог в населённых пунктах имеют грунтовое покрытие. Асфальтированные дороги имеют покрытие, требующее ремонта. На сегодняшний день проводится ряд мероприятий по ремонту дорожной сети населённых пунктов. Помимо ремонта покрытия на автомобильных дорогах, необходима организация пешеходных тротуаров вдоль главных улиц населённых пунктов.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов обеспечивает внутренние транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов, главная улица застройки, основные и второстепенные проезды.
Главная улица являются основными транспортными и функционально- планировочными осями территории застройки. Она обеспечивает транспортное обслуживание жилой застройки и не осуществляют пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков.
Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям.
Улично-дорожная сеть в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.
К основным недостаткам улично-дорожной сети села следует отнести: Нечеткую дифференциацию уличной сети;
Отсутствие пешеходных тротуаров на ряде улиц; Отсутствие твердого покрытия на большинстве улиц;
На территории сельсовета располагаются 1 необорудованная остановка общественного транспорта и 1 оборудованная остановка.
Согласно СНиП 2.07.01-89; в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м. Оба населённых пункта МО соответствуют нормативной пешеходной доступности до остановочных пунктов. Имеется необходимость установки остановочных павильонов на местах сложившихся остановок и реконструкции существующих.
[bookmark: 11.3_Индивидуальный_транспорт][bookmark: _bookmark22]ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Наряду с пассажирским транспортом общественного пользования продолжается рост количества индивидуального автомобильного транспорта, в том числе и в связи с возможным ростом жилищного строительства на территории сельсовета.
Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется в основном на придомовых участках. Открытые площадки для хранения индивидуального транспорта отсутствуют. Также незначительно количество специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями.
В результате анализа, проведенного в пункте 1.10.2. выявлены следующие проблемы транспортной инфраструктуры сельсовета:
1. Требуется проведение капитального ремонта и реконструкции существующих дорог внутри населенных пунктов;
2. Общественные зоны необходимо оборудовать стоянками автотранспорта; 3.Проектом генерального плана определена дифференциация уличной сети;
На территории населенных пунктов генеральным планом предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под строительство и реконструкцию следующих улиц и дорог:
· поселковые дороги;
· главные улицы
· основные и второстепенные улицы в жилой застройке;
· проезды
Также формируются зоны под размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:
· станции технического обслуживания;
· пункты мойки автомобилей.
В новом жилом образовании предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного хранения транспорта.
Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повешение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.
[bookmark: 11.4_Водоснабжение][bookmark: _bookmark23]ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Существующее положение
Село Днепровка имеет централизованную систему водоснабжения. В селе Кзылжар, пользуются скважинами, построенными на участках. Источником водоснабжения жилой и общественной застройки сел служат подземные воды. Водозабор в с. Днепровка состоит из 3 скважин: с одной водонапорной башней емкостью 50 м3. На водопроводной сети установлены пожарные гидранты. Средний процент изношенности оборудования  и  трубопроводов  составляет  50  %.  Станции  водоподготовки  на водозаборах отсутствуют. Поливочных водопроводов в селах нет. Вопросами водоснабжения населения питьевой водой на территории муниципального образования Днепровский сельсовет занимается ООО «Вектор».
У скважин организованы пояса охраны.
Качество питьевой воды не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 по жесткости и содержанию железа.
В связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.
Система водоснабжения сельсовета, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, установленных на сетях. Также на сети установлены водоразборные колонки. Трассировка разводящих сетей ниже глубины промерзания.
Проектные предложения.
Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
· проектирование и строительство новой скважины и водопроводной сети для села Кзылжар;
· проектирование и строительство новых водопроводных сетей для новой жилой застройки;
· выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно- технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, закольцовки тупиковых участков водопроводной сети; благоустройства зон санитарной охраны источников водоснабжения);
· вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
· проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;
· вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического оборудования.
Для обнаружения подземных источников водоснабжения необходимо провести соответствующие изыскания. Также необходимо разработка проекта централизованого водоснабжения для 100% обеспечения населения питьевой водой.
Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:
-организовать	зоны	санитарной	охраны	источников	водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов;
· вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;
· проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;
· вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально-устаревшего технологического оборудования;
· сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;
· провести	проектирование	и	строительство	поливочного	водопровода	в населенном пункте.
Предложения по размещению сетей и сооружений водоснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Схема инженерной инфраструктуры».
Расчет	на	полив	зеленых	насаждений	определен	среднесуточным водопотреблением на 1 жителя.
Расчетные расходы представлены в таблице 2 Расход воды на наружное пожаротушение:
Для расчета магистральных линий водопроводной сети согласно п.212 и табл.5 СНиП 2.04.02084 «Водоснабжение.Наружные сети и сооружения», при количестве жителей до 5 тыс. чел. Расход воды на наружное пожаротушение составит 17.5 л/с.На сети водопровода установить пожарные гидранты для обеспечения противопожарной защиты. Пожарные гидранты устанавливать с радиусом доступности 150 м.
Расход воды на пожаротушение село Днепровка.
Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.08г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» исходя из характера застройки и проектной численности населения.Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа, а время пополнения пожарного объема воды 24 часа.
Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 2 струи по 2.5 л/сек. Суммарный расход воды на пожаротушение 40 л/сек.
Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет: (40*3600*3)/1000=432 м3
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
Село Кзылжар.
Принимаем один пожар в жилой застройке, с расходом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расходом воды 25 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимаем из расчета 2 струи по 2.5 л/сек. Суммарный расход воды на пожаротушение 40 л/сек.
Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет:
(45*3600*3)/1000=432 м3
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.
[bookmark: 11.5_Канализация][bookmark: _bookmark24]КАНАЛИЗАЦИЯ
Существующее положение.
В сельсовете (обоих населенных пунктах) отсутствует централизованная канализация. Жилая застройка оборудована выносными туалетами с выгребными ямами, как правило с не забетонированным днищем и поглощающими колодцами. Жидкие бытовые отходы вывозятся специализированным автомобилем и сливаются в канализационную сеть ООО «Оренбург Водоканал»
Местные очистные сооружения отсутствуют.
Сточные воды, фильтраты поверхностных вод, значительно загрязняют почву и грунтовые воды, далее поступят в реки и ручьи. Органические вещества, поступающие в водоемы, и подземные воды незащищенных горизонтов содержат нефтепродукты, фенолы, соединения меди, азота и др. значительно превышают ПДК.
Поэтому проектом предусматривается на расчетный срок II этапа реализации генерального плана размещение централизованных очистных сооружений на территории каждого населенного пункта сельского поселения, с полной биологической очисткой.
Проектные решения.
Расход сточных вод хозяйственно-бытовой канализации населённых пунктов соответствует водопотреблению (см. Таблица 2 Приложения)
канализование новой жилой и общественной застройки, а также кварталов существующих селитебных зон самотечными коллекторами в канализационные насосные станции (КНС), предусмотренные к размещению в наиболее низких частях населенных пунктов. Далее, прокачка стоков напорными коллекторами на очистные сооружения биологического типа, проектируемые на санитарном расстоянии жилой застройки. Точное место размещения очистных сооружений должно быть уточнено на следующих стадиях проектирования. Решение о централизованной канализации не исключает возможность на I этапе реализации генерального плана применения более локальных очистных сооружений, работающих с использованием инновационных технологий (установки активации процессов, модульность исполнения и т. д.). Очищенные до 96% стоки (уровень рыбохозяйственных ПДК), как условно чистые воды возможно направить по лоткам в близлежащие балки, в систему дренирующих каналов с последующим выпуском в р. Урал;
Трубопроводы канализации прокладывать из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599- 2001» технические» диаметром от160 до 400 мм. Минимальные уклоны для самотечной канализации принять согласно СНиП 2.04.03-85.
Минимальная глубина заложения будет равна глубине промерзания минус -0.3 м. В отдельных случаях, в связи с особенностями рельефа глубину заложения можно уменьшать вплоть до 0.7 м до верха трубы, с теплоизоляцией труб. Это позволит уменьшить глубину заложения КНС.
Смотровые колодцы устанавливать в каждой точке присоединения, при изменении направления, уклона, диаметра. На прямых участках колодцы устанавливать в зависимости от диаметра труб: для 160 мм – 35м, для 200 -450 мм - через 50 м, для обеспечения надлежащего обслуживания трубопроводов.
· канализование существующих и проектируемых промышленных объектов самотёчными и напорными коллекторами в отдельные сборные канализационные насосные станции с последующей перекачкой на те же очистные сооружения;
организация стока поверхностных вод с учетом условий водоотведения с территорий жилых кварталов во всех населенных пунктах на проезжие части улиц. Водоотведение предусматривается вдоль проезжих частей улиц к пониженным частям населенных пунктов и, далее, по укрепленным водоотводным лоткам - на очистные сооружения ливневых вод, проектируемые:
· строительство системы ливневой канализации на участках промышленных предприятий, с предварительной очисткой стоков на мини-очистных сооружениях типа
«Катрин», с последующим выпуском в проектируемую сеть открытых ливнестоков населённых пунктов, на очистные сооружения ливневых стоков (см. выше).. Применение современных водосберегающих технологий производства, введения систем оборотного водоснабжения, повторного и последовательного использования воды, создания бессточных производств позволит сократить водопотребление промышленных объектов, снизив, таким образом, нагрузку на очистные сооружения.
Генеральным планом рекомендуется строительство централизованной системы канализации для новой (планируемой) и существующей застройки, для с. Днепровка и с. Кзылжар, с отводом сточных вод на очистные сооружения. Строительство очистных сооружений рекомендуется в районе пониженного рельефа в юго-западной части с. Днепровка и в северо-западной в с. Кзылжар.
Прием сточных вод от не канализованных районов следует осуществлять через сливные станции.
Генпланом планируется строительство централизованной системы канализации для новой планируемой жилой застройки.
Рекомендуется проводить ремонт реконструкцию и модернизацию действующего оборудования очистных сооружений, КНС, сетей с целью увеличения эффективности работы оборудования и повышения качества стоков
Новое строительство канализационной системы позволяет внедрить новые технологии прокладки инженерных сетей. При последующих стадиях проектирования, после выполнения инженерно-геологических изысканий, на отдельных участках общественных, жилых и производственных зданий предусматривается устройство дренажных систем с возможным их подключением к системам водоотведения.
Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.
Реализация проектных предложений будет производиться по этапам, в соответствии с муниципальными программами района и области в целом: «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Федеральной целевой программы «Жилище».
Предложения по размещению сетей и сооружений канализации показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Схема инженерной инфраструктуры».
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Современное состояние.
По территории Муниципального образования Днепровский сельсовет проходят ЛЭП 35 кВ, 10 кВ. Источником электроснабжения муниципального образования Днепровский сельсовет является подстанция 35кВ: Беляевка, от которой запитаны трансформаторные подстанции, расположенные в сёлах Днепровка, Кзылжар
Электрические сети напряжением 10 кВ - 3-х проводные. Схема электроснабжения смешанная, выполненная проводом АС по опорам ВЛ.  Электрические сети напряжением 0,4 кВ - четырех проводные. Схема электроснабжения смешанная, как открытого типа выполненная проводом А по опорам ВЛ, так и силовыми кабелями 0,4 кВ, проложенными в земле.
Оборудование на подстанциях находится в удовлетворительном состоянии. Эта схема энергоснабжения сохранится и на расчётный срок.
На первую очередь необходимыми мероприятиями являются:
1. Восстановление нормативного ресурса высоковольтных сетей.
2. Замена морально и физически устаревшего оборудования подстанций 10/0,4кВ..
3. Переход к энергосберегающим технологиям.
Данные мероприятия позволят значительно повысить надёжность передачи и качество передаваемой электроэнергии.
Электроснабжением обеспечивается существующая и проектируемая жилая, общественная и производственная застройка, расположенная в населённых пунктах, а также отдельные производственные объекты на территории сельского поселения.
Электрические нагрузки потребителей поселения рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления на основании «Изменений и дополнений к инструкции по проектированию электрических сетей» РД 34.20.185-94, а также по объектам-аналогам.
Расчет общей электрической нагрузки по сельсовету.
Таблица

	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Расчетный срок I периода
	Расчетный срок
II периода

	
	Днепровский сельсовет
	
	
	

	1.1.
	Селитебная территория
	кВт
	1842
	1972

	1.2.
	Производственные зоны (10% от п.1.1)
	кВт
	184,2
	118,3

	1.3.
	ИТОГО:
	кВт
	2026,2
	2090,3


Примечание: * - в связи с тем, что перспективный состав производственных зон до конца не определен, нагрузки приняты ориентировочно.
Расчет годового потребления электроэнергии Таблица
	№№ п/п
	
Показатели
	Единица измерения
	Расчетный срок I периода
	Расчетный срок
II периода

	1.
	Днепровский сельсовет
	
	
	

	1.1.
	Потребность в электроэнергии на
коммунально-бытовые нужды
	млн.кВт.ч/год
	1,0
	1,6

	1.2.
	Потребность в электроэнергии на
производственные нужды
	- “ -
	0,1
	0,16

	1.3.
	ИТОГО:
	- “ -
	1,1
	1,76



В проектируемых районах предполагается размещение новых трансформаторных подстанций и реконструкция существующих в сложившейся застройке.
Особое значение приобретают энергосберегающие мероприятия, проведение которых необходимо во всех сферах потребления с попутным введением дифференцированных тарифов за пользование электроэнергией, а также уменьшением потребления электроэнергии за счёт замены морально устаревшего энергоёмкого оборудования на более экономичное современное.
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Существующее положение
По	территории	Муниципального	  образования	Днепровский сельсовет газоснабжение осуществляется на базе природного газа от АГРС «Беляевка», мощностью 3000 м3.
Уровень газификации природным газом 96% в селе им. Днепровка и 7% в селе Кзылжар.
Распределение газа по с. Днепровка и с. Кзылжар осуществляется по 3-х ступенчатой схеме:
I- я ступень — газопровод высокого давления I- ой категории р ≤ 0,6 МПА;
II- я ступень — газопровод среднего давления р ≤ 0, 3 МПА;
III- я ступень — газопровод низкого давления р ≤ 0,003 МПА.
Связь между ступенями осуществляется через газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП). По типу прокладки газопроводы всех категорий давления делятся на подземный и надземный. Надземный тип прокладки в основном для газопровода низкого давления.
Процент износа сетей составляет 5-8%. Направления использования газа:
· На хозяйственно-бытовые нужды населения;
· В качестве энергоносителя для теплоисточников.
Существующая жилая застройка Муниципального образования Днепровский сельсовет состоит из:
· индивидуальных жилых домов усадебного типа;
· малоэтажной застройки.
В индивидуальную застройку усадебного типа газ по газопроводам низкого давления подается для пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления. В домах усадебной застройки установлены газовые плиты и 2-х контурные отопительные котлы.
   Проектные решения.
Генеральным	планом	предусмотрено	сохранение	существующей схемы газоснабжения сельского поселения с ее реконструкцией и развитием.
Газоснабжение	проектируемых	кварталов	предлагается	предусмотреть от существующих межпоселковых газопроводов с учетом строительства новых ГРП.
Необходимо	разработать	проект	газоснабжения	новой	жилой	застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.
Предложения по размещению сетей и сооружений газоснабжения показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Схема инженерной инфраструктуры».
Газоснабжение	застройки	новых	селитебных	зон	будет	осуществляться по действующей схеме: от межпоселкового газопровода высокого давления, , далее, через газораспределительную станцию, газопроводами среднего давления будут запитываться отдельно стоящие котельные и микрорайонные ГРПШ.
Схема газоснабжения принята из условий расположения объектов. Распределение газа будет осуществляться по двухступенчатой системе:
1 ступень: от газопровода высокого давления к ГГРП с раздельными выходами: газопроводов среднего давления и газопроводов низкого давления;
ГГРП устанавливается для снижения давления с высокого до среднего и низкого и поддержания его на заданном уровне.
2 ступень – от газопроводов среднего давления, подводимым к отдельно стоящим котельным для общественной застройки и к ГРПШ, откуда газопроводами низкого давления газ будет подводиться к потребителям – индивидуальным жилым домам.
Схема газопроводов среднего давления приняты тупиковые.
Схемы газопроводов низкого давления приняты кольцевыми и тупиковыми.
Диаметры газопроводов среднего и низкого давлений будут рассчитаны после получения технических условий.
Газоснабжение объектов промышленных зон будет осуществляться по аналогичной схеме, со строительством отдельных веток от ГГРП с подключением к ним котельных блочно-модульного типа отдельных предприятий. Поскольку состав промышленных зон на настоящее время не определен, расходы газа приняты ориентировочно, по аналогичным промзонам соответствующих площадей.
Расчетное потребление газа по поселению Таблица

	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	I этап
расчетного срока
	II этап
расчетного срока

	1.
	Днепровский сельсовет

	1.1.
	Потребление газа на коммунально-бытовые нужды
	куб.м./час
	1842
	1972

	1.2.
	Потребление газа на производственные нужды (10 % от п. 1.1)
	куб.м./час
	184,2
	118,3

	1.3.
	ИТОГО:
	куб.м./час
	2026,2
	2090,3
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Центральное теплоснабжение на территории Днепровского сельсовета отсутствует за исключением котельных в центре села, обслуживающих общественно-деловую зону (социально значимую зону).
В качестве топлива используется газ, в качестве резервного топлива используется уголь и мазут.
Теплоносителем для систем отопления и горячего водоснабжения является сетевая вода с расчетными температурами Т = 150-700С, Т = 95-700С.
Система теплоснабжения от вышеперечисленных котельных —закрытая.
Схема теплоснабжения тупиковая, двухтрубная, с насосным оборудованием.
Трубопроводы смонтированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 для систем отопления и вентиляции и оцинкованных — для систем горячего водоснабжения.
Обеспечение теплом жилой застройки осуществляется в зависимости от степени газификации. Часть жилой застройки отапливается от индивидуальных автономных отопительных и водонагревательных систем (работающих на природном газе), часть имеет печное отопление.
Обеспечение теплом промышленных предприятий в данном разделе не рассматривается в связи с отсутствием данных.
В с. Кзылжар котельные тсутствуют. Проектные  решения.
Теплоснабжение потребителей в перспективе будет осуществляться от котельных промпредприятий, от котельных ЖКХ, а также отдельных собственников, которые помимо собственных технологических нужд будут обеспечивать теплом коммунально-бытовой сектор и жилую застройку. При этом производство тепловой энергии, в основном, должно базироваться на децентрализованных источниках.
Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.
Снабжающие сети от этих источников теплоснабжения, как правило, не связываются между собой и рассматриваются как отдельные системы.
Тепловые нагрузки существующей и проектируемой жилой застройки усадебного типа, согласно решениям генерального плана, будут обеспечены за счёт установки индивидуальных АОГВ.
Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения предусмотрено дифференцированным:
· дошкольные образовательные учреждения (ДОУ), средние общеобразовательные школы (СОШ), а также лечебные учреждения будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт отдельно стоящих локальных блочно- модульных котельных;
· объекты общественного назначения будут обеспечиваться теплом от микрорайонных котельных, либо за счёт встроено-пристроенных тепловых пунктов.
Для обеспечения теплоснабжением объектов промышленных зон проектом предлагается размещение локальных (для одного предприятия) или кустовых (для группы смежных по территории) блочно-модульных котельных на газовом топливе.
Все существующие котельные на твёрдом топливе подлежат постепенному переводу на газовое топливо. Расход газового топлива приведен в разделе Газоснабжение».
После завершения программы газификации районов состояние теплоснабжения существенно улучшится.
После перевода на газ мелкие и средние котельные существенно улучшат свои показатели работы и надежность теплоснабжения возрастет, улучшится при этом и экологическая обстановка в населенных пунктах.
Индивидуальные потребители получат возможность осуществлять теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов и нагревателей. Основными направлениями развития теплоснабжения являются:
-строительство небольших блочно-модульных котельных для зданий общественного назначения и производственных предприятий;
-применение систем индивидуального теплоснабжения в малоэтажной застройке, мелких предприятиях и общественных зданиях.
11. [bookmark: 12._Объекты_коммунального_хозяйства_и_са][bookmark: _bookmark28]ОБЪЕКТЫ	КОММУНАЛЬНОГО	ХОЗЯЙСТВА	И	САНИТАРНОЙ	ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ
Объектами санитарной очистки являются: придомовые территории, улицы, проезды, территории объектов культурно-бытового назначения, предприятий, учреждений и организаций, парков, скверов, площадей и иных мест общественного пользования, мест отдыха.
В зону специального назначения входят территории полигонов твердых бытовых отходов, кладбищ и скотомогильников. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:
· существующая свалка за дорогой Оренбург-Беляевка ликвидируется, новый полигон ТБО площадью 6 га организуется недалеко от существующей в соответствии с требованиями действующих нормативов;
· биотермическая яма Беккари остается существующая за западной границей села Днепровка;
· территории сельских кладбищ на юге с. Днепровка, площадью 2 га, и 2 кладбища за восточной и за западной границей с. Кзылжар площадью 1,6 га и 0,9 га соответственно, достаточны для всего периода действия генерального плана.
В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.
12. [bookmark: 13._Мероприятия_по_санитарной_очистке_на][bookmark: _bookmark29]МЕРОПРИЯТИЯ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
· предусмотреть сбор и транспортировку ТКО на участок ТКО;

· для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема;
· не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;
· передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ.

13. [bookmark: 14._Транспортная_инфраструктура][bookmark: _bookmark30]ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
На территории муниципального образования протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2012 году составляет 20,1 км, что по сравнению с 2011 годом превышает на 50% в результате проведенной инвентаризации, в том числе асфальтобетонные 16.1 км требующие ремонта, с черным покрытием 3км, гравийные 1 км. Все автодороги общего пользования в муниципальном образовании Днепровский сельсовет с твердым покрытием, т.е. 100%.
В МО Днепровский сельсовет нет населенных пунктов, не имеющих регулярного транспортного сообщения с районным центром. Все автомобильные дороги на территории МО – это автодороги общего пользования территориального значения. Автомобильных дорог федерального значения на территории МО нет.
Автомобильный пассажирский транспорт– важнейшая составная часть всего транспортного комплекса. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием социальной стабильности, улучшения уровня жизни населения и обеспечения безопасного передвижения.
Пассажирские перевозки населения в г. Оренбург обеспечивают 2 индивидуальных предпринимателя с. Днепровка. Организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, нет. Пассажирские перевозки в с. Беляевка осуществляют 2 человека как предприниматели не зарегистрированы.
Ремонт и содержание дорог осуществляется Беляевским дорожным управлением ГУП «Оренбургремдорстрой». В целях реализации программы «Повышение безопасности дорожного движения в Беляевском районе в 2009-2012 годах» было. Объем финансирования из средств бюджетов всех уровней на ремонт и реконструкцию дорожного полотна автодорог составил в 2011 году – 300 тыс. руб.
Состояние дорог хорошее. Ежегодно проводится их текущий и капитальный ремонт: отсыпка дорог гравийно-песчаной смесью, грейдерование, нарезка кюветов, укладка труб для отвода талых вод на средства федерального бюджета и средств бюджета поселения.
Проектные предложения:

Генеральным планом предлагается:
1. реконструировать и привести в соответствие с ГОСТом улично-дорожную сеть поселений;
2. Сформировать дорожную сеть в новых планируемых кварталах населенных пунктов сельсовета с шириной улиц от 20 до 30 метров;
15. [bookmark: 15._Инженерная_защита_и_подготовка_терри][bookmark: _bookmark31]ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ
Перечень мероприятий по инженерной защите:
1. Организация поверхностного стока.
2. Очистка поверхностного стока.
3. Берегоукрепление.
4. Благоустройство овражных территорий.
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при:
· разработке месторождений полезных ископаемых;
· прокладке трубопроводов различного назначения;
· складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр. отходов, ядохимикатов.
Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.
16. [bookmark: 16._Развитие_и_совершенствование_функцио][bookmark: _bookmark32]РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСЕЛЕНИЯ
(Из материалов генерального плана 2022 г.).:
В настоящее время территория МО сельское поселение Днепровский сельсовет) по функциональному использованию делится на зоны:
· Жилые зоны, которые представлены зонами жилой застройки;
· Общественно-деловые зоны, представленные общественными зданиями различного функционального назначения;
· Зоны	производственного	использования,	представленные производственными и коммунально-складскими объектами;
· Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, в состав которой входят асфальтированные, грунтовые и проселочные дороги, объекты инженерного обеспечения: КТП, ГРП, скважины, линии инженерных коммуникаций и др.;
Зоны	сельскохозяйственного	использования,	занимаемые сельскохозяйственными угодьями, выпасами;
· Зоны	сельскохозяйственного	использования	в	водоохранной	зоне, занимаемые сельскохозяйственными угодьями, выпасами в зоне действия ограничений;
· Зоны рекреационного назначения, представленные парками, скверами и др.;
· Зоны специального назначения, к которым относятся территории кладбищ, скотомогильников;
· Зоны	гослесфонда,	к	которым	относятся	территории	гослесфонда (параметры не задаются);
· Зоны водного фонда, к которым относятся территории поверхностных водотоков (параметры не задаются);
· Зоны	памятников	природы,	к	которым	относятся	территории	особо охраняемых природных территорий (параметры не задаются).

Четкого функционального деления между зонами не наблюдается. В ряде случаев отсутствует функциональное зонирование территории муниципального образования, не организованы санитарно-защитные зоны, не выдержаны санитарные разрывы. Это относится к производственным объектам, прилегающим к жилой территории.
Разработанное в Генеральном плане муниципального образования функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и планировочную специфику поселения, сложившиеся особенности использования земель поселения, требования охраны объектов природного и культурного наследия. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.
Для разработки зонирования использован принцип историко-культурного и экологического приоритета принимаемых решений.
Жилые зоны включают в себя территории всех видов жилой застройки различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона среднеэтажной жилой застройки, зона малоэтажной жилой застройки.
Территория жилой зоны предназначена для застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типов, блокированных жилых домов с земельными участками при домах (квартирах), многоквартирными малоэтажными жилыми домами также объектами культурно-бытового и иного назначения. В жилых зонах могут размещаться отдельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомобильного автотранспорта, промышленные,  коммунальные  и  складские  объекты,  для  которых  не  требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные воздействия).
Общественно-деловые зоны – территории размещения учреждений здравоохранения и социальной защиты, учреждений высшего и среднего профессионального образования, прочих общественно-деловых зданий и сооружений (административные, деловые, культурно-зрелищные, торговые и др. объекты).
Параметры застройки жилых и общественно-деловых зон
Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с противопожарными требованиями.
Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой два-три этажа - не менее 15 м; четыре этажа - не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 м. В условиях реконструкции и других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также при обеспечении непросматриваемости жилых помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от жилых строений и хозяйственных построек до границ соседнего участка следует принимать в соответствии с СП 53.13330.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом	противопожарных	требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.
Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, медицинских организаций и отдыха следует принимать не менее 50 м.
Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома, м, не менее: одиночные или двойные - 10, до восьми блоков - 25, от восьми до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между группами сараев следует принимать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.  Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м.
Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
В микрорайонах (кварталах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха и занятий физкультурой взрослого населения, должна быть не менее 10% общей площади микрорайона (квартала) жилой зоны и быть доступной для МГН.
Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее:
· для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12;
· для отдыха взрослого населения - 10;
· для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик*) - 10-
40;
· для хозяйственных целей - 20;
· для выгула собак - 40;
Зоны	производственного	использования,	зоны	инженерной	и	транспортной
инфраструктуры
В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры включаются:
· коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
· промышленные зоны - зоны размещения промышленных предприятий, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;
· иные виды производственной (научно-производственные зоны), инженерной и транспортной инфраструктуры;
· сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.
В пределах производственных и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать: жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, общеобразовательные и дошкольные образовательные организации. лечебно- профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования согласно санитарным правилам и нормам.
Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять не менее 60% всей территории промышленной зоны.
Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.
Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.
Производственные зоны сельских поселений не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
· зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и др.);
· зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зоны рекреационного назначения предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. Сформированная рекреационная зона представлена участками рекреационного озеленения.
Площадь озеленённых территорий общего пользования должна составлять не менее 10 м кв. на одного человека.
Зоны специального использования предназначены для размещения кладбищ и иных объектов, использование которых несовместимо с видами использования других территориальных зон.
Проектом предусмотрены следующие зоны:

· жилые зоны;
· общественно-деловые зоны;
· производственная зона;
· зона инженерной инфраструктуры;
· зона транспортной инфраструктуры;
· зоны сельскохозяйственного использования;
· зоны рекреационного назначения;
· зоны специального назначения;
· зона лесов (зона под ГЛФ).

Жилые зоны
Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», не допускается размещать в жилых зонах.
В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты.
Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружающую среду за пределами установленных границ участков этих объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м).
К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта.
Для жителей существующих многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов.
В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:
- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;
· увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;
· выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.
Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.
Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м;
4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.
Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.
Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.
Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:
· наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального строительства;
· ликвидация ветхого, аварийного фонда;
· поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и их застройку.
Основные параметры застройки жилых зон:
· Тип застройки – усадебный, секционный.
· Площадь участка под индивидуальную застройку - 15 соток.
· Этажность – до 3 этажей.

· Плотность населения усадебной застройки – 15 человек на 1 га (средний состав семьи 3 чел.).

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов профессионального образования, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.
В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно- деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные гаражи.
Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, финансовой и общественной активности в центральной части села, на территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового посещения.
Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, сохраняется в центральной части села.
Общественно-деловые зоны запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.
Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).
Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.
Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.
Производственная зона
Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.
В состав производственных зон могут включаться:
· коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

· производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;
· иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.
При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.
В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.
Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.
Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.
Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.
Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.
При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных
водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.
Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:
    до 300 м	60
	св. 300 до 1000 м	50
	" 1000 " 3000 м	40
	" 3000 м	20
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.
Размеры санитарно-защитных зон для картофеля-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.
При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.
На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.
Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует  размещать  по  границам  полей  севооборотов  вдоль  дорог,  лесополос,существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.
Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.
При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Зона инженерной инфраструктуры
Зону инженерной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов допускается устанавливать охранные зоны.
Отвод земель для сооружений и устройств осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.
Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 11 и 12 СП 42.13330.2016.
Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.
Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

Зона транспортной инфраструктуры
Зону транспортной инфраструктуры следует предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспективного развития.
В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зоны.
Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель определяется градостроительной документацией в соответствии с действующим законодательством.
Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011.
Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.
Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных характеристик этих объектов.
Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.

Зоны сельскохозяйственного использования
Территории сельскохозяйственного использования выделяются на землях не занятых лесной растительностью, вне земель лесного фонда.
В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:
· пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);
· зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
В зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения – зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции, входят также земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных воздействий, замкнутыми водоемами, и резервные земли для развития объектов сельскохозяйственного назначения.

Зоны специального назначения
В зону специального назначения входят территории кладбищ и скотомогильников, очистных сооружений. В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: в случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

Зоны недропользования
В зону недропользования входят границы лицензионных участков.
В границах МО Днепровский сельсовет Беляевского района Оренбургской области расположены следующие лицензионные участки добычи полезных ископаемых:
· ОРБ 032560 ТР «Воротовское месторождение», расположенный в 15,0 км юго- западнее с. Днепровка, МО Беляевский район Оренбургской области;

Зона рекреационного назначения
На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.
Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.
При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.
Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.
Зона лесов
Земли государственного лесного фонда расположены вне границ населенного пункта . Отношения в области использования и охраны земель лесного фонда регулируются лесным и земельным законодательством Российской Федерации. Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного Кодекса, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативных правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие лесные отношения, не могут противоречить Лесному Кодексу и принимаемым в соответствии с ним федеральным законом.

*площади территорий, приведенные в этой главе получены путем картометрических измерений.
17. [bookmark: 17._Оценка_возможного_влияния_планируемы][bookmark: _bookmark33]ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ
Комплекс мероприятий по развитию объектов местного значения муниципального образования направлен на обеспечение реализации полномочий муниципального образования Днепровский сельсовет, а также на обеспечение возможности развития его экономики в целом с учетом приоритетных направлений, заложенных в стратегических документах комплексного социально-экономического развития (объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально- экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов п.20 ст. 20, статья 1 Градостроительного кодекса РФ).
Кроме положительного комплексного социально-экономического эффекта, реализация запланированных в проекте мероприятий учитывает реализацию действующих программ и нормативно-правовых актов с достижением заложенных в них целевых показателей.
Реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов местного значения, предусмотренных данным проектом, окажет непосредственное положительное влияние на повышение комфортности поселковой среды, оптимизацию экологической ситуации и улучшение здоровья населения, создаст благоприятные условия для деловой и социальной инициативы, для развития производственного, административного, образовательного и культурного центра.



18. [bookmark: 18._Перечень_и_характеристика_основных_ф][bookmark: _bookmark34]ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

К основным опасностям на территории Оренбургской области следует отнести:
· природные – агрометеорологические, метеорологические и гидрологические опасности;
· техногенные – опасности на транспорте, взрывопожароопасность, химическая опасность;
· биолого-социальные – вредители и заболевания сельскохозяйственных растений, инфекционные и социально обусловленные заболевания населения, природно- очаговые инфекционные заболевания животных и людей.
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Рисунок 6-1. Источники природных опасностей Оренбургской области
Природные опасности обусловлены географическими и климатическими особенностями региона, интенсивностью геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений (Рисунок 6-1 Источники природных опасностей Оренбургской области).
Область находится в зоне с резко континентальным климатом. На территории области возможны чрезвычайные ситуации природного характера. Они могут быть вызваны следующими природными опасностями: подъемом воды в реках в период весеннего половодья, сильными ветрами, природными пожарами, засухой, дождями с градом, метелями, экзогенными процессами, ранними и поздними заморозками, туманами, сложными гололедно-изморозевыми отложениями. Прохождением комплекса неблагоприятных погодных явлений.
Возникновение природных опасных явлений зависит в большей степени от природно-климатических условий. Поэтому масштабы их возникновения будут определяться погодными условиями.
Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения за последние 5 лет выявила тенденцию снижения их числа. Однако более чем 50-летние наблюдения за метеорологическими опасными явлениями (ОЯ), инициирующими ЧС рассматриваемого типа, показывают наличие цикличности в их проявлении. Так, засуха, влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на территории Оренбургской области повторяется примерно через 2 - 3 года, наводнения имеют периодичность 1 раз в 3 - 5 лет. С учетом этого фактора и анализа динамического ряда ЧС за предыдущие годы следует ожидать рост количества ЧС природного происхождения в предстоящие 2 - 3 года.
Максимальное годовое число дней с сильным снегопадом (более 20 мм за 12 часов) – 2, с метелью и снегопадом – 2-3, с метелью более 12 часов и скоростью ветра более 15 м/с – 2-4.
20. [bookmark: 20._Паводок][bookmark: _bookmark36]ПАВОДОК
Сохраняется уязвимость к негативному воздействию весеннего половодья территорий субъекта. Территория области ежегодно (последняя декада марта – первая декада мая) подвергается воздействию весеннего половодья в большей или меньшей степени в зависимости от ряда природных факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод, их объем и сроков. К таким факторам относятся: осеннее увлажнение почвы; запас воды в снежном покрове перед началом снеготаяния; атмосферные осадки в период весеннего таяния и половодья; глубина промерзания почвы; толщина льда на водных объектах; температурный режим снеготаяния.
Обычно при средних погодных условиях весны максимальные уровни воды в реках ожидаются около нормы. Возможны затопление низководных мостовых сооружений, участков дорог в поймах рек.
При неблагоприятном развитии, паводковой обстановки (значительном увеличении снегозапасов в зимний период, дополнительными осадками в период формирования половодья, а также при интенсивном таяние в весенний период) возможно подтопление населенных пунктов и хозяйственных объектов, расположенных в пойменных и пониженных местах непосредственно талыми водами и местными речками.
При наихудшем развитии паводковой обстановки на территории области может быть подвержено угрозе подтопления множества населенных пунктов в 38 муниципальных образованиях области.
В летний период одним из возможных опасных явлений на территории области является выпадение обильных осадков в виде дождей с градом, сопровождаемых сильным ветром, смывающих посевы сельскохозяйственных культур и наносящих значительный материальный ущерб.
На территории Оренбургской области имеются объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения местного значения, необходимые для предупреждения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранения здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, обеспечивающие защиту объектов регионального значения или расположенные на территории двух и более муниципальных районов.
В соответствии с климатическими особенностями региона (жаркая сухая погода, низкая относительная влажность и сильный порывистый ветер), период с апреля по октябрь является пожароопасным сезоном. За эти семь месяцев в среднем бывает около 150 возгораний, общая площадь, пройденная пожарами может составить 2000 га и 2-3 крупных лесных (степных) пожара. Возможно крупные пожары достигнут критериев чрезвычайных ситуаций.
Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до 0,5, обусловленной атмосферной и почвенной засухой.
Заморозки, особые ледовые явления, снежные заносы и метели также носят сезонный характер. Возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных этими явлениями в большой степени зависит от условий соответствующего периода. Продолжительность этих природных явлений составляет от 25 до 39 дней в год.
Чрезвычайные ситуации, обусловленные сильными метелями в период с октября по март, на территории Оренбургской области фиксируются с частотой 0,1-0,5 за десять лет.
Прогнозные ожидания сейсмической активности в 2023 году, исходя из статистического анализа событий за 2006 - 2022 годы, остаются в пределах 700-750 событий с магнитудами от 1,5 до 4,6. Существует реальная вероятность землетрясений, превышающих расчетную сейсмическую интенсивность 6 баллов с вытекающими последствиями.
Сейсмические станции Казахстанского национального центра данных расположены на большом расстоянии от территории Оренбургской области и не позволяют получать в достаточном объеме и точности информацию о сейсмической активности указанной территории.
21. [bookmark: 21._Экзогенные_геологические_процессы][bookmark: _bookmark37]ЭКЗОГЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ
Наблюдательная сеть за развитием экзогенных геологических процессов (ЭГП) на территории Оренбургской области в настоящее время состоит из 8 специализированных пунктов  наблюдения  за  развитием  эрозионных  процессов.  Наблюдательной  сетью охвачены 8 административных районов, расположенные на территории 2 основных регионов инженерно-геологического районирования Русской платформы и Урал.
Из наиболее вероятных проявлений экзогенных геологических процессов – эрозии, образование и рост оврагов.
Образование и рост оврагов вызывается не только природными факторами, но и деятельностью человека, поэтому зачастую они возникают возле поселков, автомобильных и железных дорог, плотин и т.д., создавая им угрозу, сокращая площади поселков, пастбищ, посевных угодий.
На участке Тузлуккульский (Беляевский район) прогнозируется рост вершин оврагов порядка 0,25- 0,45 м за год.
Таким образом, прогнозируется средняя активность овражной эрозии (рост вершин оврагов от 0,25 до 0,9 м/год).
На водных объектах области чрезвычайные ситуации не прогнозируются. В летний период сохраняется высоким риск гибели людей на водных объектах области, в основном из-за несоблюдения правил поведения на воде. В зимнее время возможны происшествия, связанные с выходом людей и техники на неокрепший или подтаявший лед.
Параметры пожарной обстановки техногенного характера прогнозируются не выше предыдущих лет. Пожарный максимум на объектах экономики предполагается в месяцы отопительного периода. Максимум возможен в мае, вероятность возникновения таких пожаров около 93%, в декабре 91%, минимум в марте и апреле.
Также, на месяца отопительного периода приходится пожарный максимум в зданиях жилого, социального-бытового, культурного и административного назначения.


22. [bookmark: 22._Чрезвычайные_ситуации_техногенного_х][bookmark: _bookmark38]ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Основными источниками территориального техногенного воздействия являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, объекты жилищно- коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного комплекса.
Как известно, проблема техногенной безопасности порождена количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост выражается через непрерывное увеличение числа производственных организмов и рост объемов производства.






























Рисунок 6-2 Источники опасностей промышленности и транспорта















Рисунок 6-3 Источники опасностей жилищно-коммунальной среды




























Рисунок 6-4 Источники опасностей агропромышленного комплекса
Качественный рост особенно наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии позволяет выявить основные тенденции развития техносферы в Оренбургской области и факторов, определяющих потенциальную опасность для населения и территорий.
Достаточно высокую химическую и взрывопожарную опасность для населения и территорий представляет магистральный трубопроводный транспорт.
В зонах поражения от ЧС на пожаровзрывоопасных объектах прогнозируются возможные безвозвратные потери – 13-14 тысяч человек, средний материальный ущерб 10-12% от балансной стоимости основного фонда предприятий.
Аварийность при транспортировке опасных грузов по автодорогам составляет 1,2х10-6 аварий на километр, а для значительных проливов – 2,4х10-7 аварий на километр. Общая степень аварийности на железнодорожном транспорте составляет на главном пути – 3,8х10-7 вагона на километр; при маневрировании 1,8х10-6 вагон на километр.

Таблица 6-1 Обобщенный средний индивидуальный риск для взрывопожароопасных объектов

	Виды промышленных объектов
	Показатели
опасные вещества	индивидуальные риски








	
	
	

	Предприятия газовой промышленности, трубопроводы
	товарный газ, нефтепродукты, ШФЛУ
	
3,5х10-5 – 7,3х10-6

	Виды промышленных объектов
	Показатели
опасные вещества	индивидуальные риски

	
	
	

	Предприятия нефтяной промышленности
	
попутный газ, нефтепродукты
	
1,6х10-4 – 3,5х10-5

	
Предприятия энергетики
	товарный газ, нефтепродукты, аммиак
	
2х10-5 – 1,9х10-6

	Предприятия переработки и хранения зерна
	органическая пыль, товарный газ, нефтепродукты
	
1,56х10-5 – 3,4х10-6

	Предприятия пищевой промышленности
	
аммиак, нефтепродукты, газ
	
2,0х10-4 – 8,0х10-5

	Предприятия хранения нефтепродуктов
	
нефтепродукты
	
1,7х10-5 – 3,5х10-6

	Склады хранения взрывчатых веществ
	
тротил, грамонит и др.
	
1,65х10-5 – 2,7х10-6

	Предприятия металлургии
	газ, аммиак, нефтепродукты
	2,0х10-4 – 1,2х10-5

	Предприятия ЖКХ
	газ, аммиак, нефтепродукты
	1,76х10-5 – 3,24х10-6

	Железнодорожный транспорт
	взрыво-, пожароопасные
	4,6х10-5

	Другие промышленные предприятия
	газ, нефтепродукты
	1,3х10-4 – 2,1х10-5



Таблица 6-2 Обобщенный средний индивидуальный риск для химически опасных объектов

	Виды промышленных объектов
	Показатели

	
	опасные вещества
	индивидуальные риски

	Хлораторные водозаборов, очистные сооружения
	хлор
	1,78 х 10-6

	Предприятия молочной промышленности
	аммиак
	1,63 х 10-7

	Предприятия мясоперерабатывающей промышленности, птицефабрики
	
аммиак
	
1,16 х 10-6

	
Предприятия черной и цветной металлургии
	аммиак, хлор, соляная кислота
	
2 х10-4

	Предприятия газовой промышленности
	сероводород, кислоты
	2,53 х 10-5

	
Железнодорожный транспорт
	хлор, аммиак, соляная кислота и др.
	
1,65 х 10-6

	Магистральный трубопровод
	сероводород
	1,3 х 10-5

	
Предприятия энергетики и нефтепереработки
	хлор, аммиак, соляная кислота
	
2,09 х 10-6



Анализ многолетних данных позволяет выделить и спрогнозировать основные опасности территории региона:
· сохраняется вероятность возникновения ЧС на потенциально опасных объектах техносферы;
-значительные ущербы и людские потери наносят пожары на объектах экономики объектах социально-культурного и бытового назначения (ОСКБН);
· остается высокая аварийность на транспортных системах (трубопроводы, железные дороги, ДТП и др.);
· не	снижаются	аварии	и	чрезвычайные	происшествия	на	объектах жизнеобеспечения населения.
К доминирующим на территории региона техногенным ЧС с убыванием ранга относятся: дорожно-транспортные происшествия с гибелью людей; пожары на объектах экономики, транспорта, социально-бытового и культурного назначения с гибелью людей; утечка АХОВ; аварии на магистральных газопроводах с утечкой ОВ.
По сравнению со средним показателем за 10 лет на территории Оренбургской области количество чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий техногенного характера с гибелью снизилось на 15% (средний за 1998-2007гг. – 572).
Таблица. Основные показатели пожарной опасности территорий в Беляевском районе за 2004-2007 гг. и прогноз.
	Количество пожаров
	Количество погибших
	Прогнозируемые показатели количества

	
2004
	
2005
	
2006
	
2007
	По прогнозу
	Оправды- ваемость,
%
	
2004
	
2005
	
2006
	
2007
	
пожаров
	
погибших

	16
	20
	16
	18
	18
	100
	4
	5
	1
	3
	15-20
	3-4


Возможны залповые выбросы газа в атмосферу с повышенным содержанием сероводорода, кратность превышения ПДК, которых может достигать значений экологических чрезвычайных ситуаций.
Предположительное количество происшествий, ЧС не выше муниципального уровня составит 18-20 случаев.
Уровень индивидуального риска для населения районов и городов области и прогноз гибели людей в ДТП приведен в таблице.
Таблица. Риск и прогнозируемые показатели гибели населения в ДТП
	Район, город
	Индивидуальный риск
	Ожидаемое число погибших, чел.

	Днепровка
	4,1х10-4
	8-11



По статистическим данным гибель людей на территории Оренбургской области на водных объектах составляет 195 --224 человека.
Индивидуальный риск для ЧС техногенного характера на территории области составит:
дорожно-транспортные происшествия	1,7810-4 пожары на объектах социально-бытового и
культурного назначения	2,7410-5

пожары (взрывы) на объектах экономики и в сельском хозяйстве	 3,0810-6 аварии на электрических сетях	1,1810-6 аварии на магистральных продуктопроводах с утечкой ХОВ	 1,1410-6
обрушение элементов конструкций жилого, социально-бытового и культурного назначения, зданий	 2,7310-7
утечка АХОВ на объектах экономики	 1,9010-6 выбросы на нефтяных и газовых месторождениях	 3,0010-7 Риск гибели от «неестественных» причин:
убийство	2,3910-4 самоубийство	 4,2310-4 несчастные случаи на производстве	 1,7510-4 утопление	 9,410-5
отравление алкоголем	3,1310-4 смерть от паразитарных и инфекционных болезней	2,6610-4


Таблица 6-5 Прогнозные показатели техногенных ЧС для территорий городов и районов области

	Наименование города, района
	Ожидаемое число и уровень ЧС
	Уязвимость территорий к источникам ЧС

	
	общее
число
	локальный
	муниципальн
ый
	межмуниципальны
й
	

	
Беляевский
	
5-7
	
5-7
	
-
	
-
	выше среднего



Аварии на транспорте
Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий в Оренбургской области являются:
−   нарушение правил дорожного движения;
− неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;
−   недостаточное освещение дорог;
−   качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.
Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода городов.
Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.
Совершенствование и развитие городских улиц и дорог способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения чрезвычайных ситуаций на дорогах города необходим комплекс организационных строительных, планировочных и мероприятий требующих, помимо капиталовложений, длительного периода времени.
Аварии на автомобильном транспорте. Сохраняется наметившаяся в последние годы тенденция сокращения общего количества ДТП и высокая тяжесть их последствий.
В зоне повышенного риска ДТП – участки федеральных и региональных дорог с интенсивным движением транспорта.
В летние и осенние месяцы регистрируется рост аварийности на дорогах, первые места по дорожно-транспортным происшествиям занимают август, июль, сентябрь
Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на автотранспорте:
· улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
· устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
· работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, особенно участках, пересекающих овраги;
· комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).
· укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
· регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и
овраги;
· очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и
ограничивающих видимость
· строительство южной обходной дороги II категории для пропуска автомобилей с опасными грузами 8,0х10-4…1,9х10-3.
23. [bookmark: 23._Аварии_на_взрывопожароопасных_объект][bookmark: _bookmark39]АВАРИИ НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
К числу пожаро- и взрывоопасных объектов (ВПО) относятся предприятия и объекты производящие, использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы.

Чаще всего непосредственными причинами возникновения пожара служат замыкания в электропроводках, утечка газа и его взрыв, неисправность отопительных систем, емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями.
Последствия пожара усугубляют вторичные факторы – взрыв, утечка ядовитых и загрязняющих веществ в окружающую среду, обрушение конструкций и другие.
Наиболее часто аварии с взрывами и пожарами происходят на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности.
При пожарах полностью или частично уничтожаются, или выходят из строя здания, сооружения, различное технологическое оборудование и транспортные средства.
Для предотвращения ЧС проектом определены общие организационные мероприятия:
· совершенствование службы оповещения работников взрыво-, пожароопасных предприятий и населения прилегающих районов о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и населения;
· содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих
ЛВЖ;
· точное	выполнение	плана-графика	предупредительных	ремонтов	и
профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
· регулярная	проверка	соблюдения	действующих	норм	и	правил	по промышленной безопасности;
· регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
24. [bookmark: 24._Общие_положения_по_содержанию_террит][bookmark: _bookmark40]ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ
Территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.
О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны.

На период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть установлены указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам.
Временные строения должны располагаться от других зданий и сооружений на расстоянии не менее 15м (кроме случаев, когда по другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) или у противопожарных стен.
Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений, торговых киосков и т. п. следует принимать не менее 15м.
Не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых массивах.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах, установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
Территория города и предприятий (организаций) должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения.
На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.
На территории города и предприятий не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
25. [bookmark: 25._Общие_требования_к_взрыво-пожароопас][bookmark: _bookmark41]ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЗРЫВО-ПОЖАРООПАСНЫМ ОБЪЕКТАМ
Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.).
Баллоны с ГГ, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.
Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться.
Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается
В зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается проживание персонала и других лиц.
В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.
Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.
Запрещается:
· эксплуатация негерметичных: оборудования и запорной арматуры; уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования;
· эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;
· наличие деревьев и кустарников в каре обваловании;
· установка емкостей на горючее или трудногорючее основания;
· переполнение резервуаров и цистерн;
· отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов;
· слив и налив нефтепродуктов во время грозы.

Установка транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездах, подъездах к пожарным водоисточникам не разрешается.
Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно- технических мероприятий:
заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от накопления и проявления статического электричества;
оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов: автоматической системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, ручными пеноподъемниками;
− создание противопожарных водоемов, на территории или в непосредственной близости от объектов;
−   оборудование территории объектов пожарными гидрантами;
−   оборудование производственных площадок молниезащитой;
− оснастить производственные и вспомогательные здания объектов автоматической пожарной сигнализацией;
−  обеспечить проезд вокруг промплощадкок и резервуаров для передвижения механизированных средств пожаротушения;
− осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного оборудования на территории промышленных площадок;
−  для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля за соблюдением противопожарного режима, проведения профилактической работы рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа инженерно- технических работников, рабочих;
−  при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих искрообразование;
−  создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и персонала взрывопожароопасных объектов;
−   проведение инструктажа по пожарной безопасности.
Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров в Оренбургской области составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество возрастает с наступлением холодов.
К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и печей.
Аварии на гидродинамических объектах
Гидродинамически опасный объект – сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него. К ним относятся гидротехнические сооружения напорного типа и естественные плотины. Особенностью таких сооружений является возникновение, при разрушении, волны прорыва с образованием прорывного паводка, зон катастрофического затопления повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.
На территории Оренбургской области расположено 1738 водохозяйственных объектов, в том числе:
Водохранилища и пруды:
−	единичной емкостью свыше 10 млн. м3 – 10 объектов;
−	единичной емкостью от1 млн. м3 10 млн. м3 – 130 объектов;
−	единичной емкостью от100 тыс. м3 1 млн. м3 – 239 объектов;
−	единичной емкостью менее 100 тыс. м3 – 1290 объектов;
−	накопители – 25 объектов;
−	защитные дамбы – 28 объектов;
−	берегоукрепления – 26 объектов.
Наиболее масштабное катастрофическое затопление возможно при прорыве плотины Ириклинского водохранилища. Прорыв может произойти из-за негативного природного воздействия, конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации, воздействия паводков, разрушения основания, терактов.
В случае прорыва плотины Ириклинского водохранилища возможно катастрофическое затопление, в зону которого попадают 26 населенных пунктов, в том числе два категорированных города – Орск и Новотроицк с общей численностью населения до 145 тыс. человек. В зону возможного затопления попадают 9 промышленных предприятий.
Таблица 6-7 Прогнозные показатели территорий, расположенных в зонах вероятного катастрофического затопления
	
Территории
	
Наименование гидротехнического сооружения
	Прогнозные показатели зон затопления

	
	
	Количество населенных пунктов
	
Длительность затопления, час
	Эвакуация населения от общей
численности, %

	Гайский городской округ
	




Ириклинское водохранилище
	
7-8
	
50–85
	
38–40

	Новоорский район
	
	
3–4
	
50–55
	
3–3,5

	г. Орск
	
	1
	70–75
	30–33

	г.Новотроицк
	
	1
	75–80
	40–43

	Кувандыкский городской округ
	
	
6–7
	
85–90
	
16–16,5

	Беляевский район
	
	
2–3
	
85–90
	
4,0–4,5



Участки возможного катастрофического затопления занимают площадь 91,6 тыс. га вдоль реки Урал на протяжении 287 км от створа гидроузла до села Донское Беляевского района. Высота волны в створе гидроузла возможна до 30 м, в селе Донское – до 9,2 м. В зону с четырехчасовым добеганием волны попадают 4 поселка с населением 1820 человек (Терекла, Уральск, Новоактюбинск, Колппакское). Продолжительность затопления – четверо суток.
Анализ биолого-социальных ЧС
Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни и вредители сельскохозяйственных растений. массовое размножение саранчовых – лугового мотылька. клоп-черепашка, колорадский жук.
Эпидемиологическая обстановка на территории области несколько стабилизировалась.
По сравнению с предыдущим годами отмечается снижение природно-очагового заболевания геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в 6 раз.
Но отмечался рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией в 2 раза, краснухой
– в 1,5 раза, псевдотуберкулезом – в 3 раза.
Эпидемическая ситуация по заболеваемости клещевым энцефалитом на территории региона сохраняется напряженной. За последние годы увеличилось число обратившихся в лечебно-профилактические учреждения по поводу укусов клещей (2006 год – 657, 2007 год – 1716), но количество заболевших клещевым энцефалитом уменьшилось в 2,5 раза (2006 год – 11 случаев, 2007 год – 4 случая).
Эпизоотическая обстановка в области складывается из очаговых заболеваний крупного рогатого скота бруцеллезом, лейкозом, туберкулезом Заболевание сибирская язва представляет потенциальную опасность для населения и животных в связи с большим количеством природных очагов по области и многочисленными сибиреязвенными захоронениями, часть из которых не отвечает ветеринарно- санитарным требованиям.
По территории области проходят пути миграции диких птиц, имеются места их отдыха и гнездования. В связи с этим есть угроза распространения гриппа птиц, особенно в населенных пунктах, близко расположенных к водоемам. Прогнозные показатели биолого-социальных ЧС в городах и районах
Наибольшую вредоносность проявляли: саранчовые вредители, луговой мотылек; вредная черепашка, пшеничный трипс, хлебные жуки, злаковые мухи, хлебная полосатая блоха на посевах озимых и яровых зерновых культур; на высоком уровне оставалась степень засоренности посевов сельскохозяйственных культур.
Погодные условия благоприятны для развития и вредоносности фитофага лишь в летний период, что способствовало сдерживанию вредоносности клопа.
Коэффициент заселения бурой ржавчины составил 0,002 (в 2021 году - 0,001), погодные условия сложились неблагоприятно для развития заболевания.
В лесном фонде Оренбургской области по данным государственного лесопатологического мониторинга поврежденных и погибших насаждений числится 40,4 тыс. га, в т.ч. погибших – 7,1 тыс. га.
Основными причинами повреждения и гибели насаждений в Оренбургских лесах, влияющими на санитарное и лесопатологическое состояние лесов, являются погодные условия и почвенно-климатические факторы, болезни леса и лесные пожары. Регулярные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов проведенные инженерами-лесопатологами, позволяют своевременно выявлять очаги вредных организмов и рекомендовать проведение мероприятий по защите лесов, что способствует сохранять здоровье лесов Оренбургской области.
Эпидемическая обстановка. Инфекционная и паразитарная заболеваемость населения прогнозируется на уровне среднемноголетних значений.
Подъем заболеваемости населения с воздушно-капельным механизмом передачи: острые респираторные заболевания, грипп возможен со второй половины января (выход с каникул и образование организованных коллективов в школах, детских садах). Второй подъем заболеваемости ОРВИ возможен с конца октября до середины ноября.
В структуре заболеваемости острых кишечных инфекций (ОКИ), по-прежнему будут преобладать ОКИ неустановленной этиологии. В круглогодичной заболеваемости энтеровирусными инфекциями прослеживается четко выраженная сезонность с началом эпидподъема в июне, пиком в августе сентябре. Основными причинами вспышек ОКИ являются – несоблюдение требований по санитарному состоянию производственных помещений; нарушения технологии приготовления пищи, хранения продуктов и готовых блюд; несоблюдения персоналом правил личной гигиены, а также законодательное уменьшение числа проверок предприятий, занятых в сфере производства и оборота пищевых продуктов.
Не исключены случаи отравления ядовитыми и условно-съедобными грибами Природно-очаговые инфекции на территории области представлены в основном
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС) и единичными случаями клещевого вирусного энцефалита.
Показатель заболеваемости населения клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) прогнозируется на уровне среднемноголетних показателей – 5 случаев.
Сезон активности клещей на территории области, как правило, наступает в первой декаде апреля. Регистрируемая частота контактов населения с клещами зависит от климатических условий, масштабов и интенсивности нахождения населения на территории природных очагов, работе по гигиеническому воспитанию населения.
Отмечается сезонные пики активности клещей и соответственно заболеваемости КВЭ в мае-июне и августе-сентябре, второй пик ожидается менее выраженным вследствие проведения плановых акарицидных (противоклещевых) обработок открытых территорий.
На уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями оказывают влияние многие факторы. Это и колебания численности резервуарных хозяев (в основном мелкие млекопитающие) и переносчиков возбудителей инфекций (членистоногие), динамика численности инфицированных особей, особенности погодных условий на очаговых территориях. Интенсивность нахождения населения на территории природных очагов (посещение и проживание на эндемичных территориях), а также проводимые мероприятия по специфической (иммунопрофилактика) и неспецифической (дератизация, дезинсекция) профилактике, работа по гигиеническому воспитанию населения.
Наиболее высокий уровень заболеваемости ГЛПС, может быть зарегистрирован на территориях районов области: Илекского, Шарлыкского, Бугурусланского, Асекеевского, Новосергиевского, Матвеевского, Ташлинского, Северного.
Природные очаги по туляремии, на территории области активны, что ежегодно подтверждается данными лабораторных исследований. Выявление положительных находок свидетельствует о разлитой эпизоотии среди животных, влияющей на активность природных очагов инфекции. Исходя из результатов исследований доставленного материала, очаги туляремии на территории области относятся к малоактивным пойменно- лесным или пойменно-степным типам очагов.
В летний период 2023 года с малой долей вероятности возможны единичные случаи заболеваемости лептоспирозом и туляремией на территории области.
Географическое расположение области, протяженность границы с республикой Казахстан, большие миграционные процессы, создают постоянную угрозу завоза случаев карантинных, особо опасных и других инфекционных заболеваний на территорию области.
В период предновогодних и новогодних праздников повышается вероятность отравления людей спиртосодержащими жидкостями и недоброкачественными продуктами.
Эпизоотическая ситуация прогнозируется в виде локальных очагов опасных заболеваний таких как лейкоз, бруцеллез, бешенство животных, африканская чума свиней, высокопатогенный грипп птиц.
Количество безнадзорных животных, повсеместное нарушение правил содержания домашних животных, недостаточная вакцинация против бешенства, неудовлетворительное проведение мероприятий по регулированию численности диких животных, а также многолетний анализ роста числа вспышек, обуславливает прогноз по бешенству как неблагоприятный. Количество очагов прогнозируется не выше среднемноголетних показателей. Рост очагов заболеваний возможен в осенне-зимний и зимне-весенний периоды. Очаги бешенства по области распространены практически повсеместно, риск заражения существует на всех территориях, в эпизоотическом процессе участвуют домашние, дикие и сельскохозяйственные животные.
Напряженной сохранится обстановка и по бруцеллезу животных. Основными причинами возникновения бруцеллеза являются: бесконтрольный обмен скота, совместное использование пастбищ скотом общественного и частного сектора, произвольная перегруппировка между гуртами.
Возможны единичные случаи заболевания животных туберкулезом животных.
Наличие на территории области более 900 стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов, почвенных очагов, возможность существования не выявленных очагов, неполная вакцинация животных, создают постоянную угрозу возникновения заболеваний сибирской язвой среди животных и людей. Наиболее высокому риску заражения подвергнется неучтенный и не вакцинированный скот в личных хозяйствах граждан.
В связи с неблагоприятной эпизоотической обстановкой на территории Российской Федерации сохраняется высокий риск заноса и распространения африканской чумы свиней, катаральной лихорадки овец (блютанга) овец, ящура. В период весенней и осенней миграции птиц существует вероятность возникновения и распространения гриппа птиц, особенно в поселениях, близко расположенных к водоемам (местам гнездования водоплавающих птиц).
На карте материалов по обоснованию указаны Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, согласно Схемы территориального планирования Оренбургской области (с внесенными изменениями от 31.05.2024 г. № 464-п).
26. [bookmark: 26._Перечень_земельных_участков,_которые][bookmark: _bookmark42]ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Границы населенных пунктов показаны согласно сведениям публичной кадастровой карты, ранее утвержденного генерального плана и данным проектом не меняются.

	Наименование населенного пункта
	Реестровый номер

	с. Днепровка
		56:06-4.10	

	с. Кзылжар
		56:06-4.13	


27. [bookmark: 27._Сведения_об_утвержденных_предметах_о][bookmark: _bookmark43]СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Днепровский сельсовет не является историческим поселением федерального или регионального значения.
                           Особо охраняемые природные территории
На территории МО Днепровский сельсовет особо охраняемые природные территории отсутствуют.
28. [bookmark: 28._Объекты_культурного_наследия][bookmark: _bookmark44]ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
На территории Днепровского сельсовета расположены памятники археологии.
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015 г. №2328 не подлежат опубликованию следующие сведения об объектах археологического наследия:
1. Сведения о местонахождении объекта археологического наследия (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта);
2. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта археологического наследия;
3. Описание границ территории объекта археологического наследия с приложением текстового описания местоположения этих границ, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости.
Таблица. Перечень объектов культурного наследия федерального значения (памятники археологии) Оренбургской области
	№
п/п
	Наименование памятника
	Местонахождение памятника

	1
	Одиночный курган
	с. Днепровка, в 2 км к ЮЗ от села

	2
	Одиночный курган
	ЮЮВ от с. Днепровка
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